“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	「밀폐공간(맨홀 등) 작업시 제반 안전관리 규정 준수 철저」지시

1. 2020.4.9.(목) 부산 사하구 하수도공사 중 발생한 가스 중독 사고(3명 사망)와  관련하여 본부장 업무 지시사항(’20.4.13.)과 관련입니다.

2. 봄철을 맞이하여 기온 상승으로 밀폐공간 작업 시 산소농도 부족 및 유해 가스 발생등으로 인한 질식 및 중독사고 발생 우려가 많은 시기임을 감안, 각 사업소 공사관리부서장 및 용역사(책임기술자)에서는 공사참여자에 대하여 “밀폐공간작업 질식예방 매뉴얼(안전보건공단 제공)”을 완전 숙지 및 관련절차를 이행한 후 공사 시행토록 하여 중독사고가 발생하지 않도록 공사장 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 각 용역사 책임기술자께서는 공사참여자(상주기술인, 현장소장 및 현장대리인, 주요 참여 기능공)에 대하여 “밀폐공간작업 질식예방 매뉴얼” 등을 참고하여 안전관리 교육을 실시한 후 결과를 2020.4.29.(수)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 밀폐공간 작업시 준수 및 이행 사항

○ 밀폐공간 작업 전 작업 공간에 대하여 반드시 환기 작업을 실시할 것.

- 허용 기준치 : 산소→18~23.5%, 탄산가스→1.5% 미만, 일산화탄소→30ppm 미만

○ 환기 작업 후 산소 및 유해가스 농도 측정 후 이상 없을 경우 작업 시행

○ 작업 상황을 감시할 수 있는 감시인을 지정하여 밀폐 공간 외부에 배치

○ 재해자 구조시에는 공기호홉기 등의 호홉용 보호구를 착용 구조작업 시행.

○ 상황 발생 시 신속한 보고체계(카톡방 공유 및 동향 보고) 유지

나. 밀폐공간작업 질식예방 매뉴얼 : 붙임 참조

붙임 : 밀폐공간작업 질식예방 매뉴얼(안전보건공단) 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수급수,시설,(주)건양엔지니어링 대표이사 김종문 귀하,(주)이준엔지니어링 대표이사 이승헌 귀하,(주)대한콘설탄트 대표이사 이영민 귀하
주무관	이재학		급수설비과장	유동수		급수부장	04/14 이규상
협조자	시설과장	송병욱		누수방지과장	이태형
시행	급수설비과-3798	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	3146-1437	/전송	3146-1429	/	hak2509@seoul.go.kr	/	대시민공개