문서번호	교통운영과-6511
결재일자	2020.4.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통시설팀장	교통운영과장
고광호		박성재	04/20 강진동
협 조

도로표지(도로명안내표지)문안 심의 요청 검토 보고

[중구 청계천로]

2020.  4.

도시교통실

(교통운영과)

도로표지(도로명 안내) 문안 심의요청 검토 보고

중구 청계천로 기존 지점 안내표지를 도로명 안내표지로 교체에 따른 문안 심의요청 건에 대한 검토 보고임.

□ 개 요

○ 요청기관 : 중구(교통행정과–25683)

○ 요청일시 : 2020. 4. 2.

○ 요청내용

- 중구 청계천로 18개소 기존 지점 안내표지를 도로명 안내 표지로        교체에 따른 문안 심의 요청

□ 표지판 위치 및 수량

○ 도로표지판 18개소(방향표지- 단면 18개소, 양면 - 개소)18면

위 치 : 중구 청계천로(무교동사거리 ∼ 청계8가 사거리) 18개소

□ 검토 내용 및 결과

○ 검토내용 : 도로표지규칙 등 관련 규정 적정 여부

○ 검토결과 : 붙임 참조

□ 행정사항

○ 도로표지 문안 검토결과를 중구 교통행정과로 통보.

- 도로표지규칙 제5조에 의거 방향예고표지와 방향표지의 지명은 반드시 일치하도록 하고 있고, 또한 교차로 중심으로 각 방향별로 표기된 지명은 항상 일치하도록 되어 있는바 안내지명 선정시 준수할 것

- 기존 도로표지 철거시는 임시로 기존 도로표지의 표기내용과 동일하게 임시도로표지를 제작, 식별이 가능한 장소에 설치하여야 하며,

-「도로표지규칙」개정(2019.8.8.)사항 준수하여 도로표지제작 및 설치 하시기 바람.〔관련공문 교통운영과-977(’19.8.12)〕

· 기본형 : 세로방향 글자크기 22cm → 24cm

· 도형식 : 세로방향 글자크기 18cm → 24cm

- 도로표지 설치가 완료되면 도로표지관리시스템(https://www. korearoadsign.go.kr)에 등록하고, 아울러 지방자치단체 합동평가 대비하여 지방행정평가정보시스템(VPS)에 실적 입력여부를 확인하시기 바람.

-  주간선도로 위주 노선별로 추진하여 도로이용자 도로이용에 불편이 없게 추진하고, 도로표지 상단 보조표지는「도로표지 제작.설치 및 관리지침」제15조 제7항 부합되지 않은 표지판은 정비요망.

- 기존 도로표지는 2방향표지이나 현재 도로상황은 3방향으로 안내하고 있어 3방향 안내표지가 필요함. 다만 3방향 안내시 도로표지판, 지주 등 안전성 여부 사전 검토 필요하다고 사료됨.

※ 붙임 문안검토 내용 중 부적정한 사항, 의문사항이 있을 경우 시공전 유선 또는    공문으로 문의

붙임 : 중구 청계천로 등 도로표지 문안검토 결과1부.  끝.

□ 중구 청계천로 도로표지 문안검토 결과

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		중구 작성 문안(안)
1				검토결과 반영
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(도로표지 제작.설치 및 관리지침 제5조 제1항, 도로표지규칙 제5조) ○ 우회전방향 : 화살표(⇨)는 표기 삭제, 존치 ○ 도로명 도로표지 설치되면 상단 보조표지(무교로) 중복되어 보조표지 이설 조치 필요하고, 하단 차량용 도로명판(무교로)은 도로명판 관리부서 협의 후 이설여부 검토 필요.
2				검토결과 반영
	검토결과	○ 도로명(우정국로, 남재문로) 앞 화살표는(⇨ → )형태로 표기 ○ 도로명 도로표지 설치되면 상단 보조표지(우정국로.남대문로) 중복되어 보조표지 이설 조치 필요하고, 하단 차량용 도로명판(남대문로)은 도로명판 관리부서 협의 후 이설여부 검토 필요.
3				검토결과 반영
	검토결과	○ 도로명 도로표지 설치되면 상단 보조표지(삼일대로) 중복되어 보조표지 이설 조치 필요. ○ 본 도로표지 기둥 하단부 부식 상태 점검하고 적정한 조치 필요.
4				검토결과 반영
	검토결과	○ 도로명 도로표지 설치되면 상단 보조표지(수표로) 중복되어 보조표지 이설 조치 필요.

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		중구 작성 문안(안)
5				검토결과 반영
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(관리지침 제5조 제1항, 도로표지규칙 제5조) ○ 도로명(돈화문로, 충무로) 앞 화살표(⇨ → ) 형태로 표기 ○ 우회전방향(을지로3가) : 화살표(⇨)는 삭제하고 대신 표기 ○ 도로명 도로표지 설치되면 상단 보조표지(충무로) 중복되어 보조표지 이설 조치 필요 ○ 가로수 느티나무가지가 도로표지판을 일부 가리므로 일부 제거 필요.
6				검토결과 반영
	검토결과	○ 청계천로 유턴 지점까지 실제거리(50m → 90m)로 표기.
7				검토결과 반영
	검토결과	○ 표지판이 가로수 가지로 가려 가지 일부 정비 또는 이식 필요함.
8				검토결과 반영
	검토결과	○ 도로명 도로표지 설치되면 상단 보조표지(창경궁로) 중복되어 보조표지 이설 조치 필요.

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		중구 작성 문안(안)
9				구 검토문안 적정
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(관리지침 제5조 제1항, 도로표지규칙 제5조)
10				검토결과 반영
	검토결과	○ 도로명 도로표지 설치되면 상단 보조표지(동호로) 중복되어 보조표지 이설 조치 필요
11				구 작성문안 적정
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(관리지침 제5조 제1항, 도로표지규칙 제5조)
12				검토결과 반영
	검토결과	○ 도로명 도로표지 설치되면 상단 보조표지(장춘단로) 중복되어 보조표지 이설 조치 필요 ○ 도로명(율곡로/장충단로) 앞 화살표는(⇨ → )형태로 표기

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		중구 작성 문안(안)
13				검토결과 반영
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(관리지침 제5조 제1항, 도로표지규칙 제5조) ○ 방향예고표지에서 도로 교차지점까지 실제거리(150m)로 표기.
14				검토결과 반영
	검토결과	○ 도로명 도로표지 설치되면 상단 보조표지(단산로) 중복되어 보조표지 이설 조치 필요하고, 하단 차량용 도로명판(다산로)은 도로명판 관리부서 협의 후 이설여부 검토 필요. ○ 도로명(지봉로, 다산로) 앞 화살표는(⇨ → )형태로 표기
15				검토결과 반영
	검토결과	○ 청계천로 유턴 지점까지 실제거리(50m → 70m)로 표기.
16				구 작성문안 적정
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(관리지침 제5조 제1항, 도로표지규칙 제5조)

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		중구 작성 문안(안)
17				검토결과 반영
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(관리지침 제5조 제1항, 도로표지규칙 제5조) - 우회전 방향 지명 ‘황학동’ → ‘황학사거리’ 표기함이 적정.
18				검토결과 반영
	검토결과	○ 도로명 도로표지 설치되면 상단 보조표지(난계로) 중복되어 보조표지 이설 조치 필요하고, 하단 차량용 도로명판(난계로)은 도로명판 관리부서 협의 후 이설여부 검토 필요. ○ 도로표지판이 가로수(소나무) 가지로 일부 가려 정비 필요함. ○ 우회전 방향 지명 ‘황학동’ → ‘황학사거리’ 표기함이 적정. (도로표지규칙 제5조)