문서번호	교통운영과-7378
결재일자	2020.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통시설팀장	교통운영과장
고광호		代고광호	05/07 강진동
협 조

도로표지(도로명안내표지)문안 심의 요청 검토 보고

[영등포구 도신로, 영신로]

2020.  5.

도시교통실

(교통운영과)

도로표지(도로명 안내) 문안 심의요청 검토 보고

영등포구 도신로, 영신로 구간내 기존 지점 안내표지를 도로명 안내표지로 교체에 따른 문안 심의요청 건에 대한 검토 보고임.

□ 개 요

○ 요청기관 : 영등포구(교통행정과–28929)

○ 요청일시 : 2020. 4. 17.

○ 요청내용

-	영등포구 도신로, 영신로상 22개소 기존 지점 안내표지를 도로명 안내표지로 교체에 따른 문안 심의 요청

□ 표지판 위치 및 수량

○ 도로표지판 22개소(방향표지- 단면13개소, 양면9개소) 31면

위치 : 도신로 구간(17개소)

위치 : 영신로 구간(5개소)

□ 검토 관련 규정

○ 도로표지규칙 등 관련 규정 적정 여부

□ 행정사항

○ 도로표지 문안 검토결과를 영등포구 교통행정과로 통보.

- 도로표지규칙 제5조에 의거 방향예고표지와 방향표지의 지명은 반드시 일치하도록 하고 있고, 또한 교차로 중심으로 각 방향별로 표기된 지명은 항상 일치하도록 되어 있는바 안내지명 선정시 준수할 것

- 기존 도로표지 철거시는 임시로 기존 도로표지의 표기내용과 동일하게 임시도로표지를 제작, 식별이 가능한 장소에 설치하여야 하며,

- 「도로표지규칙」개정(2019.8.8.)사항 준수하여 도로표지제작 및 설치 하시기 바람.〔관련공문 교통운영과-977(’19.8.12)〕

· 기본형 : 세로방향 글자크기 22cm → 24cm

· 도형식 : 세로방향 글자크기 18cm → 24cm

- 도로표지 설치가 완료되면 도로표지관리시스템(https://www. korearoadsign.go.kr)에 등록하고, 아울러 지방자치단체 합동평가 대비하여 지방행정평가정보시스템(VPS)에 실적 입력 여부 확인 하고.

-  지점안내표지를 도로명 안내표지로 교체는 주간선도로 위주 노선별로 추진하여 도로이용자가 도로이용에 불편이 없게 추진하고, 도로표지 상단 보조표지는「도로표지 제작.설치 및 관리지침」제15조 제7항 부합되지 않은 표지판은 정비 필요.

※ 붙임 문안검토 내용 중 부적정한 사항, 의문사항이 있을 경우 시공전 유선 또는     공문으로 문의

붙임 : 영등포구 도신로, 영신로 도로표지 문안검토 결과1부.  끝.

□ 영등포구 도신로, 영신로 도로표지 문안검토 결과

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		영등포구 작성 문안(안)
1				구 작성문안 적정
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(관리지침 제5조 제1항, 도로표지규칙 제5조)
2 (상: 앞면 하: 뒷면)				구 작성문안 적정 및 검토결과 반영
				“ ”
	검토결과	○ 교차로 도로표지 안내지명은 방향별 일치되게 표기(신풍역)
3				구 작성문안 적정
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(관리지침 제5조 제1항, 도로표지규칙 제5조)

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		영등포구 작성 문안(안)
4 (상: 앞면 하: 뒷면)				구 작성문안 적정
				“ ”
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조)
5				구 작성문안 적정
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조)
6 (상: 앞면 하: 뒷면)				구 작성문안 적정
				“ ”
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조)
7				구 작성문안 적정
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조)

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		영등포구 작성 문안(안)
8 (상: 앞면 하: 뒷면)				구 작성문안 적정
				“ ”
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조)
9				검토결과 반영
	검토결과	○ 직진방향 안내정보는 직사각형 녹색 바탕에 안내지명(구로구청) 표기 및 하단 구로구청 영문 미 표기 (도로표지규칙 제6조 제1항 제2호) ○ 예고표지에서 도로교차 지점까지 실제거리(150m → 130m) 표기
10				구 작성문안 적정
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조)
11 (상: 앞면 하: 뒷면)				구 작성문안 적정
				“ ”
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조)

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		영등포구 작성 문안(안)
12				구 작성문안 적정
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조)
13 (상: 앞면 하: 뒷면)				구 작성문안 적정
				“ ”
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조)
14				구 작성문안 적정
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조)
15 (상: 앞면 하: 뒷면)				구 작성문안 적정
				검토결과 반영
	검토결과	○ 뒷면 : 가로수 나뭇가지로 도로표지 일부 가림 정비 필요함.

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		영등포구 작성 문안(안)
16				구 작성문안 적정
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조)
17 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토 결과 반영
				구 작성문안 적정
	검토결과	○ 잎면 : 가로수 나뭇가지로 도로표지 일부 가림 정비 필요함.
18				구 작성문안 적정
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조)
19 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				구 작성문안 적정
	검토결과	○ 앞면 : 가로수 나뭇가지로 도로표지 일부 가림 정비 필요함.

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		영등포구 작성 문안(안)
20				검토결과 반영
	검토결과	○ 직진방향은 기존 도로표지 고려 〕〔 형태 표기
21				구 작성문안 적정
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조)
22				구 작성문안 적정
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조)