문서번호	도로관리과-7866
결재일자	2020.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		포장조사평가팀장	도로관리과장
박은민		백종은	05/11 김진효
협 조
	주무관			김낙현

2020년 상반기 도로 노면표시 현장 합동점검 계획

2020. 05.

안전총괄실

(도로관리과)

2020년 상반기

도로 노면표시 현장 합동점검 계획

도로 노면표시 재귀반사성능, 시공상태 등의 품질관리 실태를 점검하여 노면표시 시인성을 향상시키고자 함

Ⅰ		점검계획

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2020. 05. 18.(월) ~ 05. 29.(금)

○ 점 검 자 : 도로관리과 및 도로사업소 담당, 감리원, 시공사

- 도로사업소 담당이 감리원, 시공사에 입회토록 통보

○ 점검대상 : 준공 후 1년 이하의 공사 (사업소당 총 12개 구간)

- 기준 : ’19. 06. ~ ’20. 05.

- 대상 : 유지보수, 복구도색 (300m 미만 소규모 구간 제외)

․ 유지보수 : 노면표시 유지보수공사 (도로사업소 당 6개 구간)

․ 복구도색 : 노후포장, 긴급복구, 굴착복구 등 복구도색 (도로사업소 당 6개 구간)

※ 서울시설공단 관리구간 자체 점검 시행 (’20. 05.)

□ 점검방법

○ 노면표시 측정

- 재귀반사도 및 두께는 건설사업관리 업체 장비 활용하여 측정

○ 측정기준

- 차선별 1㎞당 2개소를 측정하여 이중 90%가 기준치 이상이어야 함

※ 1㎞ 미만인 경우 2개소 측정

Ⅱ		점검 세부내용

□ 점검내용

○ 노면표시 재귀반사도 및 두께 적정 여부

○ 노면표시 탈락, 균열, 오염 여부

○ 기타 전반적인 사항

□ 재도색 기준

○ 재귀반사성능 및 두께 기준

구 분	최소 재귀반사성능(mcd/㎡/lx)			두께(mm)	비고
	백색	황색	청색
시공 후	250	175	80	2.0
6개월 경과시	125	85	40	-
재도색 시기	100	70	40	1.0

※ 재귀반사성능 및 두께 측정은 건설사업관리 업체 장비 활용

□ 점검조 편성

○ 포장조사평가팀 1명, 현장 감독관, 감리원이 한 조가 되어 점검 실시

구분	점검자	감리원	현장 감독관	점검대상
1조	박은민	도로사업소 감리원	도로사업소 공사감독관	동부
				북부
2조	김원재			서부
				강서
3조	김태우			남부
				성동

Ⅲ		조치계획

○ 경미한 사항은 현장에서 시정 조치

○ 행정처분

- 재귀반사성능 기준 미달시 재도색 조치

- 중대한 하자 발생시 부실 시공업체 및 건설사업관리업체에 대한 벌점 부과

○ 점검결과 지적사항 자료 수집 및 교육자료 활용

○ 도로사업소 성과평가(2020년 하반기)에 반영 예정

- 도로 포장상태 관리에 반영

Ⅳ		향후계획

○ ’20. 05. : 점검계획 통보 (도로사업소)

○ ’20. 05. 12. ~ 05. 15. : 점검대상 조사 및 확정

○ ’20. 05. 18. ~ 05. 29. : 현장 합동점검

○ ’20. 06. : 합동점검 결과보고 및 지적사항 시정조치

붙임  1. 노면표시 현장점검(양식) 1부.

2. 대상지 조사(양식) 1부.  끝.