문서번호	조경과-6927
결재일자	2020.5.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장
이진범	김병완	05/13 문길동

「노후된 가로수 보호판 정비(영등포구)」

시민참여 예산사업 설계심의 결과보고

2020. 5.

푸른도시국

조  경  과

「노후된 가로수 보호판 정비(영등포구)」

시민참여 예산사업 설계심의 결과보고

‘노후된 가로수 보호판 정비’(영등포구) 시민참여사업에 대해 설계심의[자체]를 시행하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

사업개요

❍ 사 업 명 : 노후된 가로수 보호판 정비(시민참여)

❍ 사업대상 : 영등포구 노들로

❍ 사업기간 : 2020. 5. ~ 9.

❍ 사업금액 : 90백만원

❍ 사업내용 : 보호판 교체 및 가로수 공분 보식 등

- 보호판 167개소 교체, 뿌리융기 88개소 정비, 느티(R15) 4주 보식

세부 사업내용

❍ 교체 대상 현황사진

가로수 보호판 망실	가로수 보호틀 및 보호판 망실
가로수 공분	가로수 뿌리융기

❍ 설치 보호판 사양

보호판 예시	보호판 도면 등

설계심의 개요

❍ 심의구분 : 자체심의

❍ 심의내용 : 설계 적정 여부

❍ 심의결과 : 조건부 가결

심의결과

❍ 가로수 생육에 따라 내경 조정이 가능한 보호판으로 설치 권장

❍ 보호판와 지면과의 높이 차이는 5㎝ 이상이 되도록 시공

(※ 단, 차량이나 기타 인위적 피해가 우려되는 지역은 5㎝ 이하로 할 수 있음)

❍ 근원직경이 큰 가로수의 경우 보호판 설치가 생육에 지장이 되지 않도록 일반 규격보다 상향하고 장방형으로 설치

❍ 뿌리융기 정비는 가로수 근원부를 약화시켜서 전도사고를 발생할 수 있으므로, 보행량 등을 고려하여 신중하게 시행

- 보도폭이 넓고 보행량이 많지 않다면 가로수 생육공간을 넓히고 보호판 대신 띠녹지 조성이나 식생(줄사철 등)형태로 조성

- 뿌리융기 정비가 불가피한 경우, 뿌리 훼손을 최소화하고 절단부분은 약제처리하여 부후를 예방

❍ 가로수 보식시 가로수 수형, 지하고 등에 대해서도 세부기준을 정하여 가로수에 적합한 나무가 식재되도록 검수 철저

보고자 의견

❍ 심의 내용을 자치구에 통보하여 내실있는 사업이 되도록 추진

붙임문서 1. 설계심의자료 1부(별첨)

2. 설계심의 결과서 1부.  끝.