“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	용역 착수보고회 관련 과업수행 조치사항 통보

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사와 계약하여 추진하는『2020년 마포구 관내 상수도맨홀 정밀점검 용역』의 2020.      5.12(화) 착수 보고회 개최 결과, 과업 수행과 관련한 조치사항에 대하여 다음과 같이      알려드리니, 안전사고 예방 등 과업 수행에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

〇 용역 과업 수행 조치사항

- 매일 점검 시행 전, 현장근로자 안전교육 실시 후 현장투입 및 안전시설 적정                  설치 상태 확인

- 점검자는 안전모, 작업복, 안전화 등 안전장비 철저히 하고 밀폐공간 산소결핍 등 안전          사고 유의

※ 밀폐공간 안전작업 수칙 준주

○ 작업시작 전 또는 출입 전 산소 및 유해가스 농도 측정

○ 작업시작 전 또는 작업 중 작업공간 환기 실시

○ 재해자 구조시에는 공기호흡기 등의 호흡용 보호구 착용

- 간선도로 및 야간 점검구간은 안전관리대책 등 관련규정에 따라 싸인보드카 배치,

교통신호수 및 안전시설(라바콘 등) 설치 후 점검 시행

- 상수도 맨홀의 철개고무링(패킹) 마모, 탈락으로 소음발생이 예상되는 경우, 철개

고무링 교체 철저(사업소 물품 구매 지급 예정)

- 맨홀 점검 후, 철개 닫을 때는 철개 틀에 이물질에 따른 단차로 소음이 발생할 수

있으므로 정비(청소)하여 주시기 바라며, 디자인 맨홀은 방향, 모양 등 기존 상태와           동일하게 철개 설치

- 현장 점검 시 GIS시스템 밸브속성자료(구경, 위치, 재질 등)와 상이한 시설물에 대하여           월간 관련자료 제출

- 밸브실 누수 발견 시 즉시, 누수 신고(사업소 전화 3146-3500) 및 업무담당자 통보

- 맨홀 점검 결과 시급한 정비가 필요한 사항에 대해서는 즉시 보고 조치(지역 내

상수도시설물 보수업체 정비 예정)

- 소통SNS(밴드, 카카오톡)운영을 통한 상시 안전관리 강화.

붙임  밀폐공간작업 질식재해예방 매뉴얼 1부. 끝.

	서부수도사업소장
수신자	(주) 한국시설안전연구원,(주) 이산
주무관	김일		급수관리팀장	김승완		급수운영과장	05/19 이병운
협조자
시행	급수운영과-8152	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 서부수도사업소 (홍제동)	/
전화	3146-3651	/전송	3146-3689	/		/	대시민공개