문서번호	시설과-1639
결재일자	2020.5.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장
황은애	하종식	05/21 박종수
협 조

『신림선 경전철 민간투자사업』

차량기지 지하지장물 복구계획 검토보고

2020. 5.

동부공원녹지사업소

(시 설 과)

『신림선 경전철 민간투자사업』

차량기지 지하지장물 복구계획 검토보고

「신림선 경전철 민간투자사업」제2공구 건설공사 차량기지 지하지장물 복구계획 신청이 있어 아래와 같이 검토하고 보고드림.

Ⅰ		복구계획 개요

❍ 신 청 인 : 신림경전철2공구현장 현장대리인 최경호

❍ 위    치 : 보라매공원 차량기지 공사구간

❍ 복구대상 : 지하지장물(우,배수관 포함)

❍ 복구수량

구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
전력관		m	278.6
상수관	80mm	m	156.7
	50mm	m	16.7
우수관	D450mm	m	78.84
	D600mm	m	143.75
	D700mm	m	39.5
U형측구	400 × 400	m	46.3
	600 × 600	m	148

❍ 공정계획

- 2020. 05 : 암벽등반장 측 계단실 공사구간 복구(기층포장)

임시통행로 폐쇄 후 기존도로 개통

- 2020. 06 : 차량기지 하부 지장물 복구(우수, 상수, 전력관 등)

중앙 보행자 통로(복공구간) 복구공사

Ⅱ		검 토 내 용

❍ 지하에 설치하는 전기통신관은 그 설비의 최상단부와 지면과의 거리가 1.5미터 이상이 되도록 설치 시행

※ 관련법령 : 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행령 제23조 제2호 별표1

❍ 암벽등반장 앞 기존도로 기층포장 시 안전사고 예방을 위한 자전거도로 도색

❍ 지하지장물 설치지역 등 주변 지반 침하 방지를 위한 정밀시공

❍ 복구 시행시 주변 환경을 저해하지 않도록 하며, 복구지역에서 발생하는 각종 안전사고는 책임지고 처리

- 공사차량 이동 시 보행자와 접점구간 안전조치 철저

❍ 차량기지 상부 전체 구간에 대한 우배수 계획을 수립하여 추후 별도 협의 후 원상복구공사 시행

Ⅲ		향 후 계 획

❍ 복구계획 검토내용 회신(→신림경전철2공구현장)

❍ 지하지장물 복구 사항 수시 현장점검 시행

붙 임 : 보라매공원 차량기지 지하지장물 복구계획 공문 1부.  끝.