문서번호	정수시설과-3874
결재일자	2020.5.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김영후		김석정	05/26 김중영
협 조
	정수과장			代이금재
	주무관			이금재
	주무관			이진근

오존접촉지 시설물 합동점검 결과 보고

2020. 5.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

오존접촉지 시설물 합동점검 결과 보고

“시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법” 관련 규정에 의거 시설물 정밀안전진단을 추진중 오존접촉지 시설물 합동 점검 결과 보고 임

□ 오존접촉지 시설현황

❍ 용    량 : 60만톤/일

❍ 규    모 : B16.0 × L24.9 × H8.8m × 2지

❍ 방수방식 : 세라믹 내오존 방수(7,730㎡)

❍ 공사시기 : 2017. 3 ~ 4

❍ 공 사 비 : 457,314천원

❍ 도 급 자 : 삼성물산(주) 건설부문

□ 점검기간

❍ 2020. 5. 15.(금) ~ 5.22(금)  (총8일)

※ 2-MIB, 지오스민(맛․냄새 발생 물질) 미 검출

□ 합동점검

❍ 본부 합동 점검

- 일  시 : 2020. 5. 19(화) 14:00

- 점검자 : 본부 3(생산관리과장 외 2), 진단업체 4,

뚝도 소장 외 10, 시공업체 2

❍ 시의원 합동 점검

- 일  시 : 2020. 5. 21(목) 16:00

- 점검자 : 김제리 시의원 외 1, 본부 3(생산부장 외 2), 진단업체 3,

뚝도 소장 외 10

❍ 현황사진

본부, 시공업체 합동 점검	본부, 시공업체 합동 점검	시의원 합동 점검

□ 점검내용

❍ 구 조 물 : 균열, 누수, 층 분리, 백태, 철근노출 등 점검

❍ 방수상태 : 박리, 박락, 기포, 도막 상태 등 점검

❍ 밸브 지수, 오존 발생장치 등 시설 점검

□ 점검순서

❍ 잔류오존 제거 및 수질확보(3일)  ⇒ 밸브 차단 및 배수(1일)

⇒ 시설점검 및 청소(3일) ⇒ 밸브 개방 점검완료(1일)

□ 점검결과

************************************

******************

*********************************

******************************

***************************

****************************

****************

************************************************

□ 향후계획

❍ 진단업체에서 진단 결과를 제출 받아 하자 통보 및 하자 발생   보고(뚝도→삼성물산, 본부 시설과)

- 하자 기간 : 2017.7.11.~ 2020.7.10

- 보험가입금액(방수) : 196.309.320원

❍ 시공업체(삼성물산)로부터 하자 보수계획을 제출 받아 정수     생산량, 맛 냄새 물질, 작업 안전성을 면밀히 검토하여 하자 보수    조치 코자 함

붙  임 : 1. 오존접촉지 시설물 점검 추진현환 1부.

2. 내오존방수공사 추진 현황 1부.

3. 일일 맛 냄새 물질 발생 현황 1부.  끝.