문서번호	시설과-933
결재일자	2020.6.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		조경시설팀장	시설과장
홍성우		이용원	06/01 문인기
협조

- 월드컵공원 어린이놀이시설 -

안전점검 결과보고(5월)

2020. 6.

서부공원녹지사업소

( 시 설 과 )

- 월드컵공원 어린이놀이시설 -

안전점검 결과보고(5월)

어린이놀이시설 안전관리법에 의거 월드컵공원 내 어린이놀이시설에 대한 5월 안전점검을 실시하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 점검근거: 어린이놀이시설 안전관리법 제15조 및 시행령 제11조

(안전점검 실시)

□ 점검기간: 2020. 5. 1. ~ 5. 31.

□ 점 검 자: 시설7급 홍성우, 시설관리7급 최성일

□ 점검대상: 평화공원모험놀이터 등 3개소(모험놀이대 등 32종 40점)

연번	시 설 명	위 치	면적(㎡)	놀이시설 종류	비 고 (바닥포장)
1	평화의공원 모험놀이터	마포구 성산동 565-6	3,220	모험놀이대 등 - 18종 25점	모래/고무칩
2	난지천공원 중앙놀이터	마포구 상암동 1538-1 외 1필지	1,220	조합놀이대 등 - 8종 9점	〃
3	난지천공원 유아놀이터	마포구 상암동 478-1 외 1필지	1,386	조합놀이대 등 - 6종 6점	〃

□ 점검항목

○ 놀이시설물의 접합부 연결 상태 및 노후 정도

○ 어린이놀이터 및 모래놀이터의 청결 상태

○ 바닥 고무칩포장 박리 및 블럭포장의 손상 여부

○ 부대시설의 노후 및 파손상태

○ 기타 위험 물질의 존재 여부 등

□ 점검결과

1. 평화의공원 모험놀이터(18종 25점)

놀이시설명	점 검 항 목	점검결과	조치결과	비고
사면놀이대 (3종 3점) · 로프 사면놀이대 · 홀더 사면놀이대 · 폴 사면놀이대	- 홀더, 폴 손잡이의 파손 - 로프 및 지지대 느슨함 - 하강지역 모래높이 및 양의 적정성 - 안전사고 위험성	양호	-
통나무 모험놀이대 (6종 6점) · 네트건너기 · 두줄건너기 · 세줄건너기 · 징검다리 · 통나무밟고건너기 · 기둥밟고건너기	- 그물망의 연결부위 고정성 - 손잡이의 파손, 지지대 느슨함 - 하강지역 모래높이 및 양의 적정성 - 안전사고 위험성	양호	-
네트놀이대 (1종 1점)	- 그물망의 연결부위 고정성 - 손잡이의 파손, 지지대 느슨함 - 하강지역 모래높이 및 양의 적정성	양호	-
미끄럼대 (2종 4점)	- 미끄럼틀 난간, 계단 파손 - 미끄럼틀 활주판 요철 및 파손 - 착지판 흙 또는 물 존재	양호	-
그네 (1종 2점)	- 고리 풀림, 파손 - 좌석판 파손, 베어링상태 - 줄꼬임, 체인변형, 균형상태	양호	-
공중활주로 (1종 1점)	- 고리 풀림, 파손 - 좌석판 파손, 베어링 및 균형상태 - 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
숨바꼭질 (1종 3점)	- 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
모래놀이대 (1종 3점)	- 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
거울놀이벽 (1종 1점)	- 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
회전놀이대 (1종 1점)	- 회전상태, 손잡이 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
기타 (고무칩, 모래 등)	- 유실, 굳어짐, 청소상태 - 위험물질 존재여부, 위생상태	양호	-

2. 난지천공원 중앙놀이터(8종 9점)

놀이시설명	점 검 항 목	점검결과	조치결과	비 고
조합놀이대 (1종 1점)	- 미끄럼틀 난간, 계단 파손여부 - 미끄럼틀 활주판 요철 및 파손여부 - 착지판아래 흙 또는 물 존재여부 - 연결부위 원활성	양호	-
그네 (2종 2점)	- 고리 풀림, 파손 - 좌석판 파손, 베어링상태 - 줄꼬임, 체인변형, 균형상태	양호	-
지네시소 (1종 1점)	- 연결부위 원활성 - 손잡이의 파손, 지지대 느슨함 정도 - 하강지역 모래높이 및 양의 적정성	양호	-
개미집오르기 (1종 1점)	- 손잡이의 파손, 지지대 느슨함 - 하강지역 모래높이 및 양의 적정성	양호	-
하늘과자연의소리 (1종 1점)	- 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
모래놀이대 (1종 1점)	- 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
회전하는 소리구체 (1종 2점)	- 회전상태, 손잡이 파손 - 회전판 기울어짐, 강도, 노출	양호	-
기타 (쇠똥구리원판, 모래)	- 유실, 굳어짐, 청소상태 - 위험물질 존재여부	양호	-

3. 난지천공원 유아놀이터(6종 6점)

놀이시설명	점 검 항 목	점검결과	조치결과	비 고
조합놀이대 오름벽조합놀이대 역마차놀이대 (3종 3점)	- 미끄럼틀 난간, 계단 파손여부 - 미끄럼틀 활주판 요철 및 파손여부 - 착지판아래 흙 또는 물 존재여부 - 연결부위 원활성	양호	-
공중활주로 (1종 1점)	- 고리 풀림, 파손 - 좌석판 파손, 베어링 및 균형상태 - 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
자동차놀이대 (1종 1점)	- 지지대와 연결부위 원활성 - 좌ㆍ우 흔들림 - 손잡이가 흔들림	양호	-
그네 (1종 1점)	- 고리 풀림, 파손 - 좌석판 파손, 베어링상태 - 줄꼬임, 체인변형, 균형상태	양호	-
기타 (숫자놀이판넬, OX놀이판넬, 모래 등)	- 유실, 굳어짐, 청소상태 - 위험물질 존재여부	양호	-

□ 보고자의견

○ 코로나19 확산 예방을 위하여 수시로 놀이시설 소독 및 청소 실시하고, 이용자간 안전거리 확보를 위하여 안내문 부착 및 현장 홍보 실시

○ 어린이놀이터 이용시민 증가에 대비하여 노후시설 정비 완료하였고, 안전사고 예방을 위하여 철저하게 현장 관리

○ 공원 내 시설물 관리 및 점검을 지속적으로 실시함으로써 안전하고 쾌적한 놀이환경을 제공코자 함.  끝.

첨부 : 현장점검 및 정비 사진 1부.  끝