문서번호	조경과-7780
결재일자	2020.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장
이진범	김병완	06/02 문길동

가로수 생육환경 개선사업(강남구) 설계심의 결과보고

2020. 5.

푸른도시국

조  경  과

가로수 생육환경 개선사업(강남구) 설계심의 결과보고

가로수 생육환경 개선사업(강남구)에 대해 설계심의[자체]를 시행하고,

그 결과를 아래와 같이 보고 드림

사업개요

❍ 사 업 명 : 2020년 가로수 생육환경 개선사업(강남구)

❍ 위    치 : 강남구 도산대로

❍ 사업기간 : 2020. 3. ~ 6.

❍ 사업금액 : 금50,000천원

❍ 사업내용 : 수형불량 은행나무 가로수 교체 33주, 보호판 24개소 정비

사업대상지 현황사진

증가로 보호판 사진
증가로 보호판 사진

※ 강남구 자체감사시 가로수 생육상태 좋지 않아 가로수 경관이 불량하다고 지적받아 이를 개선하기 위해 수형불량 가로수에 대해 동일수종으로 교체작업(규격:B18) 시행

설계심의 개요

❍ 심의구분 : 자체심의

❍ 심의내용 : 설계 적정 여부

❍ 심의결과 : 조건부 가결

심의결과

❍ 가로수 교체대상에 대해 전체적으로 재검토

- 가로수 교체에 대한 세부적인 기준을 적용하여 교체하고, 대상 가로수 중 개선이 가능한 가로수는 일괄교체 대신 생육 개선작업 시행

- 은행나무 수나무로 식재할 경우, 수나무 공급이 원활하지 않으므로 수량 확보 후 사업 시행

❍ 가로수 교체시 가로수 생육상태가 불량한 원인에 대해 검토하여 이후 재발되지 않도록 생육개선작업도 병행

❍ 가로수 교체시 도로표지판, 전신주 등 타 가로시설물과 인접한 가로수는 위치 조정하여 식재

❍ 가로수 식재 전에는 토양개량 및 영양공급을 충분히 시행하고 가로수 보호틀내 급양급수관 설치

❍ 보호판 교체시 정사각형이 아닌 직사각형 형태로 설치하되 보도폭이 넓을 경우 크기 상향 검토

❍ 보호판 표면은 요철이 있는 미끄럼 방지 시설이 있는 제품으로 설치

보고자 의견

❍ 심의 내용을 자치구에 통보하여 내실있는 사업이 되도록 추진

붙임문서 1. 설계심의자료 1부(별첨)

2. 설계심의 결과서 1부.  끝.