문서번호	재료연구과-1892
결재일자	2020.6.4.
공개여부	대시민공개

주무관		재료연구과장							결재
문상하		06/04 함영국
협 조

교육일지(안전운전 교육)

교육일시	2020. 6. 3.(수)
교 관	재료연구과장
교육대상	직원 6명
교육제목	관용차량 교통사고 줄이기 위한 안전운전 교육
교육내용	▢ 보행자 보호 ❍ 언제나 보행자가 우선 ❍ 보행자의 행동특성 ❍ 보행자 보호와 안전운전 방법 - 보행자의 행동 특성을 충분히 이해하여 추측운전을 삼가 - 모든 운전자는 보행자가 횡단보도를 통행할 때 반드시 일시 정지하여 보행자의 안전 보장 - 도로 이외의 곳(주유소, 차고 등)을 출입하기 위하여 보도 또는 길 가장자리 구역으로 운전할 때에는 그 직전에서 일시 정지하여 안전 확인 후 횡단 ▢ 법정속도와 안전거리 ❍ 속도의 양면성 ❍ 법정 속도 - 일반도로 편도 1차로 -> 60km/h 이내 - 편도 2차로 이상 -> 80km/h 이내 - 자동차 전용도로 최저 30km/h, 최고 90km/h 이내 ❍ 안전거리의 유지 ▢ 앞지르기 방법 ❍ 앞지르기의 위험성 ❍ 앞지르기 할 때의 주의사항 ❍ 앞지르기 순서와 방법 - 앞지르기 금지 장소 여부 확인 - 전방의 안전을 확인하는 동시에 후사경으로 좌측 및 좌 후방 확인 - 좌측의 방향 지시기를 켬 - 약 3초 후 최고 속도의 제한 범위 내에서 가속하면서 진로를 천천히 좌측으로 하고, 안전한 간격을 유지하면서 앞차의 좌측을 통과 - 충분한 거리가 확보되면 우측 방향 지시기를 켬 - 앞지르기 한 차가 후사경으로 앞지르기 당한 차를 볼 수 있는 거리까지 주행한 후 진로를 서서히 우측으로 바꿈 - 방향 지시기를 끔 ❍ 앞지르기 금지 시기 및 장소 ▢ 교차로 통행방법 ❍ 안전한 교차로 통행방법 ❍ 교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전 ❍ 진로 양보의 의무 - 모든 차(긴급지동차는 제외)의 운전자는 뒤에서 따라오는 차보다 느린 속도로 가려는 경우에 도로의 우측 가장자리로 진로 양보, 다만 통행 구분이 설치된 도로의 경우에는 그러지 아니함 - 비탈진 좁은 도로에서 자동차가 서로 마주보고 진행하는 때에는 올라가는 자동차가 내려가는 자동차에 도로의 우측 가장자리로 피하여 진로 양보 - 화물을 실었거나 승객을 태운 자동차와 빈 자동차가 서로 마주보고 진행하는 때에는 빈 자동차가 도로의 우측 가장자리로 피하여 진로 양보 ▢ 주차·정차 요령 ❍ 주·정차의 정의 ❍ 안전한 주·정차 요령 - 차도와 보도의 구별이 있는 도로에서는 우측 가장자리에, 차도와 보도의 구별이 없는 도로에서는 도로의 우측 가장자리로부터 50cm 이상 거리를 띄우고 세움 - 도로의 우측·황색 실선에서는 주·정차가 금지되며, 황색 점선의 곳에는 정차 가능 - 건널목의 가장자리 또는 횡단보도로부터 10m 이내의 곳은 주·정차 금지 ▢ 방어운전 ❍ 방어운전의 정의 ❍ 방어운전의 요령 - 안전한 공간 확보 - 브레이크 밟을 때 급제동 해야할 상황 만들지 않음 - 고속 주행 중 브레이크를 밟을 때는 여러번 나누어 밟아 뒤 차에 알려줌 - 앞차를 뒤따라 갈 때 가능한 한 4~5대 앞의 상황까지 살핌 - 적재물이 떨어질 위험이 있는 화물차로부터 가급적 멀리 떨어짐 - 4차로 도로에서는 가능한 한 우측 차로로 통행 붙임 1. 관용차량 교통사고 줄이기 위한 안전운전 방법. 끝.