문서번호	시설과-2647
결재일자	2020.6.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설관리부장
박상권		송병욱	06/10 代이태형
협조
	시설팀장		최이영

「수유6배수지 건설공사」

잔토처리 수량 재산정 및 조치계획 보고

2020. 5.

시설관리부

(시 설 과)

『수유6배수지 건설공사』

잔토처리 수량 재산정 및 조치계획 보고

`19년 시행 3차 공사 송배수관 부설공사시 과지급으로 확인된 잔토처리 감액사항을 금회 4차 설계변경시 감액조치 사항을 보고드림.

사업개요

❍ 규    모 : 배수지 확충 3,100㎥(기존 3,000 ㎥⇒6,100㎥)

송배수관부설 500~600㎜, 연장 990m

❍ 기    간 : ’17. 12. 13.~’20. 5. 30.

❍ 도 급 비 : 2,858백만 원

❍ 시 공 사 : 영동건설㈜ 외 1개사

❍ CM 사 : ㈜한국종합기술 외 1개사

보고내용

❍ 관련공문

- 잔토처리 수량 재산정 및 조치계획 보고

(낙산 및 수유6배수(감리)제20-062호, `20.6.5.)

❍ 현황 및 문제점

- 수유6배수지 건설공사(3차) 송배수관 부설공사 시행시 잔토 처리물량 1,543㎥은 사토장 처리로 수량 산출하였으나 정산내역서 검토중 내역서에 수량오기 발견

· 송배수관 굴착토사를 잔토처리와 배수지 유용토로 구분정산하여야 하나, 일괄 잔토처리(사토장 38.7km)로 과다 정산 처리한 사항임

- 토공 정산 내역

구 분			정산수량 (3차)	잔토처리 수량	증,감(-) 수량	비고
잔토처리	주간공사
	현장~중간집하장	백호0.4+DT15(L=0.43km)	3,265	1,543	-1,722
	중간집하장~사토장	백호0.7+DT24(L=38.7km)	2,953	1,543	-1,410
	야간공사
	현장~중간집하장	백호0.4+DT15(L=0.43km)	163	-	-163
	중간집하장~사토장	백호0.7+DT24(L=38.7km)	163	-	-163

❍ 잔토처리 수량 재산정 결과

공종명	규 격	단위	당 초		변 경		증·감
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
합 계				86,790,000		42,240,000		-44,550,000
1.직접공사비				64,614,575		31,474,114		-33,140,461
주간공사
잔토처리(현장~중간집하장)	백호0.4+DT15 (L=0.43km)	㎥	3,265	9,892,950	1,543	4,675,290	-1,722	-5,217,660
잔토처리(중간집하장~사토장)	백호0.7+DT24 (L=38.7km)	㎥	2,953	51,287,704	1543	26,798,824	-1,410	-24,488,880
야간공사
잔토처리(현장~중간집하장)	백호0.4+DT15 (L=0.43km)	㎥	163	602,937			-163	-602,937
잔토처리(중간집하장~사토장)	백호0.7+DT24 (L=38.7km)	㎥	163	2,830,984			-163	-2,830,984
2. 제잡비				22,175,425		10,765,886		-11,409,539

건설사업관리자 종합의견

❍ 수유6배수지 건설공사 시행중 3차 공사 정산내역서에 과정산된 잔토처리 환수금액 44,550천원은 4차 설계변경시 감액조치코자 함

실정보고 검토내용

❍ 상기와 같이 수유6배수지 3차공사 정산내역서에 오기된 잔토처리 환수금액 44,550천원은 4차 설계변경시에 감액조치토록 승인코자 하오며,

❍ 건설사업관리자 실정보고를 승인 조치하고 추후, 설계변경 등 후속 절차 이행

붙임 :  건설사업관리자 실정보고  1부.  끝.