문서번호	수상안전과-2322
결재일자	2020.6.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	수상안전과장	운영부장		한강사업본부장
이광주	代김상금	송영민		06/11 신용목
협 조
	수상기획과장		마창준
	주무관		박인수
	★주무관		김상금

『한강 부유식 수상구조물』

세부 여유수심 안전기준 시행 계획

2020.  6.

한강사업본부

(수상안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	전문가 의견 반영
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	중앙부처
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『한강 부유식 수상구조물』

세부 여유수심 안전기준 시행 계획

한강 내 부유식 수상구조물의 안전 확보를 위해 부유식 수상구조물의 세부 여유수심 안전기준을 마련하고 시행함으로써 수상구조물의 안전확보에 만전을 기하고자 함

□ 추진 배경

○ 한강 내 수상구조물의 하천점용허가 시 최소수심을 유지하도록 규정하고 있으나 구체적인 세부 여유수심 안전기준이 없음

○  한강 수상안전관리 위하여 시민 다중 이용시설인 유선장 등 수상구조물의 ‘세부 여유수심 안전기준’ 을 마련할 필요성 대두

□ 추진 근거

○ ｢하천법｣ 제33조제2항, ｢하천점용허가 세부기준｣ 제28조제2항7호가목(국토교통부 고시 제2019-208호)

- 정박지의 깊이는 정박지로써의 기능을 확보할 수 있는 최소한의 깊이로 할 것

○ ｢서울특별시 한강사업본부 하천점용허가 조건」

- 수허가자는 허가받은 구역관리(최소수심 유지 등)

*****************************

*******

- *****************************************

- ***************************************

□ *********

○ *****************************************

○*************************************

- *************************************

- *************************

※ ***********************

○ ***********************

- ******************************

‣ *****************************************

※ ***********************************

⇒ **************************************

※ *******************************

○ ******************************

***********************************

□ *******************

○ *****

- ************************************************************************************************************************************************************************************

※ ************************

☞ ******************************

○ ************

****************************

※**************************************  ****************************

※ *************************************** ************************************************************************

⇒ *********************************

○ (여유수심 안전기준 관련) 정의

- ‘부유식 수상구조물’ 이란 강재, 알루미늄, 강화플라스틱(FRP), 목재 또는 콘크리트 등의 재질을 사용하여 제작하고, 부력을 이용하여 수면에 부상 그 상부공간을 다수의 인원이 사용하는 구조물로, 체인이나 강관파일 등을 활용하여 일시적 또는 항구적으로 고정하는 것을 말함

- ‘여유수심’ 이란 부유식 수상구조물의 선저(밑바닥)와 한강 바닥지반고(강바닥) 사이의 거리

- ‘여유수심 안전기준’ 이란 항만 및 어항 설계기준과 구조물의 동요를 고려하여 부유식 수상구조물이 최소한으로 유지하여야 하는 여유수심

○ *********                                   [단위:m]

******	[여유수심]
*********************************************	[수상구조물]
******************************

※ 기준수위 : ******************************

⇒ ****************************

***************************

※ 해발고도(EL) : 평균 해수면으로부터 산출하는 높이

⇒ 해발고도의 기준은 인천만 평균해수면 높이 0m임

※ 흘 수 : 선박(수상구조물)이 물속에 잠겨 있는 깊이

□ (협조부서)행정사항

○ *********************************** ************************************ **************

○ 하천점용허가 연장(승인) 전․후 필요시 수상업체 대표자 또는 관계인과 입회하에 ‘세부 여유수심 안전기준’에 대하여 확인 할 수 있으며 여유수심이 부족한 것으로 확인된 수상구조물에 대해서는 ‘준설명령’할 수 있고,

※ 단, 수상시설물 하부의 저질(뻘, 모래 등) 등을 판단하여 세부 여유수심 안전기준 적용을 달리 할 수 있음

○ ‘준설명령’을 이행하지 않을 경우 하천점용허가를 취소하거나 승인하지 않을 수 있음

□ 향후계획

○ 세부 여유수심 안전기준 공문 시행 : 2020년 7월

붙 임 : 한강 내 부유식 수상구조물의 세부 여유수심 안전기준 1부.  끝.