문서번호	녹지관리과-2618
결재일자	2020.6.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	녹지관리과장	공원부장
윤정환	곽영만	06/11 김인숙

여름철 녹지분야 가뭄 대책

공 원 부

(녹지관리과)

여름철 녹지분야 가뭄 대책

최근 발생 빈도가 증가하고, 상시화 되고 있는 여름철 가뭄 현상으로 한강공원 녹지분야의 수목 피해를 예방하고자 가뭄 대책을 수립하여 선제적으로 대응하고자 함

1		추진목적 및 가뭄 전망

□ 추진배경 및 목적

○ 여름철 기상현상으로 인한 높은 온도와 극심한 가뭄으로 한강공원 내 녹지에 식재된 수목과 잔디의 고사 등 피해 우려

- 최근 연 강수량 감소와 집중 강우의 증가로 활용 가능한 자연 우수 부족

○ 기상청 가뭄정보를 활용하여 기상상태를 수시 확인하고 가뭄 전 적절한 관수작업 등 선제적 대응을 통해 수목 피해 예방

□ 2020년 가뭄 전방(기상청, ’20.5월초 기준)

○ 최근 전국 강수량은 평년과 비슷하고 7월까지 비슷하거나 적을 전망

- 최근 1년 전국 누적강수량은 평년의 95.5%, 최근 6개월은 110.9%

※ 최근 1년(‘19.5.5~’20.5.4.) 1250.0㎜, 최근 6개월(`19.11.5.~`20.5.5.) 306.8㎜

- ‘20년 6~7월은 평년과 비슷하거나 평년 보다 적을 전망

※ 평년 강수량: (5월) 77.9∼114.4㎜, (6월) 132.9∼185.9㎜, (7월) 240.4∼295.9㎜

ⓐ	ⓑ	ⓒ
2020. 5. 4.(ⓐ기상가뭄 현황, ⓑ6개월 누적강수량(㎜), ⓒ6개월 누적강수량 평년비(%))

2		가뭄대책 및 관수작업

□ 관리대상

○ 대    상: 한강공원 전역(11개 한강공원 내 녹지·수목·초지)

- 한강공원 녹지대 현황: 총 5,078,300㎡

□자연학습장 4개소, 초화류단지 11개소, 전원풍경단지 4개소, 초지 42개소

(단위: ㎡)

공원별	계	자 연 학 습 장	초화단지	전 원 풍경단지	초 지
					인공조성			자연초지
					들 잔 디	갈 대	억 새
계	5,078,300	57,100	206,300	32,300	1,159,900	273,800	123,700	3,225,200

□ 가뭄대책본부 편성

○ 기     간: 가뭄 징후 감지 또는 발생 시

- 가뭄피해 우려(가뭄발생 단계가 10일 이상 지속되고 향후 1주일간 강우 예보가 없을 경우) 또는 발생한 경우

	《 가뭄 단계별 판단 기준 》
▶ 가뭄징후: 최근 2개월 누적강수량이 평년대비 70% 미만 ▶ 가뭄발생: 최근 2개월 누적강수량이 편년대비 60% 미만 ▶ 가뭄극심: 최근 2개울 누적강수량 평년대비 50% 이하

※ 기상청 발표 「기상 가뭄 예보 기준」 등 상황을 고려하여 판단

○ 조직체계 및 임무

- 한강사업본부 녹지관리과(책임자: 녹지관리과장, 담당: 녹지7급 윤정환)

□가뭄 및 관수(물주기) 대책 수립

□가뭄 예보 모니터링 및 상황전파

□가뭄 피해 예방작업 지원(살수차 임차, 긴급복구 공사 등)

- 11개 안내센터(책임자: 안내센터장, 담당: 센터 녹지담당자)

□가뭄 피해 예찰 활동 및 피해 상황 보고

□가뭄 피해 예방작업(물주기 등 관수작업) 실시

□ 관수작업(물주기) 개요

○ 관수시기의 판단

- 수목의 예찰

□대부분 식물은 수분의 부족 시 잎이 시들기 시작하면 광택이 없어지고, 녹색이 점차 회색으로 변하게 되며, 잎은 점차적으로 고사하여 낙엽이 지게 됨

- 토양 상태 확인

□토양의 건습 정도는 표토를 손으로 꽉 쥐었을 경우 쉽게 덩어리로 뭉쳐지면 과습한 편이며, 덩어리로 뭉쳐지지 않으면 건조한 편임

○ 작업방법: 센터별 녹지인력 및 관수장비 활용

- 녹지관리 인력: 총 135명(공무직 34명, 기간제 101명)

- 관수장비: 양수기 58대, 동력분무기 19대, 이동형 물탱크(1톤), 스프링클러, 관수용 호스 등

○ 작업유형

- 녹지(잔디마당, 자연학습장 등) 및 수목

□안내센터 관수장비(물탱크, 스피링쿨러, 물호스)를 이용하여 녹지관리 자체인력(공무직, 기간제근로자)을 통한 직접 관수 실시

□음수대에 관수용 호스를 연결하여 주변 녹지 및 수목 관수작업 실시

□교목 등 큰나무의 경우 토양의 물집 형성 및 수목에 물주머니 부착 및 급수

□고압살수차 등 물차 임차를 통한 관수작업 지원

□하자기간 내 수목의 경우 시공업체 관수작업 협조 요청

- 고수호안 녹화지

□고수호안에 녹화지에 설치된 양수기 및 스프링클러 가동(고수호안 녹화지 유지관리 연간단가 시공업체 활용)

호스를 이용한 관수 작업	살수차 임차	고수호안 스프링클러

□ 가뭄 단계별 대응계획(3단계)

① 가뭄 징후(관심 단계)

- 가뭄 피해 예상지역 예찰 활동

□최근 2년 이내 수목 식재 지역 집중 예찰

□전년도 가뭄 피해로 수목 잎이 시들었거나 고사한 지역

□경사지 및 해가 잘드는 지역으로 건조 피해가 예상되는 지역

- 관수장비 파악 및 정비 실시

□양수기, 스프링클러, 이동형물탱크, 물호스 등 장비 파악 및 점검

□상수도 등 급수원 위치 파악

② 가뭄 발생(주의 단계)

- 가뭄 피해 예상지역 급수 작업

□최근 2년 이내 수목 식재 지역 집중 관수 실시

□가뭄에 취약한 초화류 및 관목류 관수 실시

□고수호안 녹화지 스프링클러 가동

□큰나무 아래 물집 만드리기 및 물주머니 설치

- 관수장비 가동

□양수기, 스프링클러, 이동형물탱크, 물호스 등 장비 가동

□상수도, 음수대 등 급수원과 물호스를 이용하여 관수 실시

③ 가뭄 극심(경계, 심각 단계)

- 긴급 관수작업

□센터별 녹지관리 인력 총 동원(급수 외 타 작업 지양)

□하자기간 내 수목의 경우 시공업체 긴급 관수작업 협조 요청

□살수차 임차를 통해 외부장비 지원

- 관수장비 가동

□양수기, 스프링클러, 이동형물탱크, 물호스 등 장비 총 가동

□상수도, 음수대 등 급수원과 물호스를 이용하여 관수 실시

□급수 전문업체 및 살수차 임차로 관수작업 지원

- 피해수목 및 피해지역 수습 및 복구

□고사목 제거 및 메워심기 계획 수립

□ 향후계획

○ 여름철 녹지분야 가뭄 대책 알림(각 안내센터)

○ 센터별 관수장비 현황파악 및 정비 추진

○ 기상청 가뭄예보 모니터링 및 상황별 대응단계 실시

붙임  1. 가뭄피행 조사 보고서 1부.

2. 서울특별시 가뭄 경보 수준 단계 1부.

3. 2020년 가뭄 종합대책 1부.  끝.