문서번호	교량안전과-8804
결재일자	2020.6.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기술점검팀장	교량안전과장
이성주		위성환	06/11 하현석
협 조
	교량기획팀장			代김시련
	교량관리팀장			강천수
	강구조교량팀장			박찬규

성산대교, 마포대교

2020년 상반기 집중점검 시행 계획

2020. 6.

교량안전과

성산대교, 마포대교 상반기 집중점검 시행 계획

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 ‘20년 시설물 집중점검 추진계획에 따라 성산대교(팀단위), 마포대교(조단위) 상반기 집중점검 계획을 보고 드림

1		관 련 근 거

○ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제6조 및 시행령 제6조

○ ‘20년 교량시설물 안전점검 추진계획[교량안전과-1384호(‘20.1.30.)]

2		시설물 현황

○ 성산대교

구 분		내 용	구 분		내 용
위 치		마포구 망원동 ~ 영등포구 양화동
준공년도		1980.6.30.	종별 및 등급		1종, C등급
설계하중		DB-18	노선명		성산로
제 원	연 장	본선 1,040m, 접속교 415.24m, 램프 725m
	폭	8.9 ~ 39.15m
구 조 형 식	상 부	Arch, STB SPG, PSC	기초 형식	교대	중력식
	하 부	역T형, 라멘식		교각	우물통
교량받침		포트, 받침판, 탄성받침	신축이음		강핑거(개량형) 모노셀,DECK형

○ 마포대교

구 분		내 용	구 분		내 용
위 치		마포구 마포동 ~ 영등포구 여의도동
준공년도		2005.12.19.(상류) 2001. 7.10.(하류)	종별 및 등급		1종, B등급
설계하중		DB-24	노선명		마포로
제 원	연 장	본선 1,390m, 북단 램프(A,B,C,E) 441m
	폭	7.25 ~ 22.75m
구 조 형 식	상 부	STB	기초 형식	교대	현타말뚝, 강관파일
	하 부	RAP, TP		교각	우물통, 현타말뚝
교량받침		포트받침	신축이음		강핑거

3		점검 개요

○ 점검일 및 참여자

구분		마포대교	성산대교
점검구분		조단위	팀단위
점검일자		‘20. 6. 25.(목) 14:30~	‘20. 6. 29.(월) 14:30~
점검구간		본교 및 램프 상·하부 전구간	본교 및 접속교, 램프 상· 하부 전구간
집결지		남단 한강공원 주차장	북단 성능개선공사 현장입구
참여자	계	14명	9명
	교량안전과	교량관리팀(5), 강구조교량팀(4) 기술점검팀(4)	교량기획팀(4), 기술점검팀(4)
	***	***********	**********

○ 주요 점검사항

- 상부 : 교면포장, 신축이음부, 배수시설, 난간(자살방지), 부속시설 등

- 하부 : 바닥판 하면, 신축이음 하부, 교량받침, 배수관, 강재도장 및 변형 상태, 교대 및 교각

○ 점검 세부 계획

- 마포대교

팀 명	점 검 구 간
교량관리팀	북단 램프 A, C, E 상·하부
강구조교량팀	상류교 상·하부 전 구간
기술점검팀	하류교, 램프 B 상·하부

- 성산대교

팀 명	점 검 구 간
교 량 기 획 팀	북단접속교(A1~P3) 교량 본선 P8~P13, 북단 B램프, F램프, 상·하부
기 술 점 검 팀	남단접속교(P13~A2), 남단 H-H' 램프 남단 램프(J1, J2, L1, L2)

○ 준비 사항

- 차      량 : 순찰차 2대

- 개 인 용 구 : 안전모, 안전화, 랜턴, 안전조치 등

- 점 검 도 구 : 팀별 지참(점검배낭, 점검수첩 등)

- 현장집결지 : 별첨 집결장소 참고

4		점검결과 조치계획

○ 점검결과 단순 지적사항은 2020년 한강교량 일상유지보수공사로 정비

○ 구조적 손상 등 시간을 요하는 사항은 보수ㆍ보강계획 수립후 시행

5		행정사항

○ 점검결과는 팀별 결재(팀장 전결)후 시설물 담당자에게 제출

○ 팀별 점검결과에 대하여 담당자 총괄수합 보고 및 지적사항 조치

○ 외부위원(주치의) 점검수당 지급 : 지급금액(￦200,000원)

붙임   1. 점검결과 보고서식 1부.

2. 외부전문가 자문의견서 1부.

3. 팀별 점검구간 위치도 각 1부.

4. 집결장소 위치도 각 1부.  끝.