청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년 불량맨홀 정비공사 완료에 따른 검수 계획 알림(1차, 2차-도로과)

1. 양천구청 도로과-7677(2020.06.11.)호 『2020년 관내 불량맨홀 정비공사 완료(1,2차)에 따른 맨홀 정비비 부과예고 알림』 와 관련입니다.

2. 관내 불량맨홀(소화전) 정비공사 완료에 따른 정비대상 검수 계획을 다음과 같이 알리오니 시행에 철저를 기하기 바랍니다.

가. 기 간: 2020. 6. 12(금) ~ 6. 16.(화)

나. 대 상: 지하식소화전 8개소 (붙임 1 참조)

연번	준공사진 연번	식별	관할	용수번호	위 치	적출내용	비고
1	1차-6	지하식	현장대응단	240059	신정중앙로21길 21(에비앙하우스)	틀돌출
2	1차-9	지하식	현장대응단	240084	목동로23길 33(재훈A)	침하
3	2차-3	지하식	신정	220112	중앙로29길 120-10(광성익스프레스)	돌출
4	2차-21	지하식	신월	310116	월정로293(수명산타워빌)	침하	교체(파손) 소화전
5	2차-22	지하식	신월	310009	화곡로3길8(CU)	침하,틀파손
6	2차-23	지하식	신월	310103	월정로38길 4-6	침하	교체(단차) 소화전
7	2차-25	지하식	신월	310071	신월로7길2(수정쉐르빌)	침하
8	2차-26	지하식	신월	310098	화곡로3길34(신도브래뉴A)	침하

다. 검수사항

1) 위치도 및 작업사진을 참고하여 공설 소화전 여부 확인

2) 도로복구 등 마무리 공사 상태(도로 평탄성) 확인

3) 소화전 기능 이상유무 및 정상작동 여부

3. 행정사항

가. 불량맨홀 보수공사는 맨홀과 도로포장면의 단차가 발생하지 않도록 도로와 맨홀간의 평탄성에 주안점을 두고 시행하는 인상, 인하작업으로 도로 평탄성을 중점으로 조사하여 검수결과를 붙임2 서식 활용하여 작성 후 2020. 6.16.(화)한 제출

붙임  1. 위치도 및 준공사진(1차,2차) 1부.

2. 검수결과(서식) 1부.  끝.

※ ISO 37001 (반부패관리시스템) 인증 (2019. 1. 31. 정부기관 최초)

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,신정119안전센터장,신월119안전센터장,목동119안전센터장,신트리119안전센터장
담당자	이우득		대응총괄팀장	박광철		재난관리과장	06/11 김선기
협조자
시행	재난관리과-3272	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/
전화	02-6981-8643	/전송	02-2652-2286	/	deuck81@seoul.go.kr	/	대시민공개
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축