문서번호	정수과-2289
결재일자	2020.6.12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★전문관	정수과장
강석규	06/12 방진표
협 조
	주무관		임상철
	전문경력관		이건우

『2020년 3월 』

공급수계 수도꼭지 잔류염소 조사결과 보고

2020.  4.

광암아리수정수센터

(정수과)

『2020년 3월 』

공급수계 수도꼭지 잔류염소 조사결과 보고

시민에게 공급하는 아리수를 맛있는 물 가이드라인에 적합하게 유

지 하기위해 관말 수도꼭지 잔류염소를 측정하고 결과를 보고함

1		조사개요

조사항목 : 잔류염소

조사기간 : 2020. 3. 1.~ 3. 31.

조사기관 : 강동수도사업소

조사지점 : 송파구 4개 지점(오금동,가락동,마천동,풍납동)

2		조사결과

3월 수도꼭지 4개 지점에 대해 12회(3회/월) 잔류염소를 조사한 결과 『맛있는 물 가이드라인』준수 12회, 미준수 0회임

- 평균 0.22mg/L, 최고 0.25mg/L, 최소 0.15mg/L

※ 수도꼭지 잔류염소 목표값 : 0.1[eqn: mg/L]~0.3[eqn: mg/L](서울시 맛있는 물 가이드라인)

○ 수도꼭지 잔류염소 가이드라인 조사지점(4개지점)내역

조사 주간	가이드라인 준수여부			수도꼭지 잔류염소농도([eqn: mg/L])				평균 수온 (℃)
	조사지점(4지점)			평 균	최 고	최 저	송수 목표잔류염소 (ppm)
	계	초과	준수
							0.30±0.04
2주	4	0	4	0.22	0.25	0.18	0.31	5.0
3주	4	0	4	0.24	0.27	0.20	0.31	4.7
4주	4	0	4	0.19	0.22	0.15	0.32	5.1
합계	12	0	12	0.22	0.25	0.15	0.31	4.93

○ 수도꼭지 잔류염소 가이드라인 조사지점(4개지점)세부내역

조사 주간	조사지점				잔류염소농도([eqn: mg/L])				평균 수온
	오금동	가락동	마천동	풍납동	평 균	최 고	최 저	송수 목표잔류염소
2월								0.30±0.04
2월1주	0.23	0.20	0.19	0.17	0.20	0.23	0.17	0.32	4.8
2월2주	0.22	0.25	0.20	0.22	0.22	0.25	0.20	0.33	5.1
2월3주	0.16	0.24	0.25	0.28	0.23	0.28	0.16	0.33	5.6
평균	0.20	0.23	0.21	0.22	0.22	0.28	0.16	0.33	5.2
3월	오금동	가락동	마천동	풍납동	평 균	최 고	최 저	송수 목표잔류염소	평균 수온
								0.30±0.04
3월1주	-	-	-	-	-	-	-	0.30	4.9
3월2주	0.25	0.23	0.18	0.22	0.22	0.25	0.18	0.31	5.0
3월3주	0.22	0.25	0.20	0.27	0.24	0.27	0.20	0.31	4.7
3월4주	0.22	0.20	0.18	0.15	0.19	0.22	0.15	0.32	5.1
평균	0.23	0.23	0.19	0.21	0.21	0.25	0.15	0.31	4.9

3		향후 계획

워터나우를 통한 수도꼭지 잔류염소 실시간 모니터링 실시 강화

수온 변화에 따른 ‘송수잔류염소 조견표,’또는‘서울시 수질관리시스템

잔류염소프로그램,’를 활용하여 송수잔류염소 목표값 설정 운영

○ 강동수도사업소와 긴밀한 협조를 통해 송수잔류염소 목표값 조정·운영

붙임: 1.수도꼭지 잔류염소 조사결과                           1부.

2.배수지,가압장,수도꼭지잔류염소 측정결과표(워터나우자료 포함)1부.

3.광암정수장 송수잔류염소 측정결과표(워터나우자료)     1부. 끝.