문서번호	하천관리과-8656
결재일자	2020.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수총괄팀장	하천관리과장
조현범		함명수	06/12 한유석
협 조
	하천계획팀장			이승우
	하천생태팀장			권혁제
	주무관			안덕용

장마대비 하천 고립사고 예방 시설물 점검 계획

2020. 6.

물순환안전국

(하천관리과)

장마대비 하천 고립사고 예방 시설물 점검 계획

6월말부터 중부지방에 장마철이 시작됨에 따라 매년 발생하는 하천 고립사고를 예방코자 시설물을 일제 점검코자 함.

Ⅰ		점검 대상

○ 하천 예·경보 시설 등 총 1,139개 시설물

구분	합계	원격차단시설	자동경보시설	문자전광판	CCTV	경광등	비상사다리
계	1,139	335	156	158	263	137	90
기설치	870	195	153	154	141	137	90
‘20년	269	140	3	4	122	-	-

Ⅱ		점검 계획

○ 점검기간: ‘20.6.15.(월) ~ 6.24(수)

○ 점검방법

- 고립사고 취약 하천(도림천, 정릉천, 성북천): 시·구 합동점검

‣ 하천관리과에서 직접 점검(3개조 편성)

구분	1조	2조	3조	비고
점검하천	도림천	정릉천	성북천
해당구청	관악구, 동작구, 구로구, 영등포구	성북구, 동대문구	동대문구, 성북구
점검팀	치수총괄팀	하천계획팀	하천생태팀
점검자	팀장, 박종헌, 안덕용, 조현범, 이순호, 김성태	팀장, 김영희, 임승민, 이석희	팀장, 강희권, 윤희성

- 기타 하천: 자치구별 자체 점검 후 점검 결과 제출

Ⅲ		주요 점검사항

○ 하천내 설치된 예·경보시설물 상태 및 작동 여부

- 2020년 신규설치한 음성안내시설 포함하여 점검

○ 예·경보 시스템 운영 방법 및 이상 유무

○ 하천순찰단(27개조 180명) 운영 방법 및 비상연락체계

- 해당하천: 도림천, 정릉천, 성북천

Ⅳ		점검결과 조치

○ 경미한 사항은 즉시 조치

○ 당장 조치가 어려운 사항은 별도의 조치계획을 수립하여 시행

Ⅴ		향후 계획

○ ’20.6.12.: 점검계획 통보(하천관리과 → 자치구)

○ ’20.6.26.: 점검결과 통보(자치구 → 하천관리과)

첨  부 : 1) 하천 고립사고 예방 시설물 점검표(양식) 1부.

2) 하천 고립사고 예방 시설물 현황 및 점검결과(총괄표)(양식) 1부.

3) 하천 고립사고 예방 시설물 현황 1부.

4) 하천순찰단 구성 현황 1부.  끝.