문서번호	시설보수과-2045
결재일자	2020.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
김승조	우배용	조선행	06/15 한성현
협 조

「지하안전관리에 관한 특별법 시행에 따른」

난지물재생센터 지하시설물 정기점검 결과보고

2020. 06

시설보수과

「지하안전관리에 관한 특별법 시행에 따른」

2019년 난지물재생센터 지하시설물 정기점검 결과보고

난지물재생센터에서 관리하는 차집시설물(박스,원형)을 1년에 1회 지하시설물의 침하여부를 확인하는 육안조사를 실시하고 그에 대한 결과 보고임.

※ 관련근거 : 지하안전관리에의한 특별법 제7조, 제10조

□ 점검대상

❍ 차집관로 : 53.760km〔차집관로 점검(박스(□) 및 원형(○)〕

- 한강본류 : 20.368km

- 지  천 : 33.392km(불광천, 녹번천, 홍제천, 창릉천,백화사계곡, 진관천, 구기천, 향동천, 난지천)

□ 점검기간 : 2020. 05. 25 ~ 2020. 06. 05(점검일 10일간)

※ 지하안전관리에 의한 특별법에 의거하여 육안조사는 1년에 1회 실시하며,

공동조사는 5년에 1번 실시함을 원칙

□ 점검일정

❍ 하천별 점검일정

하천명	불광천	녹번천	홍제천	창릉천	백화사	진관천	구기천	향동천	한강
일 자	5.25	5.26	5.27	5.28	5.29	6.1	6.2	6.3	6.4~6.5

❍ 점검인력 (총 8명) : 공무원 5명 (시설팀장 외 4명), 기간제 근로자 3명

- 점검인력을 2개조(반장 1, 조원 3명)로 편성하여 하천 좌, 우안 동시점검

□ 육안조사 시행방법

❍ 500㎜이상 차집관로 매설현황도(위치도 등) 별도 비치

❍ 주변 지반 및 차집관로 매설지점의 지반 상태 이상 유무 확인

☞ 이상 징후 발견 시 누수여부 확인하여 조치

□ 점검결과

❍ 이상없음

붙 임 : 1. 검사조서 1부.

2. 사진대지 1부.  “끝”