문서번호	생산관리과-6064
결재일자	2020.6.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
김영규		신근호	06/16 서대훈
협 조
	수질과장			서한호
	기전설비과장			조성태

-2020년 식용수분야- 취․정수장 국가안전대진단 추진계획

2020. 6.

(생산관리과)

-2020년 식용수분야-

취․정수장 국가안전대진단 추진계획

풍수해 안전사고를 예방하기 위하여 취, 정수장 국가안전대진단을 실시하여 안정적인 아리수 생산 및 공급에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ				추진개요

□ 추진근거

○ 2020년 국가안전대진단 기본계획 변경(행정안전부 및 시설안전과)

○ 식용수 분야 국가안전대진단 추진계획 알림(환경부 물이용기획과-3142, 20.6.9.)

○ 2020년 국가안전대진단 상수도분야 추진계획(안전총괄과-5708, 20.6.1.)

○ 국가안전대진단 상수도 분야 추진계획 통보(상수원관리과-3370, 20.6.12)

□ 추진방향

○ 안전관리체계 확립 및 합동점검 등 점검 실효성 증대

- 국가안전대진단을 통한 위험시설 등 집중 합동점검 실시

- 형식적인 점검이 아닌 외부전문가와 합동점검을 실시하여 효율성 극대화

○ 시설 유형별 상시 안전 확보를 위한 제도 개선 사항 발굴

- 시설물의 구조적 안정성뿐만 아니라 안전관리 실태, 제도개선 과제 발굴 등 시스템 개선에 초점

○ 국가안전대진단 시스템에 점검결과를 등록하여 관리 시행

- 안전관리 실적은 국가안전대진단시스템으로 실적 관리

- 안전점검 실명제를 통한 점검결과 이력관리

○ 안전점검 시 ‘생활 속 거리두기 지침’ 이행

Ⅱ				세부 추진계획

□ 추진기간 :  2020.6.10.(수)~7.10.(금)

□ 추진대상

○ 대상시설(10개소) : 정수장 6개소, 취수장 4개소

□ 점검개요

○ 1차 점검 : 국가안전대진단 점검표에 의거 정수센터 내 분야별 자체점검 시행(6.15.~6.18.)

- 정수센터 시설물 사전 일제 점검 시행(풍수해와 병행하여 점검 시행)

○ 2차 점검 : 생산부, 정수센터 합동점검(6.19~26.)

실적

- 점검대상 : 6개 정수센터(대상시설 10개소)

- 점검기관 : 생산부, 정수센터 분야별 합동점검

- 점검방법 : 국가안전대진단 점검표 활용 점검

- 합동점검 현황

구 분		광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
점 검 일		6.23(화)	6.24(수)	6.25(목)	6.26(금)	6.19(금)	6.22(월)
생산부	시설분야	라승보	채해바래	김영규	유양현	이규현	신왕근
	수질분야	황미향	박근우	정수형	김봉철	강지선	김병기
	전기분야	이기상	임은비	김인준	김인준	김영준	김영준
	기계분야	이래운	곽대근	김형집	김형집	곽대근	이래운

※ 점검일은 현안업무로 인해 변경가능(변경시 통보 후 점검 시행)

○ 3차 점검

실적

국가기반시설

※ 한강유역환경청 주관 민관 합동점검(6.24~25일 시간 별도 통보예정)

- 점검대상(2개소) : 암사정수장, 강북정수장(취수장 제외)

- 점검기관 : 한강유역청, 한국환경공단, 한국수자원공사, 민간전문가 등 구성

- 점검방법 : 국가안전대진단 점검표 활용, 정수장 안전진단 방법, 정수장 보안진단 방법에 따라 합동점검

- 점검사항 : 수처리제 저장․투입시설, 내진설계 여부, 현재 공사중인 시설, 지반․사면․토사붕괴 여부, 전년도 국가안전대진단 결과 조치사항 등

국가기반시설 외 시설

- 점검대상(8개소) : 광암, 구의, 뚝도, 자양(취), 영등포, 풍납(취), 암사(취), 강북(취)

- 점검기관 : 정수센터, 외부전문가(상하수도분야, 토목시공분야, 토질및기초분야 중 택 1) 활용하여 합동점검 시행

- 점검방법 : 정밀안전진단 시행중인 정수센터(구의, 뚝도, 강북)에서 용역업체와 협의하여 점검대상기관과 합동 점검 시행(7.6일까지 완료)

구 분	구 의		뚝 도		강 북
외부전문가	대신이엔지(곽성호 이사)		신우기술(최호천 부사장)		대한상이군경회(전이배 상무)
교차점검 (점검일)	구 의 ⇔ 영등포		뚝 도 ⇔ 암 사		강 북 ⇔ 광 암
	6.29,월	6.30,화	7.1,수	7.2, 목	7.3, 금	7.6, 월
점검대상시설	구의정수장	풍납취수장 영등포정수장	자양취수장 뚝도정수장	암사취수장	광암정수장	강북취수장

※ 예) 분야별 점검반(영등포) 및 외부전문가는 6.29일 구의 점검, 구의 점검반이 6.30일 영등포 점검

※ 교차점검 대상기관은 외부전문가 일정에 따라 상호 협의 후 기관별 점검 시행

- 점검사항 : 국가안전대진단 점검표 및 각종 위험 시설물 중점 점검 등

□ 주요 점검사항

○ 정수장 수처리제 저장․투입시설 중점점검

- 화학물질관리법, 고압가스안전관리법, 산업안전보건법 등 관련 규정에 맞게 시설물을 관리하고 있는지 여부

- 수처리제 저장․보관시설, 이송배관, 접합부, 밸브 등 관련 설비의 부식․손상․균열 등으로 인한 누출․유출 가능 여부

- 수처리제 누출감지장치, 긴급 차단 밸브, 유출방지턱 등 누출 시 사고 확산 방지를 위한 긴급 차단 설비 설치 여부 등

- MSDS, 개인보호장구, 소화장비 등 적정 수량 및 위치에 비치 여부

(MSDS:화학물질을 안전하게 사용하고 관리하기 위하여 필요한 정보를 기재한 것)

○ 주변 구조물 및 정수장 시설 안전관리

- 기초지반, 절토부, 굴착사면의 세굴, 침하 전도 발생 여부

- 옹벽, 석축물, 건축물의 변형, 파손, 기울음, 균열 발생 여부

- 정수시설(착수정 ~ 송수시설) 정상가동 여부 확인

- 전기․계측제어설비 등의 동작상태, 이상소음 발생 여부 등

○ 정수장 보안관리 실태

- 위기대응 행동매뉴얼 현행화 여부

- 외부 출입자 통제 및 감시설비 운영 등 보안관리 여부

- 정수시설 취약지점 감시방법 적정여부 등

○ 전년도 국가안전대진단 점검결과 지적사항 개선실태 점검

- 암사 : 누액감지시설(비상경보장치) 제어실 미연동→19.3월 통신연결 완료

- 강북 : 염소탱크 개별차단밸브 미설치→19.6월 설치 완료

Ⅲ				행정사항

○ 국가안전대진단시스템에 정수센터 전 시설물(10개소) 등재(취4, 정6)

- 국가안전대진단시스템에 대상시설이 누락되지 않도록 관리 철저

○ 1차 자체 점검결과는 2차 합동점검(본부)시 점검반에 제출

- 자체 점검시 지적사항에 대한 조치 전․후 사진 및 점검표 제출

- 특히 국가기반시설 정수센터(암사, 강북)는 사전점검 후 문제점을 조속히 보완하여 외부기관(한강유역환경청, 6.24-강북, 6.25-암사) 점검에 대비

○ 2차 자체 합동 점검결과 제출 : ‘20.6.30(화) 까지(생산관리과)

- 정수센터와 본부 합동 점검 지적사항에 대한 조치 전․후 사진 제출

○ 3차 외부 합동 점검 및 결과보고서 제출 : ‘20.7.8(수) 까지(생산관리과)

- 붙임1 국가안전대진단 추진 결과보고서(정수센터) 작성 및 제출

- 점검대상 기관(6개정수센터)에서 국가안전대진단 실적 보고 철저

○ 점검결과 경미한 지적사항은 즉시 시정 조치하고, 예산이 수반되는 사항은 응급조치 후 조치계획 수립후 정비

○ 점검결과 이상 징후 발견시 외부전문가 초빙하여 현장 정밀점검 시행

붙임 : 1. 국가안전대진단 추진 결과 보고서

2. 점검표 1부.  끝.