문서번호	동남권사업과-5956
결재일자	2020.6.15.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		공공사업팀장	동남권사업과장
안현우		소영수	06/15 김만호
협조	주무관		이희원
	주무관		전성민

- 잠실운동장 주경기장 리모델링(학생체육관 포함) 설계용역 -

제4차 설계자문회의 결과보고

2020. 6

지역발전본부

(동남권사업과)

- 잠실운동장 주경기장 리모델링(학생체육관 포함) 설계용역 -

제4차 설계자문회의 결과보고

Ⅰ		자 문 개 요

○ 일시/장소 : `20. 6.2.(화) 09:30 / 서소문2청사 9층 공용회의실2

○ 자문안건 : 주경기장 동선계획, 주경기장 지붕 디자인 사전검토

○ 참 석 자(7)

(자문위원) ****************

- 건축계획******************************

- 도시계획******************

- 건축구조****************************

- 건축시공******************

(서 울 시) 동남권사업과장, 공공사업팀장

(용 역 사) 나우동인, 삼우건축 책임기술자

※ 민간사업자(현대건설) 건축분야 담당자 배석

Ⅱ		자 문 결 과

주경기장 동선 계획

********

○ 주경기장 동선계획 시, 구체적인 근거 및 시뮬레이션 시행 필요

- 막연한 계획이 아닌, 데이터 및 가상의 상황연출 등 근거하여 연결다리의 폭, 통로 면적 등의 동선계획 필요

○ 주경기장의 주진입로에 대한 통합적인 계획 및 검토 필요

- 1층, 2층으로 분산되어 있는 주진입동선은 경기장에 불리한 계획으로 판단됨

- 안전․보안을 확보한 주진입로를 계획하고, 관람객이 각자리로 분산유도 필요

○ 관람석 등에 설치되는 난간대 안전성(재질 및 높이 등) 확보 필요

○ 사이공간(Interstitial Space)의 사용성 및 활용방안 검토 필요

- 3층 관람석은 C-Value 확보 및 급격한 경사로 안전에 우려됨으로 실제 활용여부에 대한 충분한 검토 필요

********

○ 주경기장의 건축적 세부구성 요소가 경기장 용도에 적합 여부 검토 필요

- 가든콘코스, 스카이데크 등의 개념은 좋다고 판단되나, 경기장 또는 대형행사에 적합한 용도, 목적성과의 적합성에 대한 검토 필요

○ 설계용역 초기부터 사업비를 고려한 디자인 지향점 및 핵심부분 선정 필요

- 리모델링 사업의 특성 및 대규모 경기장의 체적을 감안한 사업비 검토 필요

*********

○ 주경기장의 주진입 동선에 대한 계획수립은 매우 중요할 것임

○ VIP 동선계획 중 비상 시의 피난에 대한 계획 보완 필요

○ 오픈 콘코스는 연결다리를 통해 진입되는데, 연결다리의 폭을 최대한 확보하여 피난과 대기를 감안한 완충 공간으로서 활용되도록 검토 필요

○ 스카이데크 개념은 바람직하나, 동선 보완 및 부분적인 개방방안 마련 필요

- 스카이데크 및 3층 관람석의 피난 시뮬레이션 구현으로 적정성 검토 필요

○ 사이공간에 대한 도입은 주경기장의 상시이용 측면에서 도움될 것으로 판단됨

- 추가로 관람석과 연결성 검토 및 피난을 대비한 계단폭 확보 등 검토 필요

*********

○ 동선에 대한 시뮬레이션 구현 시

- 상황별(평시, 행사, 비상), 사용자별(관람객, 선수, 언론 등) 세부설정 필요

- 수단별 동선전환(차량 → 보행 등)이 이루어지는 주요 지점에 대한 검토 필요

○ 피난 시 주통로의 안전성 확보방안 마련 필요

○ 내부 동선은 명료한 Information Signage 계획 수립 필요

*********

○ 구조적 안전성이 확보된다면, 검토 중인 사이공간과 같은 작은공간 구성 대해서는 자유롭게 디자인하는 방향은 바람직하다고 판단됨

*********

○ VIP 동선계획 시, VVIP와 VIP 간에 동선구분 검토 필요

○ 주요 출입동선은 가급적 무지주 공간으로 구조계획 검토 필요

○ 피난 동선계획 시 채광을 위한 개구부와 이동에 필요한 통로면적이 상충되므로 이를 고려한 계획 필요

주경기장 지붕 디자인

********

○ 경기장 지붕 소재에 대한 한계점 인식 및 개선방안 수립 필요

- 폴리카보네이트는 더위 차단, 그늘형성, 유지관리 등에 한계가 있으며, 최근 경기장은 PTFE, ETFE, Fabric 등 다양한 소재를 적용하고 있음

○ 원설계자의 설계의도 존중을 위해서는 경기장의 골격이 드러나도록 하는 방안이 바람직할 것으로 판단됨

********

○ 재료 선정 시, 우리나라 환경에 대한 충분한 검토가 필요할 것임

○ 지붕 재료는 설계단계에서 Mock-Up이 필요할 것으로 판단됨

○ 리모델링 사업은 원설계자의 설계 핵심을 존중하며, 현설계자의 새로운 디자인 해석으로 진행되는 것이 바람직하다고 판단됨

○ 철골 구조에 대한 재처리 방법에 대한 충분한 사전계획 필요

*********

○ 리모델링의 특성 상, 각종 지지철물 및 설비 등으로 지붕 내부의 상당부위가 가려질 것으로 판단됨

- 지붕 마감재의 개선으로 스카이뷰에서는 큰 변화가 있을 수 있으나, 실내뷰에서는 큰 변화 감지가 어려울 수 있음

○ 지붕 디자인은 안전하고 하자가 적은 방향의 디테일 적용 필요

○ 지붕에 폴리카보네이트 적용 시 부력을 감안한 연결부위 계획 필요

○ Rib 간격을 고려하여 시공이음(C.J) 및 연결이음(E.J) 등 계획 필요

********

○ 지붕의 일부 마감재에 대하여 친환경 소재의 적용 여부 검토 필요

********

○ 폴리카보네이트 적용 시, 적설에 대한 충분한 검토 필요

********

○ 폴리카보네이트는 장시간 경과 후, 변형에 대한 조사가 어려울 수 있음

○ 현 구조를 최대한 활용한 설계가 가장 경제적이며 안정적으로 판단됨

********

○ 폴리카보네이트 이외 다른 지붕재의 검토가 필요할 것으로 검토됨

○ 지붕 소재 변경 시, 하중의 패턴검토 및 풍하중 등 추가발생 하중에 대한 검토 필요

기타 자문사항

○ Life Moat과 같은 외국어 설계용어에 대한 사용여부 검토 필요***************

○ 주경기장 내부 Green Garden의 조성방법(자연가든 또는 인공가든 등) 검토 필요**********

Ⅲ		행 정 사 항

○ 자문수당 지급 : 설계자문위원회 등 운영계획 방침에 의거 조치

- 지급금액***********************************

※「설계자문비 지급기준 개선계획(동남권사업과-5534(2020.6.1.)」에 따른 자문수당 변경

- 지급방법 : 설계용역사에서 회의참석 수당을 지급하고 추후 설계변경으로 실비정산(공공기여)

○ 다과비 등 지출************

- 예산과목 : 서울국제교류복합지구 조성, (도시개발특별회계) 서울국제교류복합지구 공간계획, 서울국제교류복합지구 조성사업 추진, 사무관리비

Ⅳ		향 후 일 정

*********************************************

붙임 : 참석자 서명부 1부.  끝.