6월 16일 작업일지 및 6월 17일 작업계획

문서번호	시설보수과-3108
결재일자	2020.6.18.

결재	주무관	시설보수과장
	조호영	06/18 김준섭

작 업 일 지

2020년 6월 17일 수요일(맑음)

위치 (시설물명)	작 업 내 용	비고
대방지하차도	보도부 잡초 제거	(단위 m)
상도터널	한강대교 방향 2차로 균열, 소파 0.2*0.4(0.01)
도림천1복개	봉천로 방향 신성교 전 1차로 소파 0.4*0.4(0.01)
	봉천로 방향 신성1교 전 1차로 조인트 소파 0.3*0.4(0.01)
구로교	시흥천 방향 3차로 소파 0.1*0.1(0.01)
	여의도 방향 3차로 균열, 소파 0.1*0.6(0.01)
도림천4복개	구로교 ~ 대림역 전 중앙 연석부 잡초 제거

❏투입인원현황

구 분	시 설 관 리 원		사용자재‧소파보수(규모)				비고
	반 장	반 원	시선유도봉	상온 아스콘	개소	면적㎡
금 일	1	3		2	5	0.43
누 계	109	318	91	457	621	92.14

※ 상온아스콘 잔량 143EA

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타 렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금일	1
누계	109

*순찰노선 : 난곡터널→산복터널→호암1터널→호암2터널→호암길지하차도→도림천1복개→봉천천복개→상도터널→                 국사봉터널→대방천복개

작 업 계 획 서

2020년 6월 18일 목요일(맑음)

위치 (시설물명)	작 업 내 용	비고
	- 동작지하차도, 사당천복개, 이수교, 반포교, 반포천1,2복개, 사평지하차도, 강남터미널고가, 잠수교남측지하보차도, 신사고가, 양재지하차도, 사방교, 주흥교고가 순찰 및 순찰사항 조치 민원사항 조치

❏투입인원현황

구 분	시 설 관 리 원		사용자재‧소파보수(규모)				비고
	반 장	반 원	시선유도봉	상온 아스콘	개소	면적㎡
금 일	1	3
누 계	110	321	91	457	621	92.14

※ 상온아스콘 잔량 143EA

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타 렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금일	1
누계	110

*순찰노선 : 동작지하차도→사당천복개→이수교→반포교→반포천1,2복개→사평지하차도→강남터미널고가→                 잠수교남측지하보차도→신사고가→양재지하차도→사방교→주흥교고가

실무관 안전수칙 십계명 교육 : 강민수 외 3명

작업사진(6월 17일)

도림천1복개 정비 전	정비 중

대방지하보차도 정비 전	정비 후

도림천4복개 정비 전	정비 후

끝.