의원 요구 자료 제출

시 행	도로시설과-7297
결재일자	2020.6.24.
공개여부	부분공개(5)
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조
수신자	기획담당관,안전총괄과장

주무관		도로시설팀장	도로시설과장	안전총괄관	안전총괄실장	결재
박용화		조창길	代박주완	김홍길	06/24 김학진
협 조

제 목	국회의원 추가 요구자료 제출(요구번호 742번, 김영호 의원, 외교통일위원회)

따로붙임 : 김영호 국회의원 요구자료 1부.  끝.

김영호 국회의원(외교통일위원회, 더불어민주당)

□ 요구번호 : 742번

○ 서울시 내부순환로 소음 관련 담당자 부서, 직책, 이름, 연락처

○ 진행중인 내부순환로 소음 저감 사업 현황 및 향후 계획

○ 내부순환로(홍은램프~연희) 구간 방음벽 설치 가능 여부

- (추가) 연희램프 방음벽 증설 가능 여부

○ 기타 소음 저감을 위한 다른 방법

- (추가) 저소음포장 적용 가능 여부

□ 의원님께서 추가 요구하신 자료에 대하여 아래와 같이 제출합니다.

○ 연희램프 방음벽 증설 가능 여부 : 구조상 설치 곤란(별도 구조검토 필요)

가. 내부순환로 홍제천고가교 연희램프 인근 본선의 방음벽 증설(기존 1.5m ⇒ 변경 2.0m) 검토결과 상부구조물인 바닥판(캔틸레버)의 안전율 부족으로 증설이 불가한 실정으로

※ 「홍제천고가교(가재울 구간) 주변 소음영향평가 용역('17년)」 실시 결과

나. 연희램프 구간 방음벽 증설(기존 1.5m ⇒ 변경 2.0m)에 대한 사항도 본선의 검토결과와 같이 증설이 곤란할 것으로 예상되나 정확한 증설 가능여부는 별도 구조검토 용역을 통해 확인이 필요함

※ 내부순환로 연희램프 인근 본선은 기존 방음벽 1.5m 운영중(2.0m로 증설불가)

○ 저소음포장 적용 가능 여부 : 적용 가능

가. 최근 저소음포장의 기술력 향상으로 내부순환로상 저소음포장의 적용은 가능하나 고가도로의 특성상 우수가 콘크리트 바닥판에 유입되지 않도록 공법 및 공사방법 선정에 신중을 기하여야 할 것으로 판단되며

나. 내부순환로 홍제천고가교 정밀안전진단('19.03.~'20.06.) 결과 홍은IC~연희IC 구간은 전면 재포장이 필요한 것으로 확인되어 '21년부터 시설물의 노후상태, 예산 여건 등을 고려하여 연차적으로 포장정비를 실시할 예정임

※ '21년 사업예정구간 : 서대문구청~홍남교 구간(거더 내부 누수발생으로 우선 정비 대상)

다. 참고로, 하반기 사업추진시 계획수립, 공법 및 자재선정, 입찰공고, 동절기 공사 중지 등 포장사업 일정을 고려할 때 연내 추진완료는 어려울 것으로 판단됨

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도로시설과)	담당사무관	조 창 길
	☎2133-1664	주무관	박 용 화
	작 성 일 : 2020. 06. 24.