문서번호	정수시설과-6578
결재일자	2020.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박성택		유영춘	06/24 가길현
협조

2020 상반기 취․정수장 시설물 정기점검 결과 보고

2020.  6.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

2020 상반기 취․정수장 시설물 정기점검 결과 보고

“시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법”에 의거 2020년도 우리센터 취․정수 시설물에 대한 상반기 정기 안전점검을 실시하고 결과를 보고 드림.

관련근거

시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제 11조 및 같은 법 시행령 8조

- 정기 안전점검 6개월에 1회 이상 실시

시설현황

정기점검 대상

구 분	제1정수장			제2정수장		비 고
	풍납취수장	공업용수시설	제1정수장	제2정수장	막여과시설
준공년도	1992	1971	1992	2010	2011
시설용량	70만 ㎥/일	4.2만 ㎥/일	30만 ㎥/일	25만 ㎥/일	5만 ㎥/일
점검대상	토목․건축․기전설비	토목․건축․기전설비	토목․건축․기전설비	토목․건축․기전설비	토목․건축․기전설비
평가등급	B	B	B	2010년신설	2011년신설

대상시설

- 풍납취수장

구 분		규 모	비 고
토목구조물	침 사 지	16.0m × 56.6m × 6.7m × 2지
	접 합 정	16.2m × 7.0m × 9.4m
건축구조물	취수펌프장	지상1층, 지하2층 ( 1,405.1㎡ )
	염소투입실	지상1층, 지하1층 ( 321.32㎡ )

- 공업용수시설

구 분		규 모	비 고
토목구조물	배 수 지	12.6m × 40.0m × 4.4m × 2지
건축구조물	스크린실	지상1층 - 42.4㎡
	취수펌프실	통합송수펌프실

- 제1정수장

구 분		규 모	비 고
토목구조물	착 수 정	5.3m × 12.8m × 5.00m × 2지
	혼 화 지	5.4m × 5.4m × 5.00m × 3지
	응 집 지	14.1m × 15.0m × 4.40m × 8지
	침 전 지	17.3m × 67.0m × 5.40m × 8지
	여 과 지	8.0m × 17.3m × 3.20m × 16지
	정 수 지	56.6m × 51.6m × 4.95m × 1지
		56.6m × 46.4m × 4.95m × 1지
	농 축 조	14.9m × 4.6m × 2지	1차
		26.4m × 4.6m × 2지	2차
	배출수지	8.0m × 21.0m × 9.3m × 2지
	오존접촉지	14.0m × 17.2m × 6.0m × 2지	2011년 신설
	활성탄흡착지	3.8m × 12.3m × 2열 × 10지	2011년 신설
	중계펌프실	21.0m×15.0m×4.0m×2지(흡수정)	2011년 신설
	회수조	6.5m×17.0m×4.0m×2지	2011년 신설
	산소저장탱크	20ton×1기	2011년 신설
	배슬러지지	9.0m × 21.0m × 9.3m × 2지
	공동구	2.2m × 2.0m × 90.0m	다목적관~응집지
		2.2m × 2.0m × 142.0m	응집,침전지
		2.0m × 2.0m × 110.0m	응집지~송수실
		2.2m × 1.3m × 80m	여과지
		2.0m × 2.0m × 48.0m	여과지~배출수처리장
건축구조물	약품투입실	지상1층 - 152.32㎡
	약품저장탱크	지상1층, 지하1층 - 241.92㎡
	활성탄투입동	지하2층 - 300.00㎡
	염소투입실	지상1층 - 316.80㎡
	여과지동	지상1층, 지하1층 - 7,643.34㎡
	정수지 환기실	지상1층 - 30.0㎡
	송수펌프실	지상1층, 지하1층 - 1,485.18㎡
	배수펌프실	지상1층, 지하1층 - 76.56㎡
	탈수기동	지상2층, 지하2층 - 1,141.78㎡	2010년 신설
	중계펌프동	8.5m×42.6m×9.8m	2011년 신설
	회수조	8.5m×42.6m×9.8m	2011년 신설
	야외 화장실	1동	2011년 신설
	다목적관리동	지상2층, 지하1층 - 2,257.59㎡
	수 위 실	지상1층 - 73.36㎡

- 제2정수장

구 분		규 모	비 고
토목구조물	착 수 정	8.0m × 17.5m × 5.00m × 2지
	혼 화 지	D=1,100mm× 1.65m (Pump Diffusion Mixer 2대)
	응 집 지	12.0m × 12.0m × 3.90m × 10지
	침 전 지	12.6m × 24.0m × 4.40m × 10지
	여 과 지	5.0m × 12.3m × 2cell × 10지
	활성탄흡착지	5.0m × 12.3m × 2cell × 10지
	오존접촉조	19.4m × 29.0m × 7.0m × 2지
	정 수 지	24.0m × 56.0m × 5.05m × 4지
	PACL 약품탱크	D4.7m × 5.0m × 2지	FRP
	PACS 약품탱크	D4.4m × 5.0m × 2지	FRP
	양이온폴리머탱크	D1.6m × 2.06m × 1지	FRP
	가성소다 탱크	D3.6m × 5.0m × 2지	FRP
	황산탱크	D3.3m × 2.4m × 1지	FRP
	비이온 폴리머	D0.65m × 0.84m × 1지	FRP
	배출수지	10.0m × 31.0m × 4.0m × 2지
	역세척 배출수 침전지	D10.0m × 5.0m × 2지
	막여과시설	시설용량 5만㎥/일(가압식,침지식)
	탈수기동	2.7kg,DS/㎥,hr × 22h/d × 2대
	공동구	3.0m × 2.6m × 183.0m	다목적관~본관
		3.0m × 2.6m × 135.0m	본관~착수정
		5.0m × 2.6m × 28.0m	착수정~응집,침전지
		3.0m × 3.0m × 6.0m	여과지차량진입램프
		5.0m × 4.0m × 22.0m	여과지~활성탄흡착지
		5.0m × 2.60m × 39.0m	정수지~여과지
건축구조물	침전,여과지동	지상1층 - 8,712.64㎡	응집,침전,전기실
	약품투입동	지상2층 - 799.65㎡	약품저장실
	활성탄 흡착지	지상1층 - 3,189.46㎡	활성탄흡착지,운영실
	염소투입동	지상1층 - 316.80㎡	염소실
	송수펌프동	지상1층 - 1,122.58㎡	변압기실,수질시험실 제어반실,전기실,수전실
	염소투입동	지상1층 - 395.18㎡	염소저장실,투입기실
	탈수기동	지상2층 - 495.16㎡	전기실,공구실, 탈수기실
	공동구 계단실	지상1층 - 401.85㎡	검수구실
	관리본관	지상3층, 지하1층 - 4,494.59㎡	본관
	배출수지동	지상1층 - 317.45㎡	기계실,전기실
	오존처리 및 병물동	지상1층, 지상3층 - 3,111.46㎡	오존 및 병물동
	막여과동	지하1층 지상2층 - 421.20㎡	막여과동

추진방향

토목, 건축, 기전설비 시설물에 대하여 상반기 정기점검을 실시하고, 물리적 ․ 기능적 결함을 발견하여 신속하고 적절한 조치

안전성 및 결함 원인 등을 조사하여 시설물의 안전성을 도모

추진개요

점검기간 : 2020. 5. 25 ~ 6. 24

점검대상 : 제1정수장(풍납취수장, 공업용수시설 포함), 제2정수장(막여과시설 포함)

점검방법 : 분야별 육안 및 간단한 도구를 이용한 점검실시

점 검 자 : 정수시설과장 외 11명

- 토목분야	: 김진수, 박응희, 박성택, 반건모

- 기계분야 : 강병훈, 정성호, 이정희

- 전기분야 : 양묘식, 함진각, 이승우, 박진이

점검결과

토목․건축, 기전설비 시설물

시 설 명	점 검 결 과	비고
제1정수장	이상없음
취수장	〃
공업용수 시설	〃
제2정수장	〃
막여과 시설	〃

※ 분야별 정기 안전점검표 별첨

향후 조치계획

점검결과를 FMS 및 GIS 시스템에 입력 조치

붙임 : 1. 분야별 정기 점검표 각 1부.

2. 점검 사진 1부.  끝.