문서번호	원수관리과-938
결재일자	2020.7.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
정정재		최양교	07/08 신동호
협 조
	주무관			이정호

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

’21년도 예산편성, 강북통합취수장 원수 수질자동측정기 유지관리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 07.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

’21년도 예산편성,  강북통합취수장

원수 수질자동측정기 유지관리 계획

강북통합취수장 원수 수질자동측정장치 유지 관리에 만전을 기하고 고장 발생에 신속하게 대처하여 원수 수질 관리에 만전을 기하고자 함.

▢ 추진목적

○ 원수에 유입될 수 있는 페놀 등 유해물질 감시 강화

○ 강북통합취수장 원수 수질자동측정기 노후로 관리 강화가 필요

- 측정기 평균 사용기간 12년 경과로 수시 고장 발생

○ 반달말 생물감시 운영장치가 현재 윈도우7.0 으로 운영되고 있어 버그 등에 취약 윈도우10 교체 독성 물질 유입 감시에 만전을 기함

- 서울물연구원 미생물검사과-2369(2020. 6. 29.)호 참조

○ 원수 잔류염소 측정기(총4대) 염소가스에 부식 등 노후로 수시로 고장 발생하여 관리를 강화하여 전염소 처리 만전을 기함

▢ 추진방향

○ 반달말 생물감시장치 운영장치 윈도우10으로 교체

○ 원수 잔류염소 측정기 부속품 등 소모품 주기적으로 교체

○ 수질자동측정기 유지관리 소모품 및 노후 부속품(센서 등) 구매

○ 측정기 고장 발생에 신속한 수리 및 복구

▢ 사업대상

○ 설치현황 : 원수 수질측정10개 항목, 총13대 운영

연번	측정기명	제작국․제작사	모델번호 (M/N)	수량 (대)	장부가액 (천원)	설치일 (가동)	측정방법	비고
1	조류	(독)BBE	AOA	1	36,022	'06. 09.	형광법
2	탁도	(미)HACH	SS-7	1	16,765	'09. 12.	표면산란방식
3	pH	(미)HACH	DPCIRIALSS100	1	5,212	'09. 12.	유리전극법
4	수온	한영	Konice SS5040	1	2,041	'09. 12.	측온저항체식
5	페놀	(독)BRAN+LUEBBE	PowerMon	1	54,114	'09. 12.	흡광광도법
6	TOC	GE	Sivers 900	1	54,338	'09. 12.	CO2막 전도도법
7	NH3-N	나노하이텍(유일)	나노켐 6100	1	22,000	'04. 09.	이온전극법	‘14.11. 관리전환
8	시안	나노하이텍(유일)	나노켐 6300	1	24,000	'04. 09.	이온전극법	‘14.11. 관리전환
9	생물감시장치	(국산)환경바이오	HK-1100	1	77,600	'12. 11.	형광법	반달말
10	잔류염소	(미)HACH	CL17	4	10,424	'10. 06.	연소법	시약식 (외부설치)

수질자동측정기

○ 사용기간 현황 .... 측정기 총13대 사용기간 평균 12년 경과

총 계	10년 미만	10년~15년 미만	15년 이상	비 고
13대	1대	10대	2대

▢ 추진계획

○ 사 업 명 : 2021년도 수질자동측정장비 유지관리

○ 사업기간 : 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.

○ 사업대상 : 원수 수질자동측정장비 10개 항목 13대

○ 사 업 비 : 20,000천원

- 반달말 생물감시장치 운영장치 윈도우10 교체 : 3,000천원

- 반달말 생물감시장치 전자밸브 등 부속품 교체 : 2,000천원

- 잔류염소 측정기 튜닝세트 및 비색계 모듈 등 소모품 교체 : 3,000천원

- 기타 측정기 소모품 및 부속품(센서 등) 구매 : 12,000천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용. 영업비용. 원수및취수비. 수선유지교체비, 수선유지비(수질측정장비 유지관리)

▢ 사업효과

○ 원수 수질자동측정장치 관리 철저로 원수 유해물질 유입감시 강화

○ 체계적인 측정기기 점검과 보수로 기기의 효율성 증대

붙임  1. 사업 설명서 1부.

2. 견적서 1부.   끝.