투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	주식회사 대한컨설턴트
(경유)
제목	설계서 검토요청(성수대교북단외2개소승강기설치공사)

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2019년 귀사와 우리시간 계약체결하여 완료한“성수대교북단외 2개소 승강기설치 기본 및 실시설계 용역”의 건설공사 추진중 승강기 외장재인 강화접합유리에 대하여 시공사로 부터 실정보고가 있어 아래와 같이 검토요청 하오니 검토후 회신 하여 주시시기 바랍니다.

□ 검토요청내용

현장 위치	당초설계(1 스판)	실정보고	문제점	검토요청사항
성수 북단	강화 접합유리 (t= 5*5mm) 가로 4.010*세로1,435 가로 3,760*세로1,435	강화 접합유리 (t=6*6mm) 가로 4.010*세로1,435 (3스판) 가로 3,760*세로1,435 (2스판)	생산성 : 두께아 얇고 길어 생산 및 운반과정에서 휨으로 인한 파손 우려로 생산치 않고 승강기 유리는 6*6mm로 생산하고 있음 시공성: 한강교량과 근접하고(0.1~0.2m),높이7∼24m로 작업여건이 열악하여 고소작업차에 과중량(164kg/1매)의자재를 적재하여 시공함은 작업자의 안전사고의 위험 상존으로 매우 위험 (작업자 기피) 안전성 : 5mm 두께의 접합유리로 1스판으로 시공시 강풍이 불 때 흔들림등으로 인한 시민 불안 요인상존	규격변경 시공시 1.유리자중 증가로 인한 구조적 안전성 검토 2. 추가 부재보강등 필요 여부 3. 시방규정 적합여부 4. 기타 유지관리시 필요사항
동작북단	강화 접합유리 (t= 5*5mm) 가로 4.010*세로1,366 가로 3,760*세로1,366	강화 접합유리 (t=6*6mm) 가로 4.010*세로1,366 (3스판) 가로 3,760*세로1,366 (2스판)

따로붙임: 관련도면 각1부. 끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	김일문		기반시설과장	07/06 라철흠
협조자
시행	기반시설과-2291	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0674	/전송	02-3780-0744	/	kim751515@seoul.go.kr	/	대시민공개