모든 주택에는 소화기와 단독경보형감지기를 의무 설치하여야 합니다.
	강서소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년 소방용수시설 도색 및 보온공사 현장검수 알림

1. 재난관리과-3235(2020.6.16.)호 “2020년 소방용수시설 도색 및 보온 공사 계획 보고” 와 관련입니다.

2. 2020년 소방용수시설 도색 및 보온공사가 완료됨에 따라 검수대상을 다음과 같이 알리오니, 현장검수 결과를 [붙임 1]에 작성하여 7. 17.(금) 한 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명: 2020년 소방용수시설 도색 및 보온공사

나. 대  상: 66개소[도색 63(지상식 9, 지하식 54), 보온 3]

구분	계	현장대응단	화곡	발산	방화	개화	마곡	비고
지상식	9	2	0	0	2	2	3
지하식	54	12	9	11	8	9	5
보 온	3	2	0	1	0	0	0
계	66	16	9	12	10	11	8

붙임  1. 2020년 소방용수시설 도색 및 보온 검수대상(서식) 1부.

2. 도색 및 보온 방침서 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	각 과, 현장대응단 및 각 119안전센터
담당자	나지숙		대응총괄팀장	유승권		재난관리과장	07/06 김현태
협조자
시행	재난관리과-3646	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 2층 재난관리과	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/		/	대시민공개