문서번호	물재생계획과-9281
결재일자	2020.7.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		하수정비팀장	물재생계획과장
곽민철		이두환	07/09 이임섭
협조

2020년 원형관로 GIS DB 정확도 개선 용역

착수보고회 결과보고

2020. 7

물순환안전국

(물재생계획과)

2020년 원형관로 GIS DB 정확도 개선 용역 착수보고회 결과보고

『‘20년 원형관로 GIS DB 정확도 개선 용역』사업의 수행방향 및 과업 이행계획을 검토하기 위하여 개최한 착수보고회 결과 보고임

1		보고회 개요

□ 착수보고회 개최

○ 일   시 : 2020. 7. 8(수)  10:00 ~ 11:30

○ 장   소 : 서울시 서소문청사 1동 8층 회의실

□ 참 석 자 : 서울시 및 자치구 9명

○ 서울시(5) : 물재생계획과장, 팀장 4(하수계획,하수설계,하수관리,하수정비)

○ 자치구(4) : ‘20년 GIS 정확도 개선 자치구 팀장(강북,노원,성북,동대문)

□ 진행방법 : 용역수행사 보고(프리젠테이션) 및 질의 응답

2		주요 보고 내용

※ 보고자 : 정경식 이사(PM,(주)아이씨티웨이)

□ 보고내용 : 과업수행 추진계획 및 이행방안 등

○ ‘20년 원형관로 GIS DB 정확도개선 과업 이행방안

○ 수위정보관리시스템 재구축 이행

○ 사업 과업별 추진방향 및 개선방안

① GIS DB 정확도 개선(원형관로 GIS DB 갱신 439㎞, 4급 도시기준점 설치 및 측량 , 불탐 최소화)

② 수위정보관리시스템 재구축(수위계 조사-158개/측량-71개소, 시스템 UI 및 현황판등 재구축)

○ 추가제안사항 추진방향(현장야장 GeoTiff 구축, 수위계 실시간 예측기능 등)

3		주요 검토의견

□ 서울시 주요의견

- 맨홀 부재등의 사유로 발생하는 불탐구간은 맨홀을 신설해서라도 정확하게 조사해야하고 불탐구간 조사시 자치구와 협의하여 진행 요망

- 수위를 예측하는 것이 어려우므로 비슷한 용역인 하수관로 성능분석 용역 수행사와 협의 진행하는 것이 좋을 듯 하며, 수위계 정상작동이 중요하므로 수위계 유지관리가 잘 되도록 용역 수행 요망

- 하수관로가 변수가 많아  수위예측기능이 개발되어도 신뢰성이 의문스러워 시뮬레이션을 통해 실 데이터와 비교 요망

- 조사시 안전관리자 확인을 받고 사전계획서를 작성하여 제출 요망

□ 자치구 주요의견

- 맨홀 없는 분기점은 맨홀을 신설할 경우 불탐해소가 가능할 것으로 보며, 시스템과 맞지 않는 불탐데이터를 자치구에도 제공토록 요망

- 맨홀 개폐시 원래 있던 고무패킹 등을 잘 확인하고 교통, 소음등의 민원이 발생하지 않도록 조치 요망

- 집중호우나 수방기간에 조사시 자치구와 사전 협의하고, 안전사고가 발생하지 않도록 조치 요망

4		조치 및 향후계획

□ ‘20.  7월 : 착수보고회 검토의견 용역 반영

□ ‘20.  12월 : 중간보고회 개최

□ ‘21.   5월 :  최종 완료보고회 개최

붙 임 1. 착수보고회 발표자료 1부.

2. 참석자 서명부       1부.

3. 착수보고회 회의록   1부.  끝.