문서번호	도로시설과-7927
결재일자	2020.7.10.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

		시 민
전문관	시설기획팀장	도로시설과장
박진환	박주완	07/10 임대운

공무원직접수행 학술용역 중간보고회 개최결과

2020. 7.

	안전총괄실 (도로시설과)

공무원직접수행 학술용역 중간보고회 개최결과

□ 개최 개요

○ 일 시 : ‘20.7.9.(목) 16:00~18:00 ※ 보고회후 간담회

○ 장 소 : 도로시설과장 집무실/무교동낙지

○ 참 석 : 총 9명

- 자문위원(3) : *******************************************************

※ 서면자문 : ***********************

- 서울시(6) : 도로시설과장, 시설기획팀장(TF팀장), TF팀원

□ 개최 결과

○ 기능 및 미관 위주의 유지관리를 고려하지 못한 설계 및 시공으로 시설물 관리부서의 유지관리에 어려움을 겪게 되는 것을 방지하기 위하여 설계 및 시공시 유지관리 고려사항을 포함하여 지침을 작성하고 이에 대한 반영여부를 확인하는 것은 바람직함

○ 교량종류 및 규모 등을 고려해야 하므로 개선방안의 구체적인 수치 등을 제시하기 보다는 고려해야 할 기술을 지침에 제시하고 이를 설계자가 검토하고 발주처의 승인을 받아 적용하도록 기술해야 함

○ 교량받침 설치시 코핑부 및 받침콘크리트는 상면경사를 주어 자연배수를 유도할 필요가 있음

- 받침모르타르 및 내부 철근설치시 하부받침장치의 레벨을 유지토록 유의하도록 명시 필요

○ 교각 하부를 이용한 점검사다리는 점검자 이용이 용이토록 하부까지 연장할 필요가 있음

- 또한 인접하여 차량이 통과할 경우 차선과 간섭되는 곳은 설치위치를 변경하고 안전스티커 등 설치 필요

○ 방음벽 지주 고정앵커 설치는 Base Plate 설치부 블록아웃 또는 면갈이를 필히 실시해야 함

- 지주제작시에도 Plate 보강판 사이에 10mm 그라우팅 천공(2공) 실시하고 지주설치후 Plate 사면에 시멘트 몰탈 시공후 무수축그라우트재 주입

○ 배수관의 바닥판하면 설치시 온도변화에따른 변화를 충분히 고려하여 제조 및 설치 필요

□ 향후 계획

○ 최종보고	: ‘20. 9월초

- 자문의견을 연구내용에 반영하고 최종보고시 조치결과 제시

□ 행정 사항

○ 간담회 비용 : 169천원

○ 자문수당 지급 : 730천원(3인×220천원, 1인 70천원)

※ 사전검토비 및 서면자문 70천원, 참석자문수당 2시간 초과 150천원

- 예산과목 : 시정의 효율성 제고, 시정 연구기능 강화, 공무원직접수행 학술용역, 사무관리비(201-01)

붙임  1. 회의자료 1부.

2. 참석자 서명부 1부.  끝.