문서번호	미생물검사과-2595
결재일자	2020.7.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장		서울물연구원장
한지선	류인철	이상미		07/16 엄연숙
협 조

강우시 빗물펌프장

미생물 오염도 조사 계획

2020. 07.

수 질 분 석 부

(미생물검사과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	물순환안전국, 구청 협조
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

강우시 빗물펌프장 미생물 오염도 조사 계획

강우시 자양취수원수의 병원성미생물(바이러스 및 원생동물)의 고농도 검출(정수검사수준)과 관련하여 빗물펌프장 미생물 오염도 정밀조사

□ 추진배경

○ 자양취수원수의 병원성미생물(바이러스, 원생동물) 고농도 검출

- 과년도 고농도 검출현황 ⇒ 강우시 채취시료

검출시기	바이러스 (MPN/100L)	원생동물 ((난)포낭/10L)
2015. 2~4	-	**
2016. 3~4	*****	**
2017. 8	*****	**
2020. 2	*****	-

※ 바이러스: 원수 100개체/100L 이상 검출시 확인된 분기 및 그 다음 분기 정수1회 검사

원생동물: 원수 10개체/10L 이상 검출시 확인된 시점부터 2개월간 월2회 정수검사

○ 강우시 수질오염 저감방안 건의(미생물검사과-1183, ’15.8.5.)

- 초기강우시 월류하수 유입으로 자양취수장 원수 수질에 영향 추정

- 관계기관에 개선방안(빗물저류조 설치, 하수차집관거 설치)건의

○ 상수원보호구역 빗물펌프장 미생물 검사요청(물순환안전국, ’20.6.17.유선)

□ 진행사항

○ 강우시 구의 빗물 펌프장 및 자양취수장 미생물 사전조사(’20.6.24.)

- 빗물펌프장 월류수 고농도 분원성대장균군(****************) 확인 및 취수원수에서도 증가(******************)

- 원생동물 및 바이러스 분석 진행 중

○ 물순환안전국과 빗물펌프장 미생물검사관련 업무협의(2020.6.26.)

- 자치구 채수 협조 및 연구원에서 채수 교육 실시

□ 추진계획

○ 채수시기: 2020. 7. ~ (기간 중 강우시)*

* 현장 기상여건 등에 따라 변동가능

○ 검사횟수: 3회(예정)

○ 분석기간: 2020. 7. ~ 2020. 12.(바이러스검사 3개월 소요)

○ 조사대상: 상수원보호구역 내 빗물펌프장 월류수 및 취수장 취수원수

- 빗물펌프장(4): 구의, 고덕, 광장, 신천

- 취수장(2): 자양, 암사

	<우수토실 월류 개략도>
<조사지점-취수장 2, 빗물펌프장 4>	<월류수 채수>

○ 검사항목: 바이러스, 원생동물, 세균(총대장균군, 분원성대장균군), 탁도, pH

○ 검사방법: 표준시험방법(국립환경과학원 고시) 및 수질오염공정시험기준

○ 시료채취: 강우시 동시 채수를 위해 연구원 취수장 직접채수 및

3개 자치구 치수과 빗물펌프장 채수협조

- 시료량 : 바이러스(100~200 L)※, 원생동물(10 L), 세균 등(1 L)

※ 취수원수 약 200 L 현장여과, 빗물펌프장 우수토실 월류수 100 L 이송후 실험실여과

- 빗물펌프장 해당자치구 : 광진구(구의, 광장), 강동구(고덕), 송파구(신천)

- 취수장은 빗물펌프장에서의 유달시간을 고려하여 채수

□ 추진내용

○ 강우시 하수 월류수의 병원성 미생물 오염도 조사

- 강우시 4개 빗물펌프장의 하수 및 우수가 혼합된 월류수에 존재하는 바이러스 등의 병원성 미생물 조사

○ 강우시 취수원수에 미치는 미생물학적 영향 조사

- 빗물펌프장의 영향을 받는 2개 취수장의 미생물 오염도 조사

○ 강우 영향에 의한 취수원수 미생물 비교 영향 조사

- 평시/강우시의 취수원수 미생물 농도 비교로 월류수에 의한 영향 평가

○ 하수 월류수의 한강유입 최소화를 위한 대책건의(***********)

- 취수원 상류지역의 하수 월류수에 대한 종합적인 대책 강구

- 차집관로 정비 및 유수방지턱 설치 등 이송단계의 정비

- 고오염 월류수 유출방지를 위한 초기우수 처리가능 저류조 설치

□ 기대효과

○ 강우시 상수원 보호구역내 빗물펌프장 월류수 미생물 오염 여부 확인 및 취수원 오염대응 강화

○ 월류수의 오염영향 확인 시 관계기관에 개선방안 건의를 위한 근거자료 마련으로 아리수 원수의 최적관리

□ 행정사항

○ 3개 자치구 채수담당자 사전교육 및 빗물펌프장 채수지점 현장확인(’20.7월 중)

○ 유관기관

- 상수도사업본부 수질과(3146-1321)

- 물순환안전국 물재생시설과(2133-3830), 물재생계획과(2133-3786)

- 광진구청 치수과(450-7881), 강동구청 치수과(3425-6401),

송파구청 치수과(2147-3355).  끝.