문서번호	정수시설과-5164
결재일자	2020.7.21.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
서용택		정재현	07/21 김중영
협 조
	주무관			서광호
	주무관			곽용찬
	주무관			김상일

기전설비 주간점검 결과보고

(자양취수장)

2020. 7. 20.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

자양취수장 기전설비 주간점검 결과보고

Ⅰ		점 검 개 요

점검기간 : 2020. 7. 13. ~ 17.(5일간)

점 검 자 : 지방전문경력관 다군 서용택, 공업전기 9급 김상일

점검대상 및 주요 점검내용

점 검 일	점 검 대 상	주요 점검내용
7. 13.(월)	특고압수변전설비 (태양광발전설비)	- 특고압수변전설비 및 변압기 설비의 고장등 작동, 기능 점검
7. 14.(화)	고압모터기동반 및 부속설비	- 고압모터기동반 차단기 및 리액터 등 열화상태 점검
7. 15.(수)	취수펌프 및 부속설비	- 뚝도, 구의 취수펌프(총10대) 외 부속설비의 작동상태 및 이상소음 등 점검
	비상발전기	- 디젤공냉식발전기 무부하 운전 점검
7. 16.(목)	진공펌프 외 기계설비	- 진공펌프, 세척부펌프 등 저압 모터펌프 설비 외 기계설비 작동상태 및 이상소음 등 상태점검
7. 17.(금)	소방시설	- 소화설비 작동상태 및 화재예방 점검

점검방법 : 점검표에 의한 전기설비, 기계설비 주간점검 실시

Ⅱ		점 검 결 과

기전설비 주간점검 결과 : 양호(이상없음)

○ 참조 : 붙임1. 기전설비 주간점검표

Ⅲ		특 이 사 항

취수장 내 맨홀 점검 및 퇴수작업

○ 일  정 : 2020. 7. 15. ~ 17.(3일간)

○ 점검자 : 서용택, 김상일(2명)

○ 내  용 : 취수장내 도수관로 맨홀 내부 퇴수작업

○ 결  과 : 완료

취수장 내 출입문(정문) 보수작업

○ 일  정 : 2020. 7. 16.(1일간)

○ 점검자 : 이준수(C조), 서용택

○ 내  용 : 취수장 정문(슬라이딩게이트) 상부 볼트 빠짐 점검 보수

○ 결  과 : 완료

붙임 1. 기전설비 주간점검표       1부.

2. 비상발전기 운용일지       1부.     끝.