문서번호	기반시설과-2559
결재일자	2020.7.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기반시설과장	시설부장
안기정	라철흠	07/27 전영주

- 본부장 현장방문(2020.7.24.) 관련 -

물놀이형 수경시설 수질검사결과 공개 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 7.

한강사업본부

(기반시설과)

- 본부장 현장방문(2020.7.24.) 관련 -

물놀이형 수경시설 수질검사결과 공개 계획

난지 거울분수는 현재 코로나19 대응 ‘미가동’ 중이며, 향후 가동시 월 2회    수질검사기관에  검사의뢰하고 결과를 안내판 및 본부 홈페이지에 공개실시

□ 관련근거

○ 현장방문 결과 조치요청 사항(2020.7.24.) - 7. 거울분수 수질검사결과 공개

○ 물환경보전법 시행규칙 제89조의3(물놀이형 수경시설의 수질관리 기준)

□ 물놀이형 수경시설 신고 현황

구 분	난지 거울분수	피아노물길	물빛광장
시설종류	바닥분수	실개천형	바닥분수
시설 설치일	2010.6.30	2010.5.31	2010.5.31
용수종류	상수도	지하수	지하수
저류조 용량(㎥)	1,076	144	509
소독방법	고체염소 투여	고체염소 투여	고체염소 투여

□ 수질검사 기준

○ 측정항목별 수질 기준

검사항목	수소이온농도(pH)	탁도	대장균(개체수/100mL)	유리잔류염소
수질기준	5.8 ～ 8.6	4NTU 이하	200미만	0.4 ～ 4.0mg/L

○ 검사 방법 및 주기

- 검사방법 : 먹는물 수질검사기관에서 환경오염공정시험기준에 따라 검사

- 검사주기 : 월 2회

□ 세부 추진계획

○ 검사기간 : 가동개시일 ~ 10월말(코로나19 상황 호전 시 가동예정)

○ 검사방법 : 먹는 물 관리법에 의해 지자체에 등록된 민간 수질검사기관에 의뢰

○ 공개방법 : 분수 안내판 및 본부 홈페이지에 월 2회 검사결과 즉시 공개

붙임 : 물놀이형 수경시설의 수질 기준 및 관리 기준 1부.  끝.