문서번호	클라우드센터운영과-5306
결재일자	2020.7.29.
공개여부	비공개
방침번호

			시 민
주무관		클라우드센터운영과장	데이터센터소장
박종순		박복수	07/29 배현숙
협 조
	주무관			노형곤
	주무관			신소정

클라우드센터 장비 이중화 전환 테스트 결과 보고

2020. 7.

서울특별시데이터센터

[ 클 라 우 드 센 터 운 영 과 ]

클라우드센터 장비 이중화 테스트 결과 보고

1		개 요

□  개요 : 이중화 구성 상태 점검 결과 장애발생 대비 서비스 연속성을 확보하고자 서버의 네트워크 이중화 테스트

□  대상장비 : *************************

***************************************

**********************************************

□  일정 : 2020. 7. 14.(화) ~ 7. 15.(수)

❍ 사전점검 및 테스트 준비    : 7. 13.(월)

❍ 이중화테스트               : 7. 14.(화) ~ 7. 15.(수)

**************************************************

*************************************************

❍ 사후 모니터링              : 7. 15.(수) ~ 7. 16.(목)

□  방법 : 백본스위치에서 서버의 운영 네트워크 포트를 종료하여 스탠바이 네트워크 포트로 정상 서비스가 되는지 확인

□ 이중화 테스트 결과

❍ *********************************************

*************************************************************

**********************************************

******************************************************************************

***************************************************************************

******************************************************************************************

***************************************************

2		세부 추진결과

□ 일정 : 2020. 7. 13.(월) ~ 7. 16.(목)

❍ 7. 13.(월) : 사전 준비작업

❍ 7. 14.(화) ~ 7. 15.(수)   : 네트워크 카드 포트 절체 테스트

************************************************1:30

***************************************************

※ 작업시 비상 상황을 대비하여 사전에 업무부서 공지후 서비스 중단 여부 확인

❍ 7. 15.(수) ~ 7. 16.(목) : 포트 전환테스트 후 업무 서비스 정상여부 모니터링

□ 대상 : 총62식***********************************************

******************************************************************************

***************************************

****************************************************************************************************************************************************

*********************************************************************

□ 작업자 : 12명*************************

□ 방법 : 네트워크 이중화 포트 전환 테스트

❍ 2차로 구분 테스트 : ****************************************************

❍ 서버팜 스위치에서 해당 서버의 액티브 포트를 수동으로 DOWN하여 스탠바이로 전환 테스트 실시 : 순차 진행

- 점검 서버의 액티브 네트워크 포트 다운시 스탠바이 네트워크 포트로 전환되는 상태 점검 : PC에서 서버 ip로 ping테스트

⇨ 상태 점검 중 이상 발견된 장비에 대해 정확한 상태 점검 후 별도 일정으로 작업 실시

❍ 테스트 완료후 액티브 네트워크 포트를 수동으로 UP하고 스탠바이 포트를 수동 DOWN후 UP(액티브 스위치로 서비스가 되도록 원복 조치)

- 점검 서버의 액티브 네트워크 포트 원복시 상태 점검 : PC에서 서버 ip로 ping테스트

□ 이중화 테스트 결과 : **************************************

*******************************************************************************

구분	대상 장비			이중화전환		이중화 구성 설정 확인
	계	대상	제외	정상	실패	계	유형1 (정상)	유형2 (변경 완료)	유형3	유형4
									(추가 작업 필요)
**	**	**	*	**	*	**	**	**	*	*
**	**	**	*	**	*	**	**	**	*	*
****	**	**	*	**	*	**	**	*	*	*

**********************************

*****************************************************

************************************************************

**********************

❍ 특이사항

- 이중화 테스트 과정중 원상복구시 오류 발생 ****

****************************

**************************************************************************************************

- 이중화 구성 변경 설정 필요*****************************

*****************************************************

*************************************************

***************************************************************************************

*********************************

*******************************************

□ 작업시 관제 이벤트 감지 상태 확인 **************

***********************************

*****************************************

*************************************************

************************************

******************************************************************************************************

*****************************************************

****************************************************************

□ 추가 점검

❍ 일정 : 7. 15.(수) 17:00 ~ 18:00

❍ 대상 : 1식(***********)

❍ 작업자 : 유지관리 엔지니어******************및 운영사업자

❍ 점검결과

*********************************************

3		향후 계획

□ 네트워크 카드 이중화 구성 설정 재작업

□ 통합관제시스템 이벤트 설정 변경

붙임 : 1. 통합관제시스템 등록 작업결과보고서 1부.

2. 2차 이중화 전환 점검 결과 1부.  끝.