문서번호	시설관리과-13621
결재일자	2020.7.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
오영진	代오영진	고신석		07/30 박병성
협 조
	급수운영과장		이용구
	급수관리팀장		이일로

2021년 배수지·아리수올림터

정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역 추진계획

2020. 7.

남부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

2021년 배수지·아리수올림터

정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역 추진계획

『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』에 의거 대상시설물에 대한 2021년 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역 추진계획을 보고 드림.

※ 관련근거 : 본부 시설과-4313(2020.7.22.)호

[2021년 기술용역타당성 심사요청 안내(정밀안전진단 및 정밀안전점검)]

Ⅰ		관련규정

□ 추진근거(시설물안전법 제11조 및 제12조)

구 분	정밀안전점검	정밀안전진단
법적조항	•시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검의 실시)	•시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조(정밀안전진단의 실시)
대상시설	• 1,2종시설물	•1종시설물

□ 대상시설물(시설물안전법 시행령 제4조 관련 별표1)

구 분	1종시설물	2종시설물	종외 시설물
대 상	•1일공급능력 3만톤 이상의 지방상수도	•1일공급능력 3만톤 미만의 지방상수도	•배수관로 •급수시설
	수원지시설, 도․송수관로, 취수시설, 취․정수장 배수지, 아리수올림터

- 서울시는 정수장 시설용량이 3만톤 이상으로 배․급수시설을 제외한 모든 시설이 1종시설물

□ 실시주기(시설물안전법 시행령 제8조2항 및 제10조1항 관련 별표3)

안전등급	정밀안전점검		정밀안전진단
	건축물	그 외 시설물
A 등급	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상
BㆍC 등급	3년에 1회 이상	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상
DㆍE 등급	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상	4년에 1회 이상

- 우리시 배수지․아리수올림터․도송수관로는 B등급 이상으로서 5년에 1회 정밀안전진단, 2년에 1회 정밀안전점검 시행.

Ⅱ		추진개요

□ 2021년도 정밀안전점검 및 정밀안전진단 관리대상

구 분	계(개소)		배수지	아리수올림터	비 고
1,2종시설물	계	16	10	6
	급수운영과	10	6	4
	시설관리과	6	4	2

❍ 관리대상 : 16개소(배수지 10개소, 아리수올림터 6개소)

구 분	시설물명	소재지	용량(㎥,)	준공년도	비 고
배수지 (7개소)	상도3	상도3동 산75-1	2,000	1995	정밀안전진단
	독산	독산3동 산10-2	22,000	1982	정밀안전점검
	낙성대	낙성대동 산53-3	60,000	1990
	신림2	서림동 산1-254	2,500	1989
	봉천6-2	사당동 산32-85	2,500	1989
	봉천11(대)	인헌동 산3-8	3,000	2006
	금천	독산동 산118-4	60,000	2000
	노량진	본동 258-1	110,000	2001
	대방	대방동 350-5	60,000	1995
	봉현	성현동 1712-22	2,500	2006
아리수 올림터 (4개소)	법원	금천구 시흥4동 3-65	700	1989	정밀안전진단
	낙성대(배)	낙성대동 산53-3	60,000	1990	정밀안전점검
	금천(배)	독산동 산118-4	60,000	2000
	봉천11(배)	인헌동 산3-8	3,000	2006
	노량진(배)	본동 258-1	110,000	2001
	대방(배)	대방동 350-5	60,000	1995

❍ 내진성능평가 대상 : 14개소(배수지 9, 아리수올림터 5)

□ 사업비(소요예산) : 299,백만원(본부배정예산)

□ 시행시기 : 2021. 4. ~ 2021. 12.

Ⅲ		추진방법

□ 정밀안전점검 및 정밀안전진단 용역 시행

❍ 분리발주 예정

구 분	용 역 명	예산액(천원)	비 고
계	2건	299,000
급수운영과	낙성대배수지외 8개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역	184,000
시설관리과	노량진배수지외 5개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역	115,000

□ 선택과업(내진성능평가) 추가 시행

❍ 강화된 내진설계기준(‘18년 개정)에 따라 내진성능평가를 실시하지 않은 시설물은 정밀안전진단 시 내진성능평가 시행

▶ 관련근거

-『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』제12조(정밀안전진단의 실시)

정밀안전진단을 실시하는 경우 해당 시설물에 대한 내진성능평가를 포함하여 실시

▶ 금회대상 : 14개소(배수지 9개소, 아리수올림터 5개소)

- 배수지 : 낙성대, 금천, 독산, 신림2, 봉천11(대), 봉천6-2,

노량진, 대방, 봉현

- 올림터 : 낙성대(배), 금천(배), 봉천11(배), 노량진(배), 대방(배)

▶ 대가적용 : 간략내진해석 비용(구조지반 수리해석 소요인원×2.0)

-『기존상수도 내진성능평가요령(국토부)』및『시설물의 안전 및 유지관리 실시등에 관한 지침』별표26(선택과업비용)의 15(내진성평가 및 내진보강 방안제시를 위한 빌요비용)의 간략내진해석 실시 비용

Ⅳ		향후계획

□ 기술용역 타당성 심사요청(사업소⇒기술심사담당관)-------------‘20. 8월

－ 기술용역 타당성 심사결과 본부 제출(사업소 → 본부)

□ 용역발주------------------------------------------------------------‘21. 03월

□ 용역착수------------------------------------------------------------‘21. 04월

□ 용역준공------------------------------------------------------------‘21. 12월

붙임 : 1) 2021년도 기술용역타당성 심사요청 안내공문 1부.

2) 2021년도 정밀안전진단 및 정밀점검 대상 1부.  끝.