수해방지대책 일일상황보고

(8월02일 09:00 ~ 8월03일 09:00)

문서번호	시설보수과-3922
보존기간	년
결재일자	2020.8.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
이철형		김준섭	08/03 변봉섭
협조

2020. 08. 3(월) 08:30기준
구 분	기 상 상 황
날 씨	⋅어제 : 비 ⋅오늘 : 비
강수확률(%)	⋅70~80%	예상강우량	100~200mm
기상특보 현 황	‧ ‘20.8.2 14:00 호우경보 발령
강우량(mm)	누계강우량	전일 강우량	금일 강우량
685.0mm	31.4mm	32.5mm (도봉구 131.5mm)
단계발령 현 황	2단계 비상근무	발령사항	8.1. 16:30 : 1단계 비상근무 발령 8.2. 14:00 : 2단계 비상근무 발령
근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타 (일상유지)
31	18	2	2	2	7
장비동원 현 황
지하차도 배수현황 (7개소)	구 분	소계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작 (무인)	염곡	선암
가동횟수(회)	51	10	4	3	6	16	6	6
가동시간(분)	364	35	41	59	52	43	105	29
토출량(톤)	2,079	175	205	324	260	195	630	290
※ 양재, 잠수교남단, 신길, 호암로지하차도는 자연배수
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
1	-	1	-	-	1	-	1	-	-
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	저수위 (El.m)	유입량 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)
한강대교	10.5	8.5	4.83	24.64	10780	9923
잠수교	6.2 (차량)	5.5 (보행자)	7.23
특기사항 (재해,기타)	· 수방대책 추진사항 별첨 참고

붙임 : 기상현황 및 근무자 명단 각1부.  끝.

수방대책 추진(특이)사항

구 분	추 진 사 항
‘20.8.2 14:00	· 서울시 호우경보 발령
15:00	· 시설보수과 기동반 순찰 지시
15:40	· 지하차도 근무자 지하차도 모니터링(CCTV) 상황 확인 (지하차도 침수여부 및 펌프가동상황 유선확인)
16:10	· 팔당댐 방류량 10,000㎥/s(여의IC 도달 약 4시간)
17:00	· 일상유지(터널,복개) 4명(싸인보드 2대) 사업소 교육 및 현장 출동
18:00	· 노들길 취약지역(여의상류IC주변, 한강철교하부) 교통통제인력 현장대기 완료(기동반 2, 일상유지 4명)
19:05	· 여의상류I.C 통제(시설관리공단)
20:00	· 노들길(노들북고가) 김포방향 통제(경찰 협조)
20:40	‧ 노들길 순찰(이철형, 조호영) · 여의상류I.C 샛강2교 수위확인 (침수수위 5.4m, 현재수위 4.7m)
20:40	· 노들길(노들북고가) 통제 해제
‘20.8.3 01:40	· 여의상류I.C 통제 해제(시설관리공단)
02:40	· 지하차도 근무자 지하차도 모니터링(CCTV) 상황 확인 (지하차도 침수여부 및 펌프가동상황 유선확인)
05:50	· 지하차도 근무자 지하차도 모니터링(CCTV) 상황 확인 (지하차도 침수여부 및 펌프가동상황 유선확인)
07:20	· 여의상류I.C 통제(시설관리공단)
08:00	‧ 일상유지(교량,고가) 관내시설물 순찰 지시(3명)
08:00	· 지하차도 근무자 지하차도 모니터링(CCTV) 상황 확인 (지하차도 침수여부 및 펌프가동상황 유선확인)

※ 기동반 휴일 및 야간근무 수당 지급

일상유지(터널,복개,지하차도) 4명(싸인보드카2대) 근무 완료후 실정산 반영예정

일상유지(교량,고가) 3명(싸인보드카1대) 근무 완료후 실정산 반영예정