문서번호	운영과-4866
결재일자	2020.8.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
도형철		최영효	08/06 정훈모
협조	주무관		신정현
	주무관		류의창

잉여가스소각시설 배기가스 취출구 자가측정설비 제작설치 보고

2020. 8.

중 랑 물 재 생 센 터

(운 영 과)

잉여가스소각시설 배기가스 취출구 자가측정설비 제작설치 보고

대기오염물질 배출허용기준 준수를 위한 법적 의무사항 이행, 총량적정관리 및 산출을 위하여 잉여가스소각시설 저녹스버너 교체 사전 배기가스 취출구 자가측정설비 제작설치 실시하고자 보고 드립니다.

1		추진근거

대기환경보전법 제16조 및 시행규칙 제15조(배출혀용기준)

「대기환경보전법령」부분발췌

▸ 법 제26조(방지시설의 설치 등) ① 배출시설로부터 나오는 오염물질이 배출허용  기준 이하로 나오게 하기 위하여 대기오염방지시설을 설치하여야 한다.

대기오염물질	배출시설 분류	배출허용기준(ppm)
		‘19.12.31.	‘20.1.1.
황산화물(SO2)	폐가스 소각처리시설 (소각용량 2톤 미만)	40	30
질소산화물(NO2)		90	70
먼지		20	15

▸ 시행규칙 제15조(배출허용기준)【별표 8】대기오염물질의 배출허용기준

2		시설현황

시 설 명	용 량	수 량	용 도	설치년도
잉여가스소각시설	900N㎥/hr	2	잉여 바이오가스 소각 (악취 방지)	‘09.(1호) ‘13.(2호)

3		운영 문제점

『대기환경보전법령』제26조(방지시설의 설치 등)에 의거 잉여가스소각          시설의 저녹스버너 교체 사전 대기오염물질 배출량 산정 및 측정이 필요로          하며 기존 잉여가스소각시설에 자가측정 배기가스 취출구 설비가 도입이           필요한 실태임.

배기가스 자가측정용 취출구 설비 제작설치 후 대오염물질 배출량 산정            과 법적 의무사항(연 2회) 자가측정 이행을 준수하여야 함.

현장 전경사진

잉여가스소각시설(1호) 배기가스 취출구 현장	잉여가스소각시설(1·2호) 전경

4		추진계획

잉여가스 소각시설(900N㎥/hr) 상부측 배기가스 취출구 자가측정 설비 제작설치 × 2개소

- 자가측정설비 관로 및 유트랩 이중관 설치 × 2개소

- 배기가스 냉각 재이용수 터파기 및 관로매설 1식

- 측정장비 방폭형 송풍기 설치 × 2개소

법적 의무사항 이행에 의한 배출량 산정 및 측정(연 2회) 자가측정 실시.

2처리장 슬러지분야 기계설비 긴급정비(연간단가)에 긴급제작설치 의뢰하고자 함.

소요예산: 금30,000천원

- 2차 작업지시: ‘20. 8월중

- 2차 완료보고: ‘20. 8월중

5		행정사항

잉여가스소각시설(2기) 배기가스 자가측정 제작설치 및 자가측정 배출량 산정.  끝.