문서번호	도시철도설비부-3725
결재일자	2018.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		설비공사과장	도시철도설비부장
고현식		황영일	04/18 구자훈
협조
	기획예산과장		안순봉

『2018년도 1/4분기』

공사장 건설기계 안전점검 결과보고

2018. 4.

도시철도설비부

(설비공사과)

	「2018년 1/4분기」 건설기계 안전점검 결과보고

우리본부 공사장에서 사용 중인 건설기계의 결함 및 오작동으로 인한 안전사고를 예방하기 위하여 외부전문가와 합동점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		점 검 개 요

점검기간 : 2018. 3. 19.(월) ~ 3. 30.(금), 10일

점검대상 : 총 95대(본부 공사현장에서 사용중인 건설기계 4종)

구 분	공사현장	점검대상 건설기계
		계	카고크레인	기중기	천공기	항타‧항발기
계	30	95	34	24	27	10
시 설 국	19	64	11	19	25	9
도시철도국	11	31	23	5	2	1

점 검 자 : 본부직원 및 대한건설기계안전관리원 전문위원

점 검 반 : 2개조(각조 2명 – 본부 1, 검사전문위원 1)

점검방법 : 점검표에 의한 현장점검(관련서류 및 동작상태 등 외관 점검)

점검내용

의무보험 가입, 적정 면허소지 여부, 정기검사 수검사항

건설기계 투입전 안전점검 실시여부

주요 안전장치(비상경보장치, 권과방지장치 등) 정상작동 여부

건설기계 관리법 준수여부(무면허 운전여부, 봉인상태 및 자가용 영업행위 등)

Ⅱ		점검 및 조치결과

건설기계별 점검댓수 분석

구분	계	카고 크레인	기중기	천공기	항타 항발기
계	95	34	24	27	10
시설국	64	11	19	25	9
도시 철도국	31	23	5	2	1

※ 공사종료로 인한 반출 등으로 점검대수 변경 : 당초111대 → 95대

공사장에 투입된 장비 전분기 대비 소폭 증가되었으며 카고크레인 > 천공기 > 기중기 > 항타항발기 순으로 양중장비의 사용비율(60%)이 높음

건설기계 종류별 지적내역

종류 지적사항	계	카고 크레인	기중기	천공기	항타 항발기
계	109	53	19	27	10
붐 등 구조부 균열	2	2
와이어 불량	40	18	8	9	5
안전장치 미작동	9	3	3	3
유압장치 누유 등 기타	58	30	8	15	5

총 점검대상 95대중 지적된 건설기계가 56대이며 지적건수는 109건임

안전사고에 큰 영향을 미칠 수 있는 붐등 구조부 균열 발생 건수는 지속적인 지도․점검으로 줄어드는 추세임

※ 검사전문위원 점검기준: 2017년 하반기 : 7건 ⇒ 2018년 상반기 : 2건)

투입전 사전점검 미수검 건설기계 없음

<관련사진>

붐 등 구조부 균열	와이어로프 소선절단	안전장치 미작동	기타(타이어 손상)

조치결과 : 수리가 필요한 건설기계 56대 조치완료

⇒ 정비·수리 52대, 작업종료 반출 2대, 수리불가 반출(퇴출) 2대

Ⅲ		행 정 사 항

건설기계 점검결과를 전 공사부서에 통보하여 안전관리 감독 강화토록 조치

외부전문가 점검비 지급 : 4,840천원(22일 × 220천원/일)

예산과목 : 도시기반시설관리, 도시기반시설관리, 건설공사장 안전점검, 기간제근로자등보수(100-101-04)

붙임  세부 안전점검 결과 및 조치내역 1부.  끝.