투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(휴일작업 승인(2020.8.15(토), 17(월)))

1.업무지시현장 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 주식회사 천일, 동부엔지니어링 주식회사

2.작 성 일 자 : 2020-08-14 13:08:47

3.지 시 내 용

가. 중랑감 제20-419호(2020. 8. 12.)와 관련입니다.

나. 위 호와 관련 휴일작업 승인 요청에 대하여 아래와 같이 승인하니 책임감리원께서는 현장품질 및 안전관리 등을 철저히 하여 안전사고가 발생하지 않도록 감리업무에 만전을 기하시기 바랍니다.

○ 작업일시 : 2020. 8. 15.(토) 07:30 ~ 17:00

○ 감리근무자 : 박형일(07:30~17:00)

○ 작업내용 및 안전관리계획

작업공종	위험요소	안전관리계획	비고
1. 3차총인 A구간,B구간 유출수로, 가압부상조 내부벽체 방수	· 유해물질(질식) · 추락	· 작업전 마스크 및 보안경 착용상태 확인 · 작업전 산소 및 유해가스 농도 측정 · 작업장소 출입을 위한 사다리 상부 2점고정 및 하부에 아웃 트리거 설치 확인 · 완강기 사용시 안전대 착용 철저 · 사다리 이용 승,하강시 관리감독자 배치
2. 3차총인 A구간 가압부상조 경사벽체 설치	. 추락 . 낙하	. 고소작업 전 안전교육 . 안전난간, 건널다리, 작업발판 점검 . 안전대 착용, 생명줄 설치 . 상,하 동시작업시 의사방법 결정 . 낙하물 제거 . 관리감독자 배치
3. 3차총인 A구간 응집조, 유입수로 동바리 해체	· 추락 · 낙하	· 작업개소 관리감독자 배치 · 작업 전 절차 및 순서 근로자 교육 실시 · 고소작업에 따른 안전대 착용 철저 · 안전모 및 보안경 착용 철저 · 해체 및 양중작업 시 상,하부 동시작업 금지
4. 건축A동 하지철물 및 판넬 설치작업	· 추락 · 화재 · 낙하	. 양중장비 사전 점검, 조종원 교육 · 양중작업시 상,하 작업 금지 및 주변 통제 · 안전대, 안전모 착용 · 용접작업시 불티방지포 및 소화기 비치 · 낙하물 제거 및 관리감독자 배치
5. 탈수기동 총인슬러지저류조 격벽 설치작업	· 유해물질(질식) · 추락	· 작업전 마스크 및 보안경 착용상태 확인 · 작업전 산소 및 유해가스 농도 측정 · 작업장소 출입을 위한 사다리 상부 2점고정 및 하부에 아웃 트리거 설치 확인 · 완강기 사용시 안전대 착용 철저 · 사다리 이용 승,하강시 관리감독자 배치

○ 작업일시 : 2020. 8. 17.(월) 07:30 ~ 17:00

○ 감리근무자 : 양상훈(07:30~17:00)

작업공종	위험요소	안전관리계획	비고
1. 3차총인 A구간,B구간 유출수로, 가압부상조 내부벽체 방수	· 유해물질(질식) · 추락	· 작업전 마스크 및 보안경 착용상태 확인 · 작업전 산소 및 유해가스 농도 측정 · 작업장소 출입을 위한 사다리 상부 2점고정 및 하부에 아웃 트리거 설치 확인 · 완강기 사용시 안전대 착용 철저 · 사다리 이용 승,하강시 관리감독자 배치
2. 3차총인 A구간 가압부상조 경사벽체 설치	- 추락 - 낙하	. 고소작업 전 안전교육 . 안전난간, 건널다리, 작업발판 점검 . 안전대 착용, 생명줄 설치 . 상,하 동시작업시 의사방법 결정 . 낙하물 제거 . 관리감독자 배치
3. 건축 A동 및 계단실 하지철물 설치작업 건축 A동 판넬 설치작업	· 추락 · 화재 · 낙하	. 양중장비 사전 점검, 조종원 교육 · 양중작업시 상,하 작업 금지 및 주변 통제 · 안전대, 안전모 착용 · 용접작업시 불티방지포 및 소화기 비치 · 낙하물 제거 및 관리감독자 배치
4. 탈수기동 총인슬러지저류조 격벽 설치작업	· 유해물질(질식) · 추락	· 작업전 마스크 및 보안경 착용상태 확인 · 작업전 산소 및 유해가스 농도 측정 · 작업장소 출입을 위한 사다리 상부 2점고정 및 하부에 아웃 트리거 설치 확인 · 완강기 사용시 안전대 착용 철저 · 사다리 이용 승,하강시 관리감독자 배치

○ 작업내용 및 안전관리계획

○ 승인조건

- 휴일작업시 안전관리자를 포함 근무토록 조치하여 현장근로자 및 장비 등에 대한 안전사고 예방 철저

- 풍수해 안전사고 예방 및 공사현장 품질, 안전관리 철저

- 국지성 호우, 미세먼지 등 급변하는 날씨를 감안하여 기상청 예보 수시확인 후 공사진행

- 휴일근무 상주기술자 대체휴무 시행

- 감리근무자는 작업공종별 안전관리계획 이행여부 확인후 공사시행

○ 기타사항

- 근로자 체온측정 등 코로나 관련 안전관리 강화대책 이행 철저

- 안전사고 발생 시 경미한 사항이라도 즉시 보고

- 건설공사장 안전사고 예방 중점관리 20대 항목 준수.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							유시혁			환경시설과장					오열상					방재시설부장					08/14 박홍봉
협조자
시행			방재시설부-11489									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부															/
전화								/전송								/													/	대시민공개