심장충격기 점검표				결재	담당자		담당자		119안전센터장
상암119안전센터-3009					지동현		한병희		08/19 안형우
점 검 일 시	2020년 8월 19일		소방서/부서명	마포소방서/상암119안전센터 26호
제품명(제조사)	자동심장충격기 CU-SPI(plus)		제조년일	2019. 6. 3.
제품시리얼번호	GIR18J125G		차랑번호 (설치장소)	89수 0821 (상암펌프)
점검사항			양호	불량		비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			〇
2. 패드(패들)						보유수량 11 EA (2020.8.19.현재)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			〇
- 1개이상의 여분 패드가 있음			〇
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			〇
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			〇
- 심장충격 패들 케이블			〇
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			〇
4. 배터리
- 완충되어 있음			〇
- 완충된 여분 배터리 있음			-
5. 일회용품
- 심전도용 전극			〇
- 기록용지			〇
- 패들인 경우 전극용 젤리			-
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			〇
- 심장충격 기능 이상 없음			〇
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			〇
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)						( 0 ) 회
점 검 자 계급 소방위 성명 지 동 현						지동현