문서번호	시설보수과-3569
결재일자	2020.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
이경수		유재필	08/18 장상규
협 조
	주무관			정용재

중랑지하차도 보수 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 08.

성동도로사업소

(시설보수과)

중랑지하차도 보수 계획 보고

중랑지하차도의 노후화가 많이 진행되어 금회 우선 보수하여 시설물의 안정성을 확보하고 도시미관 향상에 기여하고자 함.

1		시설물 제원

준공년도 : 1993. 10. 14

종 별 : 3종

제원 : B=20m, L=320m(BOX 49m 옹벽 271m)

현황사진

2		시설물 손상현황

2020년 정밀점검 시행중에 있으며, 조사된 손상 현황은 붙임 참조

손상사진

3		조치계획

사업소에 배정된 포괄사업비를 감안 하여 BOX구간 49m에 대하여 우선 보수공사 시행

터널 및 복개,지하차도 일상유지보수공사에 작업지시하여 시설물 안정성 확보 및 도시미관 향상에 기여하고자 함.

○ 개략소요예산 : 49,181천원

○ 작업지시내역

공 종	규 격	수 량	단위
콘크리트 균열보수(건식)	b=0.3mm,t=100mm	1.7	m
콘크리트 표면처리	주간,인력,그라인딩	569.0	㎡
고압물세척	주간	569.0	㎡
콘크리트 표면보수	벽체,t=1mm	569.0	㎡
콘크리트 열화단면제거	소형브레이커,30mm	71.1	㎡
콘크리트 단면보수	벽체,30mm	71.1	㎡
유도배수관 누수 보수	실란트 주입,B=30mm	9.3	m
트럭탑재형 크레인	주간,5ton	5.0	일
교통정리원	주간(1인/일)	10.0	일
교통안전표지판(3ea*6%손율적용)	삼각형(1변,90cm) AL판	10.0	조
라바콘(37EA*6%손율적용)	600x350(대)	300.0	ea
싸인보드	주간(화물차2.5톤,발전기1kw) 사인보드판(1.45*1.45*50,LED등27구)	80.0	hr

붙임 : 보수물량표 1부.

외관조사망도 1부.

내역서(수량산출서 포함) 1부.  끝.