수해방지대책 일일상황보고

(8월15일 09:00 ~ 8월15일 14:30)

문서번호	시설보수과-4245
보존기간	년
결재일자	2020.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
이승환		김준섭	08/18 변봉섭
협조

2020. 08. 15(토) 14:30기준
구 분	기 상 상 황
날 씨	⋅어제 : 비조금 ⋅오늘 : 비
강수확률(%)	⋅20~30%	예상강우량	0mm
기상특보 현 황	⋅2020.8.15. 12:30 : 호우주의보 해제
강우량(mm)	누계강우량	전일 강우량	금일 강우량
1,053.5mm	0.4mm	46.5mm
단계발령 현 황	평시	발령사항	8. 15. 14:30 : 1단계 해제 평시근무 전환
근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타 (일상유지)
-	-	-	-	-	-
지하차도 배수현황 (7개소)	구 분	소계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작 (무인)	염곡	선암
가동횟수(회)	11	3	1	0	1	4	1	1
가동시간(분)	45	5	5	0	10	12	9	4
토출량(톤)	254	25	25	0	50	60	54	40
※ 양재, 잠수교남단, 신길, 호암로지하차도는 자연배수
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	저수위 (El.m)	유입량 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)
한강대교	10.5	8.5	5.59	24.95	5,787	5,388
잠수교	6.2 (차량)	5.5 (보행자)	5.92
특기사항 (재해,기타)	· 수방대책 추진사항 별첨 참고

붙임 : 기상현황 및 근무자 명단 각1부.  끝.

수방대책 추진(특이)사항

구 분	추 진 사 항
‘20.8.2 14:00	· 서울시 호우경보 발령
15:00	· 시설보수과 기동반 순찰 지시
15:40	· 지하차도 근무자 지하차도 모니터링(CCTV) 상황 확인 (지하차도 침수여부 및 펌프가동상황 유선확인)
16:10	· 팔당댐 방류량 10,000㎥/s(여의IC 도달 약 4시간)
17:00	· 일상유지(터널,복개) 4명(싸인보드 2대) 사업소 교육 및 현장 출동
18:00	· 노들길 취약지역(여의상류IC주변, 한강철교하부) 교통통제인력 현장대기 완료(기동반 2, 일상유지 4명)
19:05	· 여의상류I.C 통제(시설관리공단)
20:00	· 노들길(노들북고가) 김포방향 통제(경찰 협조)
20:40	‧ 노들길 순찰(이철형, 조호영) · 여의상류I.C 샛강2교 수위확인 (침수수위 5.4m, 현재수위 4.7m)
20:40	· 노들길(노들북고가) 통제 해제
‘20.8.3 01:40	· 여의상류I.C 통제 해제(시설관리공단)
02:40	· 지하차도 근무자 지하차도 모니터링(CCTV) 상황 확인 (지하차도 침수여부 및 펌프가동상황 유선확인)
05:50	· 지하차도 근무자 지하차도 모니터링(CCTV) 상황 확인 (지하차도 침수여부 및 펌프가동상황 유선확인)
07:20	· 여의상류I.C 통제(시설관리공단)
08:00	‧ 일상유지(교량,고가) 관내시설물 순찰 지시(3명)
08:00	· 지하차도 근무자 지하차도 모니터링(CCTV) 상황 확인 (지하차도 침수여부 및 펌프가동상황 유선확인)
08:30	· 일상유지(교량, 고가) 3명(싸인보드 1대) 도로시설물 순찰 및 보수 지시
09:00	· 수방근무조 교대(B,D조→A,C조)

수방대책 추진(특이)사항

구 분	추 진 사 항
‘20.8.3 09:00	· 지하차도 근무자 지하차도 모니터링(CCTV) 상황 확인 (지하차도 침수여부 및 펌프가동상황 유선확인)
09:58	· 여의상류I.C 수위 확인 : 5.03m
10:40	· 지하차도 근무자 지하차도 모니터링(CCTV) 상황 확인 (지하차도 침수여부 및 펌프가동상황 유선확인)
11:34	· 여의상류I.C 수위 확인 : 5.27m
11:40	· 동작경찰서 교통센터 교통통제 상황 확인(미통제)
12:20	· 팔당댐 방류량 15,000㎥/s(여의IC 도달 약 4시간)
12:33	· 여의상류I.C 수위 확인 : 5.40m
12:34	· 동작경찰서 교통센터 교통통제 상황 확인(미통제)
14:30	· 동작경찰서 교통센터 교통통제 상황 확인(미통제) (참고 : 올림픽대로 여의교 주변 통제)
15:20	· 여의상류I.C 수위 확인 : 5.90m (팔당댐 방류량 8,998㎥/s)
17:00	· 노들길 취약지역(여의상류IC주변, 한강철교하부) 교통통제 현장 추가배치 일상유지보수공사(터널,복개,지하차도) 2명 싸인보드카 1대 추가
18:00	· 일상유지(교량, 고가) 3명(싸인보드 1대) 도로시설물 야간 순찰 및 보수 시행 (18:00 ~ 09:00, 상온아스콘 20포 지원)
21:00	· 여의상류I.C 수위 확인 : 5.54m (팔당댐 방류량 9,180㎥/s)
22:00	· 여의상류IC 수위 감소에 따라 현장인원 철수 (일상유지(터널,복개) 6명(싸인보드 3대), 기동보수반(2명))
‘20.8.4 04:15	· 여의상류I.C 통제 해제(시설관리공단)
07:00	· 여의상류I.C 수위 확인 : 4.63m (팔당댐 방류량 8,078㎥/s)
09:00	· 수방근무조 교대(A,C조→B,D조)

수방대책 추진(특이)사항

구 분	추 진 사 항
‘20.8.4 09:00	· 일상유지(교량, 고가) 3명(싸인보드 1대) 도로시설물 순찰 및 보수 완료 ※ 포트홀 7개소 정비 완료(반포천복개 등 7개 시설물)
11:20	· 여의상류I.C 수위 확인 : 4.82m (팔당댐 방류량 6,964㎥/s)
14:20	· 여의상류I.C 수위 확인 : 4.395m (팔당댐 방류량 6,967㎥/s)
18:00	· 일상유지(터널,복개,지하차도) 3명(싸인보드 1대) 도로시설물 야간 순찰 및 보수 시행 (18:00 ~ 09:00, 상온아스콘 30포 지원)
20:00	· 여의상류I.C 수위 확인 : 4.4m (팔당댐 방류량 6,549㎥/s)
20:20	· 여의상류I.C 통제 현장대기 중(시설관리공단, 경찰서)
22:00	· 여의상류I.C 수위 확인 : 4.6m (팔당댐 방류량 8,128㎥/s)
22:30	· 일상유지(터널,복개,지하차도) 3명(싸인보드 1대) 도로시설물 야간 순찰 및 포트홀 10개소 정비(도림천복개)
22:30	‧ 일상유지 순찰조 노들길 취약지역 현장대기(일상유지 3명) (노량진 수산시장 고가차도 인근)
‘20.8.5 06:00	· 여의상류I.C 수위 확인 : 4.527m (팔당댐 방류량 7,988㎥/s)
08:00	‧ 일상유지 노들길 취약지역 현장대기인원 철수(일상유지 3명) (팔당댐 방류량 8,461㎥/s)
09:00	· 수방근무조 교대(B,D조→A,C조)

수방대책 추진(특이)사항

구 분	추 진 사 항
‘20.8.5. 09:00	· 비상근무 2단계 유지
09:30	· 노들길 취약지역(여의상류IC주변, 노들북고가 여의도방향) 교통통제인력 현장 출동 지시 (총3개조) - 1개조(차량1대 , 기동반 2명) - 2개조(터널,복개 일상유지 차량2대, 4명)
11:50	· 여의상류I.C 수위 확인 : 5.23m (팔당댐 방류량 7,647㎥/s)
16:30	· 여의상류I.C 수위 확인 : 4.92m (팔당댐 방류량 8,971㎥/s)
18:00	· 일상유지(터널,복개,지하차도) 4명(싸인보드카 2대) 도로 시설물 야간 순찰 및 노들길 취약지역 현장대기 (대방지하차도 인근 외 1개소, 상온아스콘 10포 지원)
20:35	· 여의상류I.C 수위 확인 : 5.40m (팔당댐 방류량 10,445㎥/s)
21:25	· 동작경찰서 교통센터 교통통제 상황 확인 : 노들길 미통제 (참고 : 올림픽대로 한강대교 ~ 당산철교 구간 통제)
23:08	· 여의상류I.C 수위 확인 : 5.747m (팔당댐 방류량 12,222㎥/s)
‘20.8.6. 00:40	· 여의상류I.C 수위 확인 : 5.90m (팔당댐 방류량 14,402㎥/s)
04:00	· 강풍주의보 발령 · 여의상류I.C 수위 확인 : 6.30m (팔당댐 방류량 13,462㎥/s)
05:50	· 여의상류I.C 수위 확인 : 6.50m (팔당댐 방류량 14,667㎥/s)
05:50	· 동작경찰서 교통센터 교통통제 상황 확인 : 노들길 통제 - 노량진수산시장 주변, 노들고가 주변 (참고 : 올림픽대로 염창 ~ 동작대교 구간 통제)
07:20	· 여의상류I.C 수위 확인 : 6.958m (팔당댐 방류량 16,900㎥/s)
09:00	· 수방근무조 교대(A,C조→B,D조)

수방대책 추진(특이)사항

구	추 진 사 항
‘20.8.6. 09:00	· 비상근무 2단계 유지
10:40	· 노들길 취약지역(여의상류IC주변, 노들북고가 여의도방향) 교통통제인력 추가 출동 지시(동작경찰서 유선 협조 요청) - 1개조(터널,복개 일상유지 차량1대, 2명 추가)
11:10	· 한강 서울시(한강대교) 홍수주의보 발령 한강대교 수위 8.5m (팔당댐 방류량 18,030㎥/s)
12:00	· 서울시 강풍주의보해제, 호우경보해제
18:00	· 노들길 차량진입 통제 유지 중(여의상류IC주변, 한강철교하부) 일상유지(터널,복개,지하차도) 싸인보드카 3대, 통제인원 6명)
21:00	· 본부요원(시설보수과) 2단계 유지 그 외 직원 1단계 전환
22:40	· 일상유지(터널,복개,지하차도) 3명(싸인보드카 1대) 도로 시설물 야간 순찰 및 소파보수 (반포천복개, 상도터널 등)
23:00	· 한강대교 수위 7.9m (팔당댐 방류량 15,574㎥/s)
‘20.8.7. 05:00	· 일상유지(터널,복개,지하차도) 3명(싸인보드카 1대) 도로 시설물 야간 순찰 및 소파보수완료 10개소 (반포천1복개 등)
06:00	· 한강대교 수위 7.24m (팔당댐 방류량 13,345㎥/s)
08:00	· 노들길 차량진입 통제 유지 중(여의상류IC주변, 한강철교하부) 일상유지(터널,복개,지하차도) 싸인보드카 3대, 통제인원 6명) · 한강대교 수위 6.83m (팔당댐 방류량 13,308㎥/s)
08:20	· 여의상류I.C 수위 확인 : 8.11m (팔당댐 방류량 13,297㎥/s)
09:00	· 한강 서울시(한강대교) 홍수주의보 해제 · 한강대교 수위 6.83m (팔당댐 방류량 13,275㎥/s)

수방대책 추진(특이)사항

구 분	추 진 사 항
‘20.8.7. 09:00	· 팔당댐 방류량 감소로 1단계 비상근무로 변경(08:00) · 수방근무조 교대(2단계 B,D조 → 1단계 A조)
13:00	· 한강대교 수위 6.53m (팔당댐 방류량 11,310㎥/s)
18:00	· 한강대교 수위 5.77m (팔당댐 방류량 9,079㎥/s)
18:55	· 노들길 교통통제 해제(여의상류IC주변, 한강철교하부) · 여의상류IC 진입부 동작경찰서 협조요청으로 차량통제 지원 일상유지(터널,복개,지하차도) 싸인보드카 2대, 통제인원 4명
21:00	· 한강대교 수위 5.41m (팔당댐 방류량 8,033㎥/s)
‘20.8.8. 00:00	· 한강대교 수위 5.30m (팔당댐 방류량 8,190㎥/s)
04:20	· 여의상류IC 교통통제 해제(서울시설공단, 경찰서) 차량통제 지원인원 철수 : 일상유지(터널,복개,지하차도) 싸인보드카 2대, 통제인원 4명 · 여의상류I.C 샛강2교 수위확인 현재수위 4.95m
08:00	· 여의상류I.C 샛강2교 수위확인 현재수위 4.7m (팔당댐 방류량 8,256㎥/s)
09:00	· 수방근무조 교대(A조→B조)

수방대책 추진(특이)사항

구 분	추 진 사 항
‘20.8.8. 17:00	· 1단계 비상근무 발령 · 한강대교 수위 4.50m(팔당댐 방류량 6,753㎥/s)
19:00	· 서울시 호우주의보 발령
22:00	· 지하차도 근무자 지하차도 모니터링(CCTV) 상황 확인 (지하차도 침수여부 및 펌프가동상황 유선확인)
22:30	· 서울시 호우경보 발령 · 2단계 비상근무 발령
23:00	· 일상유지(교량,고가) 3명(싸인보드카 1대) 도로 시설물 야간 순찰 및 소파보수 지시 상온아스콘 30포지원
‘20.8.9. 06:00	· 일상유지(교량,고가) 포트홀 정비 14개소(상도터널외) 완료 배수구 정비 71개소(도림천1복개 외) 완료 순찰 및 정비 시행 중
07:20	· 여의상류I.C 샛강2교 수위확인 현재수위 4.34m (팔당댐 방류량 7,780㎥/s)
09:00	· 수방근무조 교대(B,D조→A,C조)
‘20.8.9. 10:40	· 여의상류I.C 통제(시설관리공단) · 여의상류IC 샛강2교 수위확인 현재수위 4.9m (팔당댐 방류량 9,033㎥/s)
11:00	· 노들길 침수대비 교통통제 현장 배치(여의상류 진입부) 여의상류IC 진입부 동작경찰서 통제 협조요청(서울시설공단 구간으로 수방담당 유선통화로 지원이 어려움)으로 차량통제 지원 일상유지보수공사(터널,복개,지하차도) 4명 싸인보드카 2대 (노들길 통제시 지원인원 재배치)
11:15	· 일상유지(교량,고가) 도로 소파보수용 상온아스콘 30포 지원
13:15	· 여의상류IC 샛강2교 수위확인 현재수위 5.66m (팔당댐 방류량 11,318㎥/s)

수방대책 추진(특이)사항

구 분	추 진 사 항
14:00	· 동작경찰서 교통센터 교통통제 상황 확인 : 노들길 통제 교통통제인력 추가 출동 지시(동작경찰서 유선 협조 요청) - 1개조(터널,복개 일상유지 차량1대, 2명 추가) · 여의상류IC 샛강2교 수위확인 현재수위 5.83m (팔당댐 방류량 11,574㎥/s)
15:40	· 노들길 일방향 교통 개방(김포공항 방면) 수산시장 앞(한강철교 방면) 상황 유지로 차량통제 유지 · 여의상류IC 샛강2교 수위확인 현재수위 6.16m (팔당댐 방류량 11,974㎥/s)
17:15	· 노들길 수위상승으로 김포공항 방면 교통통제 재개
‘20.8.10. 05:00	· 일상유지(교량,고가) 포트홀 정비 14개소(상도터널외) 완료
06:40	· 노들길 교통통제 해제(여의상류IC주변, 한강철교하부) 일상유지(터널,복개,지하차도) 싸인보드카 3대, 통제인원 6명
08:00	· 평시근무 전환( 팔당댐 방류량 8,075㎥/s) · (참고)제5호 태풍 ‘장미’ 발생

수방대책 추진(특이)사항

구 분	추 진 사 항
‘20.8.10 15:00	· 서울시 동남권, 동북권 호우주의보 발령
15:40	· 서울시 서남권 호우주의보 발령
16:00	· 지하차도 근무자 지하차도 모니터링(CCTV) 상황 확인 (지하차도 침수여부 및 펌프가동상황 유선확인)
16:10	· 서울시 서북권 호우주의보 발령
‘20.8.11 05:00	· 지하차도 근무자 지하차도 모니터링(CCTV) 상황 확인 (지하차도 침수여부 및 펌프가동상황 유선확인)
06:10	· 여의상류IC 샛강2교 수위확인 4.6m(침수수위 5.4m) 팔당댐 방류량 7,578㎥/s · 여의상류IC 교통통제(서울시설공단)
06:50	‧일상유지(터널,복개) 3명(싸인보드카 1대) 노들길 취약지역 순찰 및 도로시설물 포트홀 정비 지시
07:00	· 지하차도 근무자 지하차도 모니터링(CCTV) 상황 확인 (지하차도 침수여부 및 펌프가동상황 유선확인)
07:40	· 여의상류IC 샛강2교 수위 확인 불가(수위계 고장) 침수수위(5.4m) 이하 유선확인 서울시설공단 팔당댐 방류량 7,628㎥/s
09:00	· 1단계 비상근무 유지 근무조 변경 D조 → A조
10:40	· 노들길 침수대비 교통통제 현장 배치(여의상류 진입부) 여의상류IC 진입부 동작경찰서 통제 협조요청(서울시설공단 구간으로 수방담당 유선통화로 지원이 어려움)으로 차량통제 지원 일상유지보수공사(터널,복개,지하차도) 4명 싸인보드카 2대 (노들길 통제시 지원인원 재배치)
11:00	· 일상유지(교량,고가) 도로 소파보수용 상온아스콘 30포 지원
12:00	· 호우주의보 해제(11:00)에 따른 1단계 해제 평시근무 전환

수방대책 추진(특이)사항

구 분	추 진 사 항
‘20.8.11 18:00	· 도로시설물 포장 긴급보수 지시(상도터널외 2개소) 일상유지보수(터널,복개) 싸인보드 2대, 5명 일상유지보수(교량,고가) 싸인보드3, 굴삭기1, 8명 · 기동보수반 도로시설물 순찰 및 도로포트홀 보수
22:00	· 기동보수반 도로시설물 순찰 및 도로소파 보수 완료 영동1교외 4개소(도로포트홀 11개소 정비) · 일상유지(교량,고가) 도로 소파보수용 상온아스콘 20포 지원
‘20.8.12 06:00	· 도로시설물 포장 긴급보수 완료 상도터널 5개소, 반포천1복개 18개소, 도림천1복개 16개소
09:10	· 여의상류IC 교통통제 해제(팔당댐 방류량 7,967㎥/s) 일상유지보수(터널,복개) 싸인보드 2대, 통제인원 4명
‘20.8.14 22:00	· 일상유지(터널,복개,지하차도) 4명(싸인보드카 1대) 호우대비 상도터널 유공관 설치, 도로시설물 점검 및 보수 지시
‘20.8.15 03:00	· 서울시 호우주의보 발령
06:20	· 지하차도 근무자 지하차도 모니터링(CCTV) 상황 확인 (지하차도 침수여부 및 펌프가동상황 유선확인)
09:00	· 1단계 지속 근무자 변경 D조→A조
11:00	· 상도터널 포트홀 및 유공관 보수부 순찰 (유공관 설치구간 포장 일부 탈락부 재보수)
14:30	· 1단계 비상근무 해제 – 평시 전환

※ 8.1~현재까지 도로시설물 포트홀 총 214개 정비

※ 기동반 휴일 및 야간근무 수당 지급,

일상유지(연간단가) 근무 완료후 실정산 반영예정