수해방지대책 일일상황보고

(8월14일 23:00 ~ 8월15일 09:00)

문서번호	시설보수과-4244
보존기간	년
결재일자	2020.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
이철형		김준섭	08/18 변봉섭
협조

2020. 08. 15(토) 08:30기준
구 분	기 상 상 황
날 씨	⋅어제 : 비조금 ⋅오늘 : 비
강수확률(%)	⋅60%	예상강우량	50~150mm
기상특보 현 황	· 2020.8.15. 03:00 : 호우주의보발령
강우량(mm)	누계강우량	전일 강우량	금일 강우량
1,039.5mm	0.4mm	32.5mm
단계발령 현 황	1단계	발령사항	8. 14 23:00 : 1단계 비상근무 발령
근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타 (일상유지)
16	8	2	2	-	4
지하차도 배수현황 (7개소)	구 분	소계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작 (무인)	염곡	선암
가동횟수(회)	27	5	3	1	2	8	4	4
가동시간(분)	198	16	19	22	33	21	69	18
토출량(톤)	1,150	80	95	121	155	105	414	180
※ 양재, 잠수교남단, 신길, 호암로지하차도는 자연배수
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	저수위 (El.m)	유입량 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)
한강대교	10.5	8.5	3.06	24.95	5206	5406
잠수교	6.2 (차량)	5.5 (보행자)	5.56
특기사항 (재해,기타)	· 수방대책 추진사항 별첨 참고

붙임 : 기상현황 및 근무자 명단 각1부.  끝.

수방대책 추진(특이)사항

구 분	추 진 사 항
‘20.8.14 22:00	· 일상유지(터널,복개,지하차도) 4명(싸인보드카 1대) 호우대비 상도터널 유공관 설치, 도로시설물 점검 및 보수 지시
‘20.8.15 03:00	· 서울시 호우주의보 발령
06:20	· 지하차도 근무자 지하차도 모니터링(CCTV) 상황 확인 (지하차도 침수여부 및 펌프가동상황 유선확인)
09:00	· 1단계 지속 근무자 변경 D조→A조

※ 도로시설물 포트홀 총 3개 정비

※ 일상유지(연간단가) 근무 완료후 실정산 반영예정