문서번호	시설보수과-6427
결재일자	2020.8.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		류태용	08/31 박문희
협 조

2020년 추석대비 도로시설물 안전점검  시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 9.

2020년 추석대비 도로시설물 안전점검 시행계획

우리 민족 고유의 명절인 추석을 맞이하여 소관 도로시설물에 대하여 시민생활 불편사항을 최소화하고, 안전한 귀성․귀경길이 되도록 추석 대비 도로시설물 안전점검 계획을 수립ㆍ시행하고자 함

Ⅰ		관련 근거

■ 도로시설과-9742(2020.8.28) : 2020년 추석대비 도로시설물 점검 시행

◎ 도로시설과-9725(2020.8.28.) : 추석대비 도로시설물 안전점검 계획

◎ 시설보수과-1748(2020.2.28.) : 지하시설물 안전점검 및 유지관리계획

■ 점검기간 : 2020. 8.31(월) ~ 9.18(금) 3주간

※ 추석연휴 : 2020.9.30.(수) ~ 10.4.(일) 5일간 – 추석 10.1.(목)

■ 대상 시설물현황

구 분	계	일반교량	고 가	I.C	터 널	지하차도	복 개	비 고
계	65	22	6	6	5	22	4
1 종	7	-	-	-	4	2	1
2 종	22	7	3	2	1	9	-
3 종	17	1	1	1	-	11	3
법정외	19	14	2	3	-	-	-

Ⅱ		안전점검 시행계획

■ 점검조 편성

조 별	점 검 조 원
1 조	시설6급 강연홍, 시설7급 이승훈
2 조	시설6급 윤동원, 시설7급 이승훈
3 조	시설6급 주영진, 시설7급 김규춘

■ 담당자별 시설물 현황

직 명	성 명	담 당 시 설 물
시설6급 (토 목)	강연홍 (13)	목동교(2종․C), 선유교(3종․A), 여의하류2교(법외․A), 여의2교(2종․B), 광복교(법외․B), 가족길교(법외․A), 작동터널(1종․B), 신월IC(법외․B), 시흥IC(3종․C), 국회앞지하차도(2종․B), 등촌지하차도(2종․B), 목동교서측지하차도(3종․B), 노들길지하차도(3종․B)
시설6급 (토 목)	윤동원 (13)	서울교(2종․B), 고척교(2종․B), 광명교(법외․B), 개봉교(법외․B), 행주1교(법외․B), 행주2교(법외․B), 개화교(법외․A), 개봉고가(2종․B), 궁동터널(1종․B), 생태터널(1종․A), 오목교서측지하차도(3종․B), 개봉지하차도(2종․A), 개화천복개(3종․B)
시설6급 (토 목)	주영진 (13)	역곡천교(법외․A), 신정교접속교(법외․ B), 개화램프B교(법외․A), 행주IC교(법외․B), 염창IC하부복개(3종․C), 개화IC(법외․B), 화곡고가(법외․B), 범박터널(1종․ A), 오목지하차도(2종․B), 오금지하차도(2종․B), 서울교접속교지하차도(3종․B), 성산지하차도(3종․B), 구로지하차도(2종․B)
시설7급 (토 목)	김규춘 (13)	오목교(2종․B), 오금교(2종․B), 오금교접속교(3종․B), (구로)도림교(법외․B), 가리봉철도고가(2종․B), 개봉철도고가(2종․D), 공단IC(2종,B), 오류IC(법외․B), 구로역지하차도(3종․B), 신도림지하차도(2종․B), 오목교동측지하차도(3종․B), 도림천복개(좌안)(1종․B) 도림천하류복개(3종․B)
시설7급 (토 목)	이승훈 (13)	구로1교(법외․B), 가마산고가(법외․B), 오류철도고가(3종․C), 영등포R. IC(2종․B), 화곡터널(2종․ B), 가마산지하차도(2종․B), 공항입구지하차도(2종․B), 개화지하차도(3종․B), 여의2지하차도(3종․B), 여의하류지하차도(3종․B), 서부트럭터미널앞지하차도(1종․B), 외발산지하차도(1종․B), 고척2지하차도(3종․B)

※ 주책임자 : 시설물 담당자

■ 주요 확인사항

구 분	주요 확인사항
공통사항	- 시설물 하부 화재발생요인 방치여부 교통안전시설(표지판, 노면표지, 교통부속물 등) 파손 여부 공사장 안전관리상태(공중비계, 가시설 등) 응급복구 확립을 위한 비상연락망 정비 - 기타 위험시설물 적치 및 시민불편사항 등
도로시설물 (교량, 고가, 입체교차, 터널, 복개, 지하차도)	- 포장면(도로침하 및 소파, 노면수 고임, 경계석 기울기) - 배수시설(배수구 뚜껑 및 주변 파손, 누락, 이물질 막힘) - 구조물 누수, 기타 도로시설물 파손 등

Ⅲ		점검 결과 조치

■ 조치기간 : 2020.8.31.(월) ~ 2020.9.29.(화)

■ 조치계획

◎ 지적사항은 즉시 보수하여 추석전 조치 완료 원칙

◎ 즉시 보수가 어려운 사항은 별도 보수계획 수립, 이상여부 수시 확인

◎ 구조물의 안전에 영향을 주는 사항은 별도의 보강 정비계획을 수립 추진

■ 추석대비 점검결과를 ‘20.9.22(화)까지 도로시설과로 제출(양식1,2)

■ 특정관리시설 조사결과 중앙안전관리시스템(FMS) 및 NDMS 입력

붙임 :  1. 점검보고서(양식1)

2. 점검결과 집계표(양식2)

3. 부재별 점검사항.  끝.