문서번호	정수과-9709
결재일자	2020.9.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
서홍교		09/03 유준수
협 조

현장 수질계측기실 UPS베터리 교체 계획

2020. 09.

암사아리수정수센터

(정  수  과)

현장 수질계측기실 UPS베터리 교체 계획

정전 등 비상시 현장 수질자동계측기에 전력을 지속적으로 공급하는 UPS의 베터리 사용기간이 도래하여 교체하고자 함

□ 교체대상 : 현장 수질계측기실 4개소 UPS 베터리

○ 제품사양

- 무정전전원장치(UPS) 사양

제품명	설치댓수	설치년월	모델명	제조사	정격출력	규격
UPS	4	2017.5월	HiPERI-9200	㈜영신엔지니어링	3kVA	출력 220/110V

- 베터리 사양

모델명	용량	수량	셀당 중량	설치년원	교체대상연도	비고
Hi-Ca 26	12V 26AH	16셀/1대	8KG	2017.5월	2020년

○ 설치위치

1정수장 착수정		2정수장 착수정		2정수장 여과지		2정수장 송수실

□ 소요예산 및 구매방법

○ 소요예산 : 2,992천원

- 예산과목 : 정수비, 수선유지비[수질(자동)분석장비 유지관리]

○ 구매방법 : 카드결제 후 결제계좌 입금조치

- 소액으로 2개 이상의 견적서를 제출받아 최저가 제시 업체와 법인카드로 구매

붙임 : 산출기초조사서(견적서 포함) 1부. 끝.