문서번호	현장민원과-13301
결재일자	2020.9.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		현장민원과장	강서수도사업소장
서주태		추경민	09/04 정진일
협 조

벽체형 계량기함 PE보온재 구매·설치 계획

2020. 9.

강서수도사업소

(현장민원과)

벽체형 계량기함 PE보온재 구매·설치 계획

겨울철 한파에 취약한 복도식아파트 벽체형 수도계량기에 보온성능이 우수한 PE보온재를 설치하여 동절기 안정적인 아리수 공급에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진경과 및 방향

□ 추진경과

❍ 계량기함 보온재 설치대상 조사(조사기간 : ‘20.7.1 ~ 7.30)

❍ 계량기함 보온재 설치대상 제출(현장민원과-11777호, ‘20.8.10)

❍ 계량기함 보온재 구매·설치계획 알림(계측관리과-7864호, ‘20.8.31)

□ 추진방향

❍ PE보온재 설치로 동파취약 공동주택의 동파발생 최소화

- 동파관리 수용가 중 보온재가 훼손 또는 미설치된 계량기함에 우선설치

❍ 규격별 맞춤형 PE보온재 설치로 보온성능 확보

- 계량기함과 보온재의 틈새를 최소화하여 보온효과 극대화

Ⅱ		설 치 현 황

❍ 연도별 보온재 설치세대 : 총 11,182세대

설치년도	보온재 설치 세대	설 치 장 소	비 고
2014년	444	신도림우성5차아파트 외 1개 단지	복도식 세대
2015년	387	장미아파트	〃
2016년	3,302	신도림 미성아파트 외 6개 단지	〃
2017년	2,995	가양6단지아파트 외 1개 단지	〃
2018년	2,064	구로한신아파트외 1외 1개단지	〃
2019년	1,990	목동14단지아파트	〃

Ⅲ		추 진 계 획

□ 구매개요

❍ 구매물품

- 품    목 : 벽체형 계량기함 PE보온재

- 구매수량 : 2,252개

- 규    격 : 15mm 벽체형 계량기함 맞춤제작

❍ 구매 및 설치

- 구매방법 : 조달구매(제3자 단가계약)

- 설    치 : 물품 납품업체에서 직접 설치(시공)

※ 구매단가에 현장조사비, 설치비, 폐기물처리비 등 포함된 가격

❍ 소요예산

- 소요예산 : 47,548천원

· 산출근거 : 2,252(개)×21,000(원)+조달수수료(0.54%)=47,548천원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비

(수선유지비)

□ 설치대상

❍ 선정기준

- 방풍창이 없는 복도식 공동주택으로 동파발생 위험이 높은 수용가

계량기에 열선 설치 등으로 화재발생 위험이 있는 수용가는 제외

보온재 설치·관리 의사가 있으며, 설치 시 계량기 교체가 용이한 수용가

❍ 설치대상 : 아파트 2개단지 2,252세대(복도식)

단 지 명	소 재 지	세대수	최근 5년간 동파건수
목동8단지아파트	양천구 목동서로 280	1,112	194
목동10단지아파트	양천구 목동서로 400	1,140	224

□ 제품 선정

❍ 제품특성(비교)

제조사	*******	*******	****
단 가	*******	*******	*******
재 질	********	********	********
특 징	************	************	************
LED램 프	******************	******************	*******************
장 점	*****	********	********
단 점	*	*	*
사 진

❍ 선정제품 : 그린계기(주)

❍ 선정사유 : 3개 회사의 제품은 동일한 재질(PE)로 보온성능이 비슷하나, 검침이

용이하고 우리시 납품실적이 많은 그린계기(주) 제품으로 선정

□ 추진일정

❍ 벽체형 PE보온재 구매(발주)              :  9. 14(월)

❍ 대상아파트 관리사무소 보온재 설치일 협의 :  9. 21(월)

❍ 보온재 설치 검수 및 완료                  : 10. 20(화)까지

Ⅳ		행 정 사 항

❍ 보온재 시공상태 점검

- 보온재 설치 시 현장방문하여 아파트관리사무소 직원과 합동 점검

붙임 : 1. 벽체형 계량기함 PE보온재 설치대상 1부.

2. PE보온재 설치 실적 1부.

3. 제조사별 보온재 비교.  끝.