문서번호	물순환정책과-15646
결재일자	2020.9.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토양지하수팀장	물순환정책과장
고현욱		김경남	09/04 김재겸
협조
	주무관		남은정

「2020년 상반기」

지하수 수질검사 결과 보고

2020. 9.

물순환안전국
(물순환정책과)

「2020년 상반기」

지하수 수질검사 결과 보고

2020년 상반기 지하수 수질측정망, 오염취약 시설, 민방위 비상급수,정기수질검사 대상시설의 지하수 수질검사 결과를 보고드림

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

❍ 지하수법 제20조(수질검사 등),「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 및「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」

❍ 2020년도 지하수 수질관리 계획(물순환정책과-7184, ’20.04.14.)

□ 대상현황

❍ 지하수 개발․이용시설 전체현황

(단위 : 개소)

총 관정수	음용	생활용	공업용	농업용
8,031	248	5,169	211	2,403

❍ 수질검사 대상 및 주기

구 분		검사대상	검사주기		검사기관	비고
일반시설	정 기 수질검사 (6,162)	지하수개발·이용의 허가 또는 신고 시설	음 용 수 1회/2~3년 생활용수 1회/3년 공·농업용수 1회/3년		수질검사 전문기관	법정
특정 개발이용시설	민방위비상급수시설 (1,240)	유사시 비상용 시설 (정부·자치단체시설, 공공·민간시설)	음 용	전체항목 1회/년 부분항목 3회/년	보건환경연구원 자치구 보건소	법정
			생활용	1회/3년
	수질전용 측정망 (100)	지하수 수질측정망 (일반지역)	2회/년		보건환경연구원	법정
	오염취약시설 (293)	주유소, 세차장 등 오염취약시설	중 점	2회/년	보건환경연구원	비법정 (관리강화)
			비중점	자치구 자체관리	-
	수 위 보조관측망 (236)	민방위겸용(138)	민방위비상급수시설 준용		보건환경연구원 자치구 보건소	법정
		공공(41)/민간(34)	정기수질검사		수질검사 전문기관

Ⅱ		’20년 수질검사대상

: 1,741개소

□ ’20년 검사대상 현황

(단위 : 개소)

대상시설	개소수	민방위비상급수	수질측정망	오염취약시설	일반관정
상반기	521	130(음용)	100	291	-
하반기	1,741	480(음용+생활)	100	291	870

❍ 민방위 비상급수시설(100톤/일 이상): 1,240개소 중 음용 130개소(상반기)

- 음용수 검사항목 : 전체 46개항목(1회/년), 부분 6개항목(3회/년)

※ 하반기 추가검사 : 생활용수 350개소(1회/3년) 검사일 도래

(단위 : 개소)

구 분	계			정부지원(국·시비)			지자체(시비)			공공용(공공기관+민간)
	소계	음용	생활	소 계	음용	생활	소 계	음용	생활	소 계	음용	생활
시설수	1,240	170	1,070	104	20	84	87	17	70	1,049	133	916

❍ 지역지하수 수질측정망 : 100개소(자치구별 4개소)

- 국가지하수수질측정망(전국 734개소, 서울시 관내 3개소) 보조

❍ 오염취약시설(중점291개소) : 주유소, 세차장, 재래시장 등 오염취약지역

(단위 : 개소)

구 분		계	지 하 저장탱크	공 장	공사장	세차장 등	폐기물 야적장 등	재래시장 등 기타
오염취약시설		650	225	49	81	114	35	146
	중점관리대상	291	100	24	32	48	14	73

❍ 일반 사용관정(870개소) : 하반기 시행예정

- 음    용(1회/2년) : 전부대상(30톤/일↓:1회/3년)

- 생활·공업용(1회/3년) : 양수능력 30톤/일 이상

※ 청소용․조경용․공사용․소방용 등 보건위생 등에 지장없는 용도이용 생활용수의 경우 제외

- 농 업 용(1회/3년) : 양수능력 100톤/일 이상

※ 검사항목 : 음용(46개 항목), 생활용(20개 항목), 공․농업용(15개 항목)

Ⅲ		’20년 상반기 검사결과

□ 검사결과: ’20년 검사대상 521개소(’20년 하반기: 1,741개소)

❍ 적합 429개소, 부적합 45개소, 미검 27개소, 폐공처리 20개소

(단위 : 개소)

구 분		검사대상	검사결과		미검사	폐공(예정)	비고
			적합	부적합
총 계		521	429	45	27	20
민방위비상 급수시설	음용	130	98	26	6
	생활	하반기검사대상					350
수질측정망		100	89	8	1	2
오염취약시설		291	242	11	20	18
정기수질검사		하반기검사대상					870

□ 부적합내역

❍ ’20년 상반기 검사대상 521개소 중 부적합 45개소

- 수질측정망 8개소, 오염취약시설 11개소, 민방위급수시설 26개소

연번	합계	수질측정망(100)		오염취약시설(291)		민방위급수(음용130)		비고
	45	8	부적합항목	11	부적합항목	26	부적합항목
1	성동구	2	총대장균군외2			1	우라늄
2	노원구	2	탁도외2			2	대장균군
3	양천구	1	PH	1	PH	4	일반세균외1
4	금천구	1	질산성질소
5	서초구	1	PH
6	강동구	1	탁도	2	질산성질소	4	일반세균외3
7	종로구			1	질산성질소
8	중 구			1	염소이온
9	용산구			2	PH
10	중랑구			1	질산성질소	1	염소이온
11	강서구			1	TCE/PCE	1	망간/탁도
12	금천구			2	TCE	1	질산성질소
13	은평구					4	총대장균군외1
14	강북구					2	우라늄외2
15	동작구					3	대장균군외3
16	마포구					1	탁도
17	서대문구					1	비소
18	영등포구					1	총대장균군

□ 미검사유

❍ ’20년 상반기 검사대상 521개소 중 27개소 미검사(폐공처리20개소)

- 미검사유: 고장/공사6, 수원고갈14, 폐문2, 면제1, 일시중지1, 누락3

연번	합계	수질측정망(100)		오염취약시설(291)		민방위급수(음용130)		비고
	27	1	미검사유	20	미검사유	6	미검사유
1	용산구	1	펌프고장	2	수원고갈
2	성동구			1	수원고갈
3	동대문구			6	수원고갈/폐문부재
4	마포구			1	폐문부재
5	강남구			2	수원고갈/고장
6	강동구					1	수원고갈
7	중랑구					1	개선공사
8	도봉구					3	검사누락
9	노원구			1	시설수리
10	은평구			1	건축공사
11	양천구			3	수원고갈2/주변공사
12	구로구			3	수원고갈2/면제1
13	송파구					1	일시중지

※ 폐공처리 19개소 : 원상복구10, 폐공예정10(종로1,강북3,은평1,마포3,강서2)

Ⅳ		조치사항

□ 민방위비상급수시설 및 일반관정

❍ 기준초과 시설은 이용중지 및 수질개선명령 후 재검사

▸ 미생물, 일반물질 초과 시 : 정기적 관정 청소, 양수 실시

▸ 유해물질 초과 시         : 주변 오염원 조사 및 수질개선조치 등

❍ 재검사 결과 적합한 경우에만 이용하도록 관리

- 충분한 재검사(최소 3회) 결과 부적합시 폐공, 용도변경

❍ 수원고갈 및 수질오염 등 생활용수로 사용할수 없는 시설은 폐공처리

□ 수질측정망

❍ 수질검사결과 통보시 “국가지하수정보센터”(www.gims.go.kr)입력

❍ 기준초과 시설은 이용중지 및 수질개선 조치 후 재검사

- 8개소(성동구2, 노원구2, 양천구1, 금천구1, 서초구1, 강동구1)

❍ 이용종료, 폐공예정 등으로 측정지점 폐지 시 대체지점 선정

- 폐공예정 2개소(강서구) 대체지점 조사·선정토록 통보예정

□ 오염취약시설(중점)

❍ 일반항목 기준 초과시 이용 중지 및 수질개선 조치 후 재검사

- 9개소(종로구2, 중구1, 용산구2, 중랑구1, 양천구1, 강동구2)

❍ 특정유해물질 기준 초과시 이용중지 및 수질개선 조치, 오염원조사 실시 후 재검사(사업장 취급 특정유해 오염원일 경우 토양정화명령 조치)

- 3개소(강서구1: 재검사, 금천구2: 원상복구완료)

❍ 대상관정의 폐지, 시설고장 등으로 수질검사 불가능시 인근 관정으로 대체 선정: 15개소(수원고갈13, 폐문부재2)

Ⅴ		행정사항

: 자치구 조치(협조) 사항

❍ 부적합시설 재검사 후 적합여부 및 조치결과 보고

- 성동구외 17개 자치구 46개소 ……………………… ’20.9.28.(월)한

□ 붙임1[엑셀자료] 현행화(수정작성) 및 성적서 첨부

❍ 폐공(예정)처리 및 수원고갈/폐문부재 시설은 대체지점 조사·선정

- 원상복구 10개소(오염취약시설) ……………………  ’20.9.28.(월)한

►[용산1, 성동1, 강북1, 노원2, 양천1, 구로1, 영등포1, 강남1, 강동1]

- 폐공(예정) 10개소(수질측정망2, 오염취약시설8) …… ’20.9.28.(월)한

►[종로1, 강북3, 은평1, 마포3, 강서2]   *수질측정망선정시 현황카드작성

❍ 민방위비상급수시설 오기/누락 현행화 및 고유번호 일치여부 확인

- 붙임1[엑셀] 대상시설 최근검사일, 페공여부 등 세부내역 현행화

※ 모든 시설별 현황(검사)자료는 붙임1[엑셀]파일로 통일하고자 함

붙임  1. 2020년 하반기 수질검사 시설별 검사결과 현황 1부.

2. 지역지하수수질측정망 현황카드 1부.  끝.