	중부소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	구급차 내부 격벽 비닐 설치방법 개선 알림(횡단전개)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1620(2020.3.19.)『(코로나19)감염방지(비닐, 자석) 물품 배정 계획 알림』

나. 재난관리과-2464(2020.5.8.)『(코로나19)감염전담구급차 내부 격벽비닐 자체제작 활용(알림)』

2. 최근 서울, 수도권에 코로나19 확진(의심)환자의 급증으로 확진환자 이송 시 감염병 확산으로     구급대원의 편의성 및 설치시간 단축을 위한 구급차 내부 격벽 비닐을 자체 제작하여“설치     방법 개선”을 횡단전개 하오니, 업무에 활용하시기 바랍니다.

■ 횡단전개 내용

가. 개선 전·후 비교

개선 전	⇨	개선 후
설치시간: 25분 ~ 30분		설치시간: 10분 ~ 15분
불투명 비닐로 답답함 (구급장비 위치 확인 어려움)		투명 비닐로 환자·보호자 심리적 부담 감소 (구급장비 위치 확인 용이)
비닐의 접착면이 잘 떨어짐		강력 자석으로 비닐 고정이 견고함
비닐 격벽으로 구급차內 공간 협소		자석으로 뜨는 부분 고정, 구급차內 공간 확보
절개비닐 7장, 운전석쪽 등 비닐 짧음		절개비닐 3장, 충분한 길이

나. 구성품 및 구급차 격벽 설치 사진

격벽 투명비닐(롤)	고정용 자석(강력자석)		격벽 설치 사진
* {0.05mm(두께)×150cm(2겹 폭)×91m(길이)}	차량 부착용	비닐 고정용	구급차 內	구급차 전체
	*	*

다. 구성 품목 및 수량  ※ 제작내용  붙임 참조

1) 투명 롤비닐 : 1.5m롤(일타, 양타) 각 1롤씩  ※ 18회 설치 가능

2) 비 닐  재단 : 폭 1.5m x 길이 2.5m (2장), 폭 3m x 길이 5m (1장)

3) 고정용 자석 : 20쌍(차량 부착용, 비닐 고정용)  ※ 필요 수량에 따라 부착 가능

붙 임 감염전담구급차 내부 격벽비닐 자체제작 1부.  끝.

	중부소방서장
수신자	서 울 특 별 시 장(재난대응과장),서소1-24(24개소방서)
구급팀장	전현주		재난관리과장	전결 09/07 이재홍
협조자	담당자	김윤하		담당자	이종근
시행	재난관리과-5085	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 중부소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화		/전송	02-2256-0119	/		/	부분공개(5)