문서번호	정수시설과-6430
결재일자	2020.9.8.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
곽용찬		정재현	09/08 김중영
협 조
	주무관			서용택
	주무관			이민기
	주무관			이형문

2020년 뚝도아리수정수센터

전기설비 보수공사(연간단가) 작업지시(3차) 계획

2020. 9.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2020년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가) 작업지시(3차) 계획

우리 정수센터 전기설비의 효율적 유지보수를 위한 장기계속단가계약 공사와 관련, 도급자에게 아래와 같이 제3차 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 공사현황

◯ 공 사 명: 2020년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가) - 1차수

◯ 공사기간: 2020. 4. 1. ~ 2020. 12. 31.

(총공사기간: 2020. 4. 1. ~ 2021. 3. 31.)

◯ 계약금액: 60,000,000원(총공사부기금액:74,677,930원)

◯ 도 급 자: ㈜문형이엔씨 대표자 안문희

□ 작업지시 사항

◯ 작업기한: 2020. 9. 30.

◯ 작업목적 및 내용

- 자양취수장 유휴공간 시설개선공사

· 공사목적: 자양취수장 염소투입동 3층 유휴공간을 사무공간으로 시설개선

· 소요자재: LED 조명기구(25W이하 매입슬림8개, 35W 다운라이트1개 )등

- 약품투입동 급기휀 전원 설치(약품투입동 1층 2개소,2층 2개소)

※『유해화학물질 취급시설 정기검사 대비 현장점검결과 보완사항 요청』

· 공사목적: 유해화학물질 취급시설 보완사항 조치

· 소요자재: 전원케이블(HFIX 2.5㎟  114m), 콘센트 2개, 경질비닐전선관(HI-VE 16㎜ 35m), 풀박스(100×100×75 1.2t 2개)

- 포충기 전원설치(1,2계열 여과지 8개소, 정수지 2개소, 활성탄

여과지 5개소)

· 공사목적: 수돗물 유충관련 포충기 전원 설치

· 소요자재: AL몰드(중)38m, 전원케이블(HFIX 2.5㎟  166m),

노출 콘센트 11개 등

- 에어커튼 및 에어컴프레셔 전원설치(정수지 및 1,2계열 여과지,

활성탄 여과지 에어커튼 13개소, 에어컴프레셔 8개소)

· 공사목적: 수돗물 유충관련 에어커튼 및 에어컴프레셔 전원 설치

· 소요자재: AL몰드(중)44m, 전원케이블(HFIX 2.5㎟  297m), 노출박스 15개, 노출 콘센트 14개 등

- 정문 경비실 및 공공안전관 사무실 케이블 정리

· 공사목적: 사무실 환경 개선

· 소요자재: AL몰드(중)17m, AL닥트(70×40 6m)

◯ 추정 공사비: 20,625천원

◯ 조치의견: 상기 사항을 도급자에게 작업지시하여 공사 시행 후 대금 청구시 물량 정산 및 신규공종 설계반영

붙임: 작업지시(내역)서 1부. 끝.