다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	119특수구조단
수신자	내부결재
(경유)
제 목	감항성개선지시(2020-0197) 기술검토 결과 보고

1. EASA AD PUBLICATION TOOL(2020.09.10.) 관련입니다.

2. 위와 관련하여 발행된 EASA AD(2020-0197)의 기술검토 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 발행번호: 2020-0197 (AD 적용 기술회보 번호: ASB 189-272)

나. 발행 및 적용일자: 2020.09.10

다. 적용대상/해당여부: AW189(003호) / TAIL ROTOR SERVO ACTUATOR INSPECTION 적용

라. 주요내용: 1) 테일로타 SERVO 점검 관련, 개선된 TRA 와 베어링의 장착에 따라

GROUP 1, 2, 3, 4로 구분하여 점검주기를 알림

2) 개선된 TRA 및 베어링을 4개월 또는 400시간 이내 교환을 지시

마. 검토결과 및 조치: 1) 003호기는 GROUP 4에 해당되어 다음과 같이 점검예정

2) 개선된 TRA는 장착완료(P/N: 6F6730V00332)

3) 개선된 베어링은 외주입고중(유아이헬리콥터) 장착예정

(개선된 TRA 및 베어링은 제작사 무상제공)

장착부품 P/N 적용대상	구 분 (정비명)	변경된 검사시간
1) 개선된 ACT P/N: 6F6730V00332 장착 2) 개선 베어링 P/N: MM6430V00151 장착예정 (GROUP 4 적용)	열(THERMAL) 테잎 설치	100시간 반복
	열(THERMAL) 테잎 점검	50시간 반복
	베어링 거칠음 점검 (추가 반복점검)	50시간 반복(PARTICLE)
		100시간 반복(거칠음)

바. 개선된 베어링(DUPLEX BEARING)은 400시간의 사용수명으로, 시간교환품목 관리예정

붙임:  EASA AD(2020-0197)원본 1부.  끝.

★담당자	박영춘		담당자	유용산		3팀장	김정식		소방항공대장	09/11 황영호
협조자
시행	소방항공대-2750	(		)	접수		(		)
우	07505	서울특별시 강서구 하늘길 84(김포국제공항 경항공기 지역) 서울 소방항공대	/
전화	02-3706-1935	/전송	02-3706-1939	/	pyc4771@seoul.go.kr	/	부분공개(6)