문서번호	계획설계과-8674
결재일자	2020. 9. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계획설계과장	급수부장
정호정		송헌영	09/18 신용철
협조

“ 익숙함에 익숙해서 소중함을 잊지 말자!”

2020년도 상반기

저수조 현황 및 청소 결과보고

2020. 9.

급  수  부

(계획설계과)

2020년도 상반기 저수조 현황 및 청소 결과보고

2020년도 상반기 저수조 현황과 수도법 제33조(위생상의 조치) 및 수도조례 제40조의3(소형건축물의 청소등 위생조치)에 따른 저수조 청소결과를 보고 드림.

Ⅰ		저수조 현황

□ 대형 저수조 : 13,383개소,  26,860개(지하 15,361  지상 11,499)

※ ’19년 하반기 : 13,371개소,  26,738개(지하 15,156개, 지상 11,582개)

○ 저수조를 통해 수돗물을 사용하고 있는 수도법 시행령 제50조 대상을 3개 기준으로 분류하였을 때 균등한 편임

- 아파트, 연면적 5천㎡ 이상 건축물, 연면적 3천㎡이상 업무시설 등

○ 저수조 개수는 아파트 저수조가 41.0%를 차지

< 대상 건축물별 비율 >	< 대상 건물별 저수조 개수 비율 >

구 분	계	아 파 트	연 면 적 5천㎡이상	연 면 적 3천㎡이상 업무시설 등 수도법 시행령 제50조(소독 등 위생조치를 하여야 할 건축물 또는 시설의 종류)가 개정(’17.4)되었으며,대상 건축물 변동은 없음 : 타법(공중위생관리법 시행령 제3조- 삭제 ’16.8)개정
개소	13,383	4,604	5,040	3,739
저수조 개수 (지하 / 지상)	26,860 (15,361/11,499)	11,000 (5,788/5,212)	9,929 (6,074/3,855)	5,931 (3,499/2,432)

○ 용량 현황 : 5,016천톤

- 아파트가 가장 많은 부분(63.2%)을 차지

구분	계	아 파 트	연면적 5천㎡이상	연면적 3천㎡이상 업무시설 등
용량 (천톤)	5,016	3,172	1,512	332

○ 규모별 개수 현황

- 지하 저수조 : 15,361개 <100톤이하가 절반(43.3%) 가까이 차지>

- 지상 저수조 : 11,499개 <100톤이하가 대부분(90.0%)을 차지>

< 지하 저수조 규모별 개수 비율 >	< 지상 저수조 규모별 개수 비율 >

구 분	계	100톤 이 하	101~ 300톤	301톤 이 상
지 하 (개)	15,361	6,655	4,440	4,266

구 분	계	100톤 이 하	101~ 300톤	301톤 이 상
지 상 (개)	11,499	10,349	724	426

○ 규모별 용량 현황

- 지하 저수조 : 4,516 천톤 <301톤이상이 많은부분(74.8%)을 차지>

- 지상 저수조 :   500 천톤 <100톤이하가 절반(45.7%) 가까이 차지>

< 지하 저수조 규모별 용량 비율 >	< 지상 저수조 규모별 용량 비율 >

구 분	계	100톤 이 하	101~ 300톤	301톤 이 상
지 하 (천톤)	4,516	354	782	3,380

구 분	계	100톤 이 하	101~ 300톤	301톤 이 상
지 상 (천톤)	500	229	112	159

○ 재질 현황

- 지하 저수조 : 콘크리트(31.1%)와 스텐리스(29.2%)가 절반 이상을 차지

- 지상 저수조 : FRP(54.9%)가 가장 많은 부분을 차지

FRP(fiber reinforced plastics) : 유리섬유 보강 플라스틱

< 지하 저수조 재질별 비율 >	< 지상 저수조 재질별 비율 >

구 분	계	콘크 리트	FRP	스텐 리스	SMC	PDF	강재	기타
지 하 (개)	15,361	4,780	1,791	4,478	3,311	659	58	284

구 분	계	콘크 리트	FRP	스텐 리스	SMC	PDF	강재	기타
지 상 (개)	11,499	407	6,314	2,241	2,144	75	162	156

□ 소형 저수조 : 1,812개소,  2,027개(지하 1,165  지상 862)

※ ’19년 하반기 : 1,801개소,  2,048개(지하 1,153  지상 895)

○ 소형 저수조는 일반건물에서 대부분(98.7%) 설치

○ 저수조 개수는 일반건물이 대부분(98.8%)을 차지

< 대상 분류별 비율 >	< 대상 분류별 저수조 개수 비율 >

구 분	계	주 택	일반건물
동	1,810	28	1,782
저수조 개수 (지하 / 지상)	2,089 (1,126/963)	30 (7/23)	2,059 (1,119/940)

※ 「소형저수조 직결급수 전환 및 철거사업」으로 4층 이하 주택은 대부분 직결급수 전환 완료

○ 사업소별 대상 현황은 강남․서초․송파구가 절반(45.5%) 가까이 차지

구분	계	강남	강서	강동	그 외
개소	1,812	613	277	265	657

○ 용량 현황 : 52,789톤

- 일반건물의 용량이 대부분(99.4%)을 차지

구분	계	주 택	일반건물
용량 (톤)	52,789	297	52,492

○ 규모별 개수 현황

- 지하 저수조 : 1,165개 <100톤이하가 대부분(97.3%)을 차지>

- 지상 저수조 :   862개 <100톤이하가 대부분(99.7%) 임>

< 지하 저수조 규모별 개수 비율 >	< 지상 저수조 규모별 개수 비율 >

구 분	계	100톤 이 하	101~ 300톤	301톤 이 상
지 하 (개)	1,165	1,133	30	2

구 분	계	100톤 이 하	101~ 300톤	301톤 이 상
지 상 (개)	862	859	2	1

○ 규모별 용량 현황

- 지하 저수조 : 41,151톤 <100톤이하가 많은부분(77.2%)을 차지>

- 지상 저수조 : 11,638톤 <100톤이하가 대부분(96.7%)을 차지)

< 지하 저수조 규모별 용량 비율 >	< 지상 저수조 규모별 용량 비율 >

구 분	계	100톤 이 하	101~ 300톤	301톤 이 상
지 하 (톤)	41,151	31,908	4,630	4,613

구 분	계	100톤 이 하	101~ 300톤	301톤 이 상
지 상 (톤)	11,638	10,775	411	452

○ 재질 현황

- 지하 저수조 : FRP(38.3%), SMC(25.6%), 콘크리트(15.0%)가 많은부분을 차지

- 지상 저수조 : FRP가 절반이상(64.3%)을 차지

< 지하 저수조 재질별 개수 비율 >	< 지상 저수조 재질별 개수 비율 >

구 분	계	콘크 리트	FRP	스텐 리스	SMC	PDF	강재	기타
지 하 (개)	1,165	175	446	160	298	45	13	28

구 분	계	콘크 리트	FRP	스텐 리스	SMC	PDF	강재	기타
지 상 (개)	862	64	554	63	50	104	3	24

Ⅱ		저수조 청소 실적

□ 청소실적 – 100% 실시

○ ’14년부터 수도조례로 반기 1회 이상 저수조 청소하도록 결정하여,  서울시 내 저수조 급수방식의 모든 건축물 또는 시설에서 저수조 청소를 반기 1회이상 실시

○ 현재는 저수조 청소하는 것이 정착되어, ’20년 상반기 저수조 급수방식의 대상 모두 청소 완료함

< 대상 건축물별 비율 >	< 대상 건물별 저수조 개수 비율 >

구 분	대상	청소 용역 (저수조청소업자)	직접청소 (관리자 직접 청소)	비고
대형	13,383	13,037	346	100% 실시
		(97.4%)	(2.6%)
소형	1,812	1,631	181
		(90.0%)	(10.0%)

※ 청소 등 위생조치는 대부분 양호하나 일부 건축물의 경우, 벌레 유입방지를 위해 저수조 출입구 등에 방충시설 보완 필요

◆ 인천시 수돗물 유충 발견 관련 조치 추진현황

-  저수조 위생조치, 설치기준 준수 안내 및 지도·감독 요청

· 계획설계과-6727(2020.7.21.)호 → 각 수도사업소

· 계획설계과-6804(2020.7.23.)호 → 市 공동주택과 및 각 자치구

· 계획설계과-8636(2020.9.17.)호 → 각 수도사업소 및 자치구(주택과)

-  공동주택 및 집합건물 표준관리규약 내용 추가 및 안내 협조 요청

· 계획설계과-6942(2020.7.29.)호 → 市 주택정책과, 공동주택과

Ⅲ		향후계획

□ 소형 저수조 급수방식 주택(23개소)에 대해 직결급수 전환 유도

□ ’20년 저수조 위생관리 실태점검 실시

○ 저수조 위생관리 실태 점검 실시(수도사업소) : ’20.3월 ~12월

- 대형건축물 : 아파트 1,605단지(3년주기), 일반건물 320동(자체청소분)

- 소형건축물 : 주택 25동(매년), 일반건물 185동(자체청소분)

(’20년 상반기 실적)

구분	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
대형 (실적/대상)	118/225 (52%)	101/199 (51%)	86/209 (41%)	67/167 (40%)	158/316 (50%)	82/229 (36%)	159/359 (44%)	68/221 (31%)
소형 (실적/대상)	11/27 (41%)	6/14 (43%)	1/3 (33%)	14/44 (32%)	21/44 (48%)	6/16 (38%)	17/32 (53%)	28/30 (93%)
합계 (실적/대상)	129/252 (51%)	107/213 (50%)	87/212 (41%)	81/211 (38%)	179/360 (50%)	88/245 (36%)	176/391 (45%)	96/251 (38%)

☞ 저수조 위생조치 실태점검 시 저수조 출입구 및 통기구 등 외부와 접촉이 가능한 곳에 벌레 유입 차단 조치가 미흡한 건축물에 대해 시정조치토록 지도․감독 추진

붙임  1) 2020년 상반기 대형 저수조 통계자료 1부.

2) 2020년 상반기 소형 저수조 통계자료 1부.  끝.